**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu w roku 2024**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Terespolu w ilości szacunkowej 38m3:

- zakres podstawowy: 35 m3

- zakres objęty prawem opcji 3,0 m3

w roku **2024 (w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji) i dostawa** **do zbiornika naziemnego o pojemności 5000 litrów zlokalizowanego w Terespolu przy ulicy Granicznej 4.**

- jednorazowa dostawa do PGKiM Sp. z o. o. w Terespolu od 2500 do 4500 litrów, natomiast przewidywana łączna ilość wszystkich dostaw w okresie obowiązywania zamówienia - około 10

- dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, sukcesywnie w miarę potrzeb, każdorazowo na podstawie zlecenia wysłanego pisemnie, e-mailem lub za pośrednictwem telefonu, w którym zostanie określona liczba litrów zamawianego oleju napędowego.

- wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy objętej zgłoszeniem zapotrzebowania w terminie 48 godzin liczonym od końca dnia otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania ( bez wliczania sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy ), w godzinach od 7:30 do 14:30.

- w zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.

- dostawa i wyładunek 38 000 L oleju napędowego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie zakup oleju napędowego w mniejszej liczbie litrów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

- przyjęcie oleju napędowego odbywać się będzie na terenie PGKiM w Terespolu, rzeczywista liczba dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę.

**Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 590 dla oleju napędowego. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczonego paliwa, tj. zgodnie z wymogami jakościowymi obowiązującymi wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz.1680 )**

- Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt i ryzyko.

- Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem.

- Przy każdej dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające zgodność z PN-EN 590 oraz aktualnym Rozporządzeniem Ministra w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

- Rozliczenie liczby litrów dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi rzeczywistą liczbę litrów dostarczonego paliwa oraz liczbę litrów paliwa w referencyjnych warunkach +15oC.

- Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

- Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi oraz wydruk z drukarki.

- Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny hurtowe paliw w rafinerii PKN Orlen na dzień zgłoszenia zamówienia oraz przy zastosowaniu ustalonej wielkości rabatu lub stałej marży w % w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie.

- Podstawą do przekazania należności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.

- Faktury płatne będą poleceniem przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 1385 ze zm.)

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

09.13.41.00-8 Olej napędowy

09.10.00.00-0 Paliwa

**Termin wykonania zamówienia**

Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień udzielenia zamówienia.

Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest 11 m-cy od momentu udzielenia zamówienia lub do momentu wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji