**OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA**

**Świetlica Jastków**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczących użytych materiałów tzn. zastosowanie materiałów o cechach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane poniżej. Dopuszcza się różnice w wymiarach w granicach +/- 10%. Występujące poniżej ewentualne znaki towarowe i nazwy własne traktowane są jako przykładowe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Zdjęcie podglądowe |
| 1. | Lodówka side by side | - Wymiary: 180 x 80 x 65 cm (Wysokość x Szerokość x Głębokość )  - Poj. chłodziarki/ zamrażarki: 278/149 l  - Pełny No Frost  - kolor – srebrny/ INOX  - Funkcja FastFreeze – szybkie zamrażanie  -Typ – multidoor  - Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LED  Chłodziarka: półki szklane, szuflada z regulowaną wilgotnością, 2 pojemniki na warzywa  Zamrażarka: ilość pojemników w zamrażarce – 6+2 półki w drzwiach  - Położenie zamrażarki : side by side  - Fabryczny kierunek otwierania drzwi: w prawo i w lewo  - ilość termostatów: 1  - ilość agregatów: 1 | Lodówka Samsung RF48A401EM9 Pełny No Frost 179cm Dystrybutor wody |
| 2. | Kuchenka gazowo – elektryczna | - Wymiary: 90 x 90 x 60 cm (Szerokość x Wysokość x Głębokość)  - pojemność piekarnika: 111 l  - Rodzaj piekarnika: elektryczny  - Wnętrze piekarnika: emalia  - rodzaj płyty grzewczej: gazowa  - liczba pól grzewczych: 5  - Ruszt: żeliwny  - zapalarka gazu: automatyczna w pokrętle  - Kolor płyty grzewczej i frontu piekarnika : stal nierdzewna  - Funkcje piekarnika: termoobieg, grill, wentylator, oświetlenie wnętrza, prowadnice teleskopowe  - Funkcje dodatkowe: automatyczne odcięcie gazu, wyświetlacz elektroniczny | Kuchnia BEKO GM15325DX |
| 3. | Telewizor | - ekran 65’’  - 4K UHD  - Smart TV  - Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia  - Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x3, USB x2 | Telewizor SAMSUNG QE65Q67C 65" QLED 4K Tizen TV |
| 4. | Zmywarka - wyparzarka | -Materiał wykonania: stal nierdzewna  -Wymiary: 56 x 83 x 68 cm (Szerokość x Wysokość x Głębokość)  - 2 pary ramion myjąco-płuczących  - Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory  - Sterowanie elektromechaniczne  - Funkcja wyparzania  -Urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia |  |
| 5. | Piec konwencyjny | - Wymiary: 60 x 60 x 57 cm ( Szerokość x Głębokość x Wysokość)  - obudowa ze stali nierdzewnej  - podwójne przeszklone drzwi  - komora częściowo emaliowana  - oświetlenie komory  - ogrzewanie za pomocą dwóch grzałek  - 2 wentylatory  - zakres temperatur: od 50 °C do 300 °C  - 4 blachy w zestawie  - nawilżenie bezpośrednie za pomocą przycisku | Piec konwekcyjny, Hendi, 230V/2800W, 590x695x(H)590mm  | HENDI 219737 |
| 6. | Rolety dzień noc | - tkanina: 100% poliester  - kolor:  - montaż: uchwyty bezinwazyjne  - sterowanie łańcuszkiem o długości 1 m  - Gramatura tkaniny: 120 g / m2  - prowadnice płaskie  - Materiał wykonania kasety i prowadnic: PCV  -obciążenie łańcuszka: napinacz lub obciążnik  - wymiary: zgodnie z projektem |  |
| 7. | Meble kuchenne | - materiał części główne – płyta wiórowa laminowana gr. 18 mm, folia, tworzywo propylenowe  - tył: płyta pilśniowa, folia, kolor biały  - fronty szafek wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm  - korpus szafek wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm  - szafki dolne ustawione na korpusach szafek do których mocowane są cokoły  - szuflady z systemem Smart Box i obciążeniem ok. 25 kg  - zawiasy z cichym domykaniem  - uchwyty metalowe  - blaty 28 mm  Należy dokonać  - Szafki górne – 6 x 80 cm, 1 x 60 lewa, 2 x 30 cm narożne otwarte półokrągłe, 1x60 cm narożna,  - Szafki dolne: 5 x 80 cm, 2 x 60 cm (3 szuflady), 2 x 30 cm, 1x 40 cm,  - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem |  |