***Załącznik nr 10***

…………………………….

*(nazwa firmy oraz adres wykonawcy)*

…………………………….

*(NIP)*

…………………………….

*(numer telefonu i faksu)*

…………………………….

*(adres e-mail)*

**Zamawiający**

Gmina Wyśmierzyce

ul. Adama Mickiewicza 75

26 – 811 Wyśmierzyce

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**dotyczące Wykazu Głównych Urządzeń**

**ETAP II - ZADANIE 02 i 03**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wyśmierzycach” – etap II” – zadanie 02 i 03 – w formule zaprojektuj i wybuduj” niniejszym oświadczam, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy wyspecyfikowane poniżej Główne Urządzenia. Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawionym przez Zamawiającego Programem Funkcjonalno - Użytkowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do dostawy wyspecyfikowanych urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym i wymaganiach niniejszego załącznika. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych urządzeń zawarte w Wykazie Głównych Urządzeń mają charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi urządzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto oświadczamy, że przedstawione marki, typy i modele oferowanych urządzeń nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

**ZADANIE 02**

**URZĄDZENIE NR 1**

**Pompa głębinowa – studnia nr 1 i 2**

Oferowane urządzenie (spełniające wymogi PFU):

Producent: …………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………

Model: …………………………………………………………………………………

Ilość: …………………………………………………………………………………

Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta urządzenia; atest PZH na kompletne urządzenie (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu urządzenia:

Urządzenie zostało zamontowane w stacji uzdatniania wody ……………….…………… położonej w miejscowości ………………………………………, gdzie użytkownikiem jest ………………………..

Urządzenie spełnia / spełniało poniższe wymogi techniczne:

* pompa zasilana przez przetwornicę częstotliwości,
* zasilanie 380 V,
* wirnik pompy: helikoidalny, ze staliwa stopowego min 1.4308.

**URZĄDZENIE NR 2**

**Obudowa studni głębinowej – studnia nr 1 i 2**

Oferowane urządzenie (spełniające wymogi PFU):

Producent: …………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………

Model: …………………………………………………………………………………

Ilość: …………………………………………………………………………………

Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta urządzenia; atest PZH na kompletne urządzenie lub na elementy składowe (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu urządzenia:

Urządzenie zostało zamontowane w stacji uzdatniania wody ……………….…………… położonej w miejscowości ………………………………………, gdzie użytkownikiem jest ………………………..

Urządzenie spełnia / spełniało poniższe wymogi techniczne:

* obudowa naziemna ze zbrojoną podstawą,
* izolacja termiczna min. 70 mm,
* wypływ wodny ze złączem strażackim,
* kurek probierczy ze stali nierdzewnej.

**URZĄDZENIE NR 3**

**Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej**

Oferowane urządzenie (spełniające wymogi PFU):

Producent: …………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………

Model: …………………………………………………………………………………

Ilość: …………………………………………………………………………………

Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta urządzenia; atest PZH na kompletne urządzenie (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu urządzenia:

Urządzenie zostało zamontowane w stacji uzdatniania wody ……………….…………… położonej w miejscowości ………………………………………, gdzie użytkownikiem jest ………………………..

Urządzenie spełnia / spełniało poniższe wymogi techniczne:

* zbiornik stalowy o pojemności min. 100 m3,
* właz rewizyjny z boku,
* właz rewizyjny z góry,
* drabina zewnętrzna.

**ZADANIE 03**

**URZĄDZENIE NR 1**

**Pompa głębinowa – studnia nr 3**

Oferowane urządzenie (spełniające wymogi PFU):

Producent: …………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………

Model: …………………………………………………………………………………

Ilość: …………………………………………………………………………………

Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta urządzenia; atest PZH na kompletne urządzenie (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu urządzenia:

Urządzenie zostało zamontowane w stacji uzdatniania wody ……………….…………… położonej w miejscowości ………………………………………, gdzie użytkownikiem jest ………………………..

Urządzenie spełnia / spełniało poniższe wymogi techniczne:

* pompa zasilana przez przetwornicę częstotliwości,
* zasilanie 380 V,
* wirnik pompy: helikoidalny, ze staliwa stopowego min 1.4308.

**URZĄDZENIE NR 2**

**Obudowa studni głębinowej – studnia nr 3**

Oferowane urządzenie (spełniające wymogi PFU):

Producent: …………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………

Model: …………………………………………………………………………………

Ilość: …………………………………………………………………………………

Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta urządzenia; atest PZH na kompletne urządzenie lub na elementy składowe (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu urządzenia:

Urządzenie zostało zamontowane w stacji uzdatniania wody ……………….…………… położonej w miejscowości ………………………………………, gdzie użytkownikiem jest ………………………..

Urządzenie spełnia / spełniało poniższe wymogi techniczne:

* obudowa naziemna ze zbrojoną podstawą,
* izolacja termiczna min. 70 mm,
* wypływ wodny ze złączem strażackim,
* kurek probierczy ze stali nierdzewnej.

*Wymogi dotyczące składanych dokumentów w zakresie Wykazu Głównych Urządzeń.*

*Do poszczególnych urządzeń i materiałów należy dołączyć karty katalogowe potwierdzających spełnienie wymaganych założeń, atesty PZH na kompletne urządzenia. Załączone karty katalogowe powinny być oznaczone odpowiednim numerem – zgodnym z numerem urządzenia / materiału z Wykazu Głównych Urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania doprecyzowania przez Wykonawcę opisów technicznych oferowanych Urządzeń / Materiałów / Instalacji. Niespełnienie któregokolwiek wymogu technicznego określonego w PFU przez oferowane urządzenie lub brak co najmniej jednego wskazanego obiektu z zamontowanym urządzeniem / materiałem zgodnych z minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Głównych Urządzeń skutkuje odrzuceniem oferty. Wymogi techniczne określone w PFU należy traktować jako wymogi szczegółowe stawiane poszczególnym urządzeniom i materiałom na etapie składania ofert. Wymaga się, aby oferowane urządzenia / materiały nie były testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, co najmniej jednego obiektu, na którym są lub były zainstalowane poszczególne typy urządzeń / materiałów danego - wskazanego w wykazie producenta. Z uwagi na to, że każdy obiekt posiada swoją specyfikę i pewne modele urządzeń mogą być indywidualnie dostosowane do specyfiki przyszłego obiektu, Zamawiający wymaga wskazania obiektu z zamontowanym urządzeniem / materiałem, na których oferowane typy urządzeń / materiałów będą technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Wykazie Głównych Urządzeń. Załączone atesty Państwowego Zakładu Higieny powinny być ważne na dzień składania ofert i wydane na kompletne urządzenie i zezwalać na kontakt urządzenia z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz powinny być ważne na dzień składania ofert.*

……………………………………………………..

*miejscowość, data*

………………………………………………….

*Podpis Wykonawcy*

*Dokument ten Wykonawca składa wraz z ofertą!*