**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

Zamawiający: **Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie**

**ul. Pszczelna 7, 71 – 663 Szczecin**

***Spis zawartości:***

[1. część ogólna 3](#_Toc164684894)

[1.1. Nazwa zamówienia 3](#_Toc164684895)

[1.2. Przedmiot zamówienia 3](#_Toc164684896)

[1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 3](#_Toc164684897)

[1.3.1. Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym niniejszą specyfikacją 3](#_Toc164684898)

[1.4. Przedmiot i zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną 3](#_Toc164684899)

[2. ZAKRES SZCZEGÓŁOWY robót 3](#_Toc164684900)

[2.1. Pomieszczeń nr 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 – zakres tożsamy dla każdego pomieszczenia 3](#_Toc164684901)

[3. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH 4](#_Toc164684902)

[3.1. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych 5](#_Toc164684904)

[3.1.1. Farba 5](#_Toc164684905)

[3.1.2. Wykładzina dywanowa 5](#_Toc164684906)

[3.1.3. Odbojnice ścienne 5](#_Toc164684907)

[3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 6](#_Toc164684908)

[3.3. Wymagania szczegółowe środków transportu 6](#_Toc164684909)

[3.4. Wymagania ogólne 6](#_Toc164684910)

[4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7](#_Toc164684911)

[4.1. Zasady kontroli jakości robót 7](#_Toc164684912)

[5. PRZEJĘCIE ROBÓT 7](#_Toc164684913)

[5.1. Odbiór końcowy robót 7](#_Toc164684914)

# część ogólna

## Nazwa zamówienia

„Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Szczecinie ”

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną, w której określono zakres i sposób wykonania robót budowlanych, wymagania jakościowe materiałów i wyrobów, wymagania techniczne wykonania i odbioru robót w ramach zadania „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie przy ul. Pszczelnej 7”.

## Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

### Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym niniejszą specyfikacją

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

## Przedmiot i zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną

Zakres prac dotyczy remontu pomieszczeń nr 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 oraz 30  
w budynku PIP w Szczecinie przy ul. Pszczelnej 7.

# ZAKRES SZCZEGÓŁOWY robót

## Pomieszczeń nr 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 – zakres tożsamy dla każdego pomieszczenia

1. Zabezpieczenie okien, drzwi, wynoszenie i wnoszenie mebli przed i po wykonaniu robót budowlanych, wyczyszczenie okien i pomieszczenia po zakończonych pracach,
2. Zerwanie starej wykładziny dywanowej,
3. Demontaż odbojnic ściennych,
4. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (zapewnienie natężenia światła  
   w pomieszczeniu min. 500 lx),
5. Naprawy podłoża pod nową wykładzinę dywanową,
6. Dostawa i montaż nowej wykładziny dywanowej o strukturze pętelkowej w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym,
7. Wykonanie cokołów z wykładziny dywanowej,
8. Montaż progu w wejściu do pomieszczenia,
9. Wykonanie drobnych napraw szpachlarskich ścian, uzupełnienie ubytków, likwidacja pęknięć,
10. Gruntowanie ścian i sufitów,
11. Dwukrotne malowanie sufitów na biało,
12. Dwukrotne malowanie ścian w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,
13. Dostawa i montaż odbojnic ściennych PCV wraz z narożnikami PCV – montować w celu ochrony ścian przed oparciami krzeseł,
14. Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
15. Wymiana osprzętu elektrycznego na nowy – włączniki światła, gniazda podtynkowe, gniazda natynkowe, gniazda PEL (stosować podwójne gniazda elektryczne wraz gniazdem internetowym i telefonicznym we wspólnej obudowie, montowane w systemie zintegrowanym z kanałami/listwami elektrycznymi) – szczegółowe wytyczne należy uzgodnić z Zamawiającym bezpośrednio podczas prac remontowych,
16. Wymiana koryt elektrycznych natynkowych na nowe,
17. Wymiana kanałów PCV wentylacyjnych na nowe,
18. Wywiezienie powstałych odpadów i ich utylizacja,

UWAGA:

1. w pomieszczeniu nr 18 dorobić gniazdo elektryczne przy kącie socjalnym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (gniazdo + kabel elektryczny prowadzony w listwie)
2. w pomieszczeniu nr 24 wykonać dodatkowe gniazda internetowego wraz  
   z doprowadzeniem dwóch kabli UTP kat 6 z serwerowni do gniazd

# WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach cechach i właściwościach.

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:

* być nowe i nieużywane zakupione przez Wykonawcę
* być w gatunku bieżąco produkowanym
* odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów
* mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru bądź Użytkownikiem lub poza terenem wykonywania robót.



## Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych

### Farba

Stosować farby akrylowo – lateksowe na ściany, odporne na szorowanie i działania środków chemicznych i dezynfekcyjnych. Na sufity stosować farby akrylowe. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.

### Wykładzina dywanowa


Zastosować wykładzinę dywanową o strukturze pętelkowej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego próbki wykładziny do wbudowania.



*rysunek poglądowy*

### Odbojnice ścienne

Zastosować odbojnice ścienne z PCV płaskie, naklejane na ścianę o szerokości min. 20 cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.



*rysunek poglądowy*

## Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

## Wymagania szczegółowe środków transportu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu  
i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewoź bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu ze składu do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

## Wymagania ogólne

Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nierozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac m.in. w wilgotne szmaty przed wejściami do pomieszczeń, aby nie roznosić nieczystości po budynku. Transport materiałów rozbiórkowych jak i wbudowywanych odbywający się przez korytarze i klatkę schodową nie może wpływać negatywnie na istniejący stan obiektu. Wszystkie ciągi muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem, przez osoby pracujące i postronne, brudu i kurzu po całym obiekcie. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót, w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym – na swój koszt. Przed przystąpieniem do robót należy odebrać protokolarnie front robót od Zamawiającego. Wykonawca powinien dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i Polskich Norm, dotyczących prac montażowych, podanymi w STWiOR oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Zasady kontroli jakości robót

Materiały, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać:

* certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
* deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
  + Polską Normą
  + Europejską Normą
  + Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  
    i spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

# PRZEJĘCIE ROBÓT

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawi Protokół Odbioru robót w odniesieniu do:

* Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

Przejęcie robót odbędzie się zgodnie z umową na wykonanie robót dla robót budowlanych i instalacyjnych zleconych przez Zamawiającego.

## Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego lub uprawniony przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Dokonana zostanie ich ocena jakościowa na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających wykończeniowych, odbiór zostanie przerwany i ustalony zostanie nowy termin odbioru ostatecznego.