**ZP.271.7.2024**

**Załącznik Nr 11**

**„Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatowy” w ramach zadania pn.:**

**„Termomodernizacja i przebudowa budynku mechanizacji rolnictwa”**

**Informacje dodatkowe w zakresie przedmiotu zamówienia**

1. Informacja odnośnie drzwi zewnętrznych: **Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym wyposażone w dwa zamki otwierane z klucza współczynnik przenikania ciepła U=1,1.**
2. Informacja odnośnie drzwi wewnętrznych: **Drzwi wewnętrzne płytowe w kolorze brązowym wyposażone w zamek z kluczem.**
3. Informacja w zakresieWrota zewnętrzne: **Wrota zewnętrzne rolowane zamykane elektrycznie, U=1,3 kolor brązowy.**
4. W kosztorysie ujęto montaż wrót (rolowanych, zamykanych elektrycznie) o wymiarach 2,95x2,6: **Należy wycenić wrota o wymiarach 2,95x2,6m - są to wrota pomiędzy korytarzem a salą warsztatową nr 4. Przyjąć jako wrota zewnętrzne rolowane zamykane elektrycznie.**
5. Informacja dotycząca zakresu montażu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego: **Należy przyjąć montaż kanalizacji sanitarnej zewnętrznej od ściany zewnętrznej budynku, aż do zbiornika. Całą długość przyłącza kanalizacji sanitarnej zewnętrznej. Wykonać przyłącze z rur fi 160 SN8.**
6. Informacja dotycząca parametrów technicznych istniejącego kotła gazowego: **Kocioł gazowy kondensacyjny marki BROTJE, parametry instalacji: 70/50, nominalna moc kotła: 3,9-28kW**
7. Informacja dotycząca dostawy i montażu nowego zbiornika bezodpływowego: **Należy przyjąć zbiornik bezodpływowy żelbetowy o pojemności 10,0m3 z włazem typu ciężkiego wraz z jego montażem.**