**WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ**

**I PIĘTRO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POMIESZCZENIE 12. DRUKARNIA | | | | |
| Nr | Opis | Źródło | Rysunek | Ilość |
| 1 | Regał biurowy zamykany | 8 praktycznych półek  Półki schowane za drzwiami  WYMIARY OGÓLNE:  Głębokość: 35 cm  Wysokość: 180 cm  Szerokość 80 cm  Zamek na klucz |  | 2 |
| 2 | Stół składany ścienny | Blat stołu wykonany jest z masywnej deski z twardego drewna o grubości 25 mm  wymiary 1200 x 580 mm  nośność 150 kg | Składany stół warsztatowy na ścianie, 1200 x 580 mm | 3 |
| 3 | Ploter drukujący do obsługi formatu A0 | DRUKOWANIE  Czas do momentu otrzymania pierwszej strony  Czarno-biały 25 sekund(y), Colour 25 sekund(y)  Kolory Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]  Colours Capacity Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta  [110ml, 350ml, 700ml]  Minimalna wielkość kropel 4 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości  Minimum line width 0,02 mm  Line accuracy +/- 0,1  Druk z: PC, MAC, Mobile Device, USB  Konfiguracja dysz 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor  Rozdzielczość drukowania 2.400 x 1.200 DPI  OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW  Formaty papieru A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm)  Marginesy drukowania na nośniku w arkuszach  Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 20 mm (dolny), 3 mm (lewy)  Marginesy drukowania na  nośniku ciągłym w rolce  Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (dolny)  Odpowiednia grubość papieru 0,05 mm - 0,3 mm  Drukowanie bez marginesów włączone  10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches,  24.02 inches  INFORMACJE OGÓLNE  Zużycie energii 38 W, 13 W (w trybie czuwania), 0,25 W (wyłączyć)  Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  Wymiary produktu 1.080 x 750 x 1.060 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)  Waga produktu 64 kg  Emisja hałasu Praca: 7,5 B (A)  Usługi drukowania mobilnego i  w chmurze Apple AirPrint  Poziom hałasu Praca: 50 dB (A) - w trybie czuwania: 32 dB (A)  INNE FUNKCJE  Pamięć Drukarka: 1 GB  Emulacje ESC/P-R, HP-GL2, RTL  Funkcje Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB  Security TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6  INNE  Kompatybilne systemy operacyjne  Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP  Przyłącza USB 3.0, Interfejs Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct  Przetwarzanie nośników wydruku  Automatyczna gilotyna, Drukowanie bez marginesów, Papier w rolce  WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI  Wyświetlacz LCD Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm  SKANOWANIE  Obsługiwane modele Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000  Formaty edycji JPEG, TIFF, PDF, PDF/A |  | 1 |
| 4 | Drukarka laserowa wielofunkcyjna | SPECYFIKACJA SYSTEMU  Rozmiar panelu/rozdzielczość 10.1” / 1 024 x 600  Pamięć systemu (standard/maks.) 8 192 MB  Dysk twardy systemu 256 GB (standard)  Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;  Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)  Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;  HTTP(S); AppleTalk; Bonjour  Automatyczny podajnik dokumentów  Do 100 oryginałów; A6–A3; 35–163 g/m²;  dostępne są RADF lub Dualscan ADF  Pojemność wejściowa papieru  (standard/maks.)  1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy  Pojemność wejściowa papieru  (standard)  1x 500 arkuszy, A6–A3, niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m²  1x 500 arkuszy; A5–SRA3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m²  Pojemność wejściowa papieru (opcja) 2x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m²  1x 2 500 arkuszy, A4, niestandardowe arkusze; 52–256 g/m²  Kaseta o dużej pojemności (opcjonalnie) 1x 3 000 arkuszy, A4, niestandardowe arkusze; 52–256 g/m²  Podajnik boczny 150 arkuszy; A6–SRA3; niestandardowe rozmiary; baner;  60–300 g/m²  Automatyczny druk dwustronny A5–SRA3; 52–256 g/m²  Tryby wykańczania (opcjonalnie) Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie;  składanie w pół; składanie do postaci listowej; broszura  Wydajność wyjściowa (standard) Maks. 250 arkuszy  Wydajność wyjściowa (opcja) Maks. 3 300 arkuszy  Zszywanie Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusz okładki (do 209 g/m²)  Składanie do postaci listowej Maks. 3 arkusze  Wydajność składania do postaci listowej Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)  Broszura Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²)  Wydajność wyjściowa broszury Maks. 100 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)  Liczba kopiowanych/drukowanych  stron (miesięcznie)  Zalecana 25 000 stron; maks.¹ 150 000 stron  Żywotność tonera Do 28 000 stron (czerń)  Do 28 000 stron (CMY)  Żywotność jednostki obrazowania Dla czerni: do 225 000/1 000 000 stron (/bęben/wywoływacz)  Dla CMY: do 90 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz)  Zużycie energii 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,58 kW  Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.) 615 x 688 x 779 mm (bez opcji)  Waga systemu Ok. 84,0 kg (bez wyposażenia opcjonalnego)  SPECYFIKACJA DRUKARKI  Rozdzielczość druku 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi  Szybkość drukowania A4 (mono/kolor) Do 30/30 str./min  Język opisu strony PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS  System operacyjny Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10  (32/64);  Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;  Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;  Windows Server 2016; Windows Server 2019;  Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix  Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin  Drukowanie mobilne AirPrint (iOS); Mopria (Android);  Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);  Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android)  Opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct |  | 1 |
| 5 | Rolety zaciemniające | Roleta dzień noc na wymiar | C:\Users\wczer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6A9C94CC.tmp | 3 |
| 6 | ŚMIETNIKI DO SEGREGACJI  • 3 komory każda o pojemności 9l  • trzy kolory pokryw: beżowy, kremowy, brązowy  • pokrywy typu „klik” |  |  | 1 |