**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**IZOLACJA AKUSTYCZNA W TYM DOSTAWA I MONTAŻ ORAZ 3 LATA GWARANCJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i Opis | Ilość |
| 1 | Przedmiotem jest dostawa i mocowanie izolacji akustycznej ścian i sufitów w 15 pomieszczeniach stanowiących studia nagrań lekcji online.  - Sufit z paneli akustycznych gr. min. 40mm, max. 50 mm mocowanych za pomocą profili bezpośrednio do sufitu z przestrzenią między sufitową nie większą niż 10mm.  - Panele akustyczne ścienne gr. min. 40mm, max. 50 mm mocowane za pomocą profili do ścian od wysokości 1,2m do sufitu.  - Panele akustyczne ścienne i sufitowe wykonane ze skalnej wełny mineralnej o parametrach technicznych niegorszych niż:   * Pochłanianie dźwięku αw: do 1,00 (Klasa A), NRC 1,1, Reakcja na ogień A1, * Odporność na wilgoć do 100% RH, stabilność wymiarowa przy dużej wilgotności C/0N * Panele zamontowane w sposób umożlwiający ich zdjęcie bez uszkodzeń. Panele nie klejone bezpośrednio na ścianę.   Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu montażu izolacji akustycznej ścian i sufitów w 15 pomieszczeniach stanowiących studia nagrań lekcji online pod adresem Hotel „Konin” – Centrum Nauczania Zdanego, ul. Al. 1 Maja 13, 62-510 Konin, 10 piętro. | 260 m2 |