|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 do SWZ**  **Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia …………. r.** |
| ..................................................  /Nazwa i adres Wykonawcy |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | |
| **Zad Nr 3 - Przebudowa drogi - dostosowanie pobocza do ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów - Matysówka - Chmielnik w km od 5+416 do 5+716** | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis i wyliczenia** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto** |
| **w PLN** | **w PLN** |
| 1.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,3 |  |  |
| 1.2 | Dokumentacja projektowa ST nr 3 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego grubość 10 cm | m2 | 510 |  |  |
| 1.3 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, pospółka (dokop Wykonawca pozyska we własnym zakresie) | m3 | 26 |  |  |
| 1.4 | Dokumentacja projektowa ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 8 |  |  |
| 1.5 | Dokumentacja projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka szara | m2 | 390 |  |  |
| 1.6 | Dokumentacja projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka czerwona | m2 | 60 |  |  |
| 1.7 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III | m2 | 300 |  |  |
| **WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO** w PLN: | | | | | |  |
| **PODATEK VAT** w PLN: | | | | | |  |
| **WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO** w PLN: | | | | | |  |

Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany   
 lub podpis osobisty   
 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)