**Załącznik 7**

**Szczegółowy zakres prac**

Przedmiotem usługi jest wymiana uszkodzonych 12 paneli skraplacza do końca września 2024 roku w agregacie wody lodowej firmy Climaveneta typ NESC/SL 2418 nr. fabr32038014 (2013 rok) zlokalizowanego na dachu budynku CDWTCh Politechniki Poznańskiej przy ulicy Berdychowo 4.

Prace obejmują:

- zamówienie odpowiednich 12 szt. paneli wymiennika skraplacza

- transport wymienników

-przygotowanie miejsca pracy

- rozbiórka obudowy urządzenia

- wymiana 12 szt. paneli wymiennika

- ciśnieniowa kontrola szczelności

- napełnienie i uruchomienie układów

- materiały pomocnicze – gazy techniczne, luty

- czynnik chłodniczy R410A – 71 kg

- utylizacja odpadów

-dokonanie wymaganych wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów