**załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

mając umocowanie do działania w imieniu i na rzecz:

|  |
| --- |
| **wykonawcy składającego ofertę:** |
| nazwa:  adres:  województwo:  tel.:  e-mail:  ePUAP:  NIP:  kategoria przedsiębiorcy\*: …………………………………………………………………… *(wpisać właściwe)*  \*mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj |

lub

|  |  |
| --- | --- |
| **wykonawców składających ofertę wspólną:** | |
| LIDER | nazwa:  adres:  województwo:  tel.:  e-mail:  ePUAP:  NIP:  kategoria przedsiębiorcy\*: …………………………………………………… *(wpisać właściwe)*  \*mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj |
| PARTNER | Nazwa:  Adres:  Tel.:  NIP:  Kategoria przedsiębiorcy\*: …………………………………………………… *(wpisać właściwe)*  \*mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj |
| **działających pod nazwą:** | |
|  | |

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

wartość netto: …………………………………………………… zł

stawka podatku VAT: ………………………………………… %

wartość brutto: ………………………………………………… zł

**oferujemy samochód:**…………………………………..............… *(wpisać markę i model samochodu)*

**o następujących parametrach:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p.** | **OPIS WYMOGÓW** | **OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| 1. | Rodzaj nadwozia: nadwozie typu osobowego, możliwość przewozu 9 osób (kierowca + 8 pasażerów) w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 miejsca | TAK |
| 2. | I rząd siedzeń w kabinie kierowcy w układzie 2+1 (jednoosobowe siedzenie kierowcy odchylane i dwuosobowe lub dwa jednoosobowe siedzenia dla pasażerów). Układ siedzeń powinien zapewnić możliwość przewóz 2 osób na wózkach inwalidzkich ręcznych lub 2 osób na wózkach inwalidzkich elektrycznych lub w konfiguracji 1 wózek ręczny i 1 wózek elektryczny | TAK |
| 3. | Bus z pełnym przeszkleniem pojazdu | TAK |
| 4. | Długość samochodu: nie mniejsza niż  5 300 mm | Długość samochodu: ……………………… mm |
| 5. | Wysokość całkowita: nie większa niż 2.550 mm, w tym wysokość przestrzeni pasażerskiej wewnątrz pojazdu 1700 mm – 1900 mm, wysokość wnęki drzwi tylnych załadunkowych dla wózków między progiem a ramą górną nie mniejsza niż 1550 mm | Wysokość całkowita: ……………………… mm,  w tym wysokość przestrzeni pasażerskiej wewnątrz pojazdu ……………………… mm, wysokość wnęki drzwi tylnych załadunkowych dla wózków między progiem a ramą górną ……………………… mm |
| 6. | Szerokość całkowita z rozłożonymi lusterkami: nie szersza niż 2400 mm | Szerokość całkowita z rozłożonymi lusterkami: ………………………… mm |
| 7. | Kolor dowolny | ………………………………………………… |
| 8. | Drzwi: drzwi w kabinie kierowcy 2 szt., drzwi przesuwane do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90° | TAK |
| 9. | Rodzaj silnika: wysokoprężny  z turbodoładowaniem | TAK |
| 10. | Pojemność minimum 1800 cm3 | Pojemność: ………………………… cm3 |
| 11. | Moc silnika nie mniejsza niż 110 KM | Moc silnika: ………………………… KM |
| 12. | Średnie spalanie w cyklu mieszanym maksymalnie 8,5 l /100 km | Średnie spalanie w cyklu mieszanym   …………l /100 km |
| 13. | Zużycie energii nie większe niż 3,06 MJ/km w cyklu jazdy mieszanej | Zużycie energii ………… MJ/km  w cyklu jazdy mieszanej |
| 14. | Emisja dwutlenku węgla (CO2) - Emisja dwutlenku węgla oraz emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymagania normy Euro 6d-Temp | TAK |
| 15. | Skrzynia biegów: manualna, 6-cio biegowa | TAK |
| 16. | Układ kierowniczy: ze wspomaganiem | TAK |
| 17. | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania: ABS | TAK |
| 18. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem siły hamowania: ESP | TAK |
| 19. | Radio: radio z wejściem usb i głośnikami | TAK |
| 20. | Poduszki powietrzne: min. dwie - kierowca + pasażer | TAK |
| 21. | Zamek: centralne ryglowanie drzwi ze zdalnym sterowaniem z akustyczną sygnalizacja niedomkniętych drzwi | TAK |
| 22. | Szyby: elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, szyby przestrzeni pasażerskiej przyciemniane | TAK |
| 23. | Klimatyzacja całopojazdowa: manualna lub climatronic | TAK |
| 24. | Koła: 1 komplet kół (felgi + opony całoroczne), opony na felgach stalowych + kołpaki | TAK |
| 25. | Pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK |
| 26. | Światła przeciwmgielne przednie; Światła do jazdy dziennej w technologii LED | TAK |
| 27 | Immobiliser | TAK |
| 28. | Oświetlenie kabiny oraz przedziału pasażerskiego | TAK |
| 29. | Autoalarm | TAK |
| 30. | Trzecie światło STOP | TAK |
| 31. | Fartuchy przeciwbłotne z przodu  i z tyłu | TAK |
| 32. | Lusterka: boczne lusterka regulowane elektrycznie | TAK |
| 33. | Wykładzina podłogowa przedziału pasażerskiego: antypoślizgowa, łatwo zmywalna | TAK |
| 34. | Tapicerowanie całego pojazdu materiałowe – brak widocznych elementów metalowych | TAK |
| 35. | Pasy bezpieczeństwa: wszystkie 3-punktowe bezwładnościowe dla wszystkich pasażerów | TAK |
| 37. | Winda do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych umieszczona z tyłu pojazdu – atestowana winda elektryczna o udźwigu min. 300 kg, fabrycznie nowa, posiadająca aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego | TAK |
| 38. | System szyn zaczepowych podłogowych z dwoma zestawami 4-punktowych pasów z regulowaną długością lub z  naciągiem do mocowania wózków inwalidzkich opcjonalnie „jeden za drugim” oraz pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku | TAK |
| 39. | Dwa stanowiska dla wózków inwalidzkich opcjonalnie w układzie „jeden za drugim” lub w innej konfiguracji o wymiarach wózka podstawy nie mniejszej niż: długość 1300 mm, szerokość 800 mm, wysokość 1550 mm w miejscu zdemontowanych siedzeń. Dopuszczona możliwość skrócenia jednego stanowiska dla wózka do 1000 mm, dla konfiguracji wózek elektryczny + wózek ręczny  w układzie „jeden za drugim” lub w innej konfiguracji | TAK |
| 40. | Dodatkowy uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach przesuwanych | TAK |
| 41. | Emblematy informujące o przewozie osób niepełnosprawnych z przodu  i z tyłu pojazdu | TAK |
| 42. | Homologacja na pojazd skompletowany 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | TAK |
| 43. | Wymagana gwarancja mechaniczna: na silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie bez limitu km: minimum 2 lata *(gwarancja ta stanowi kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu)* | TAK |
| 44. | Wymagana gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia: minimum 5 lat  *(gwarancja ta stanowi kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu)* | TAK |
| 45. | Wymagana gwarancja na lakier: 2 lata | TAK |
| 46. | Czujniki parkowania | TAK |
| 47. | Komputer pokładowy | TAK |
| 48. | Kolumna kierownicy z regulacją odległości i kąta pochylenia | TAK |
| 49. | 2 komplety kluczyków | TAK |
| 50. | Pojazd dodatkowo powinien zawierać: apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę oraz komplet dywaników podłogowych | TAK |

**oraz oferujemy:**

**dodatkowy okres gwarancji mechanicznej: ……… rok/lata (oprócz wymaganego, który wynosi 2 lata)**

**dodatkowy okres gwarancji na perforację nadwozia: ……… rok/lata (oprócz wymaganego, który wynosi 5 lat)**

Ponadto oświadczamy, że:

wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**\*,**

**\***w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie)