Załącznik nr 1 do SWZ

**Kosztorys Ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wy- ceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł**  **(5 x 6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **ROBOTY OGRODZENIOWE** | | | | | |
| 1 | KNR 2-25 0308-  02 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie | m2 | 342,450 |  |  |
| 2 | KNR 2-25 0307-  03 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych  - rozebranie | m2 | 96,850 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0505-  01  analogia | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 503,000 |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0119-  03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasą drogi w terenie równinnym | km | 0,700 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-02  1802-03 | Ogrodzenie z paneli wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 503,000 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0407-  02  analogia | Obrzeża betonowe o wymiarach 240x25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 503,000 |  |  |
| 7 | KNR 4-04 1103-  04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 27,230 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0520-  01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi | m2 | 133,500 |  |  |
| 9 | KNR 2-25 0312-  01 | Bramy z paneli w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa | m2 | 7,500 |  |  |
| 10 | KNR 2-25 0312-  01 | Furtki z paneli w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa | m2 | 1,800 |  |  |
| **Wartość Netto:** | | | | | |  |
| **Wartość VAT:** | | | | | |  |
| **Wartość Brutto:** | | | | | |  |

………………………………………….

(*kwalifikowany podpis elektroniczny,*

*podpis zaufany lub podpis osobisty*)