Załącznik nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne samochodu ciężarowego**

1. Pojazd o DMC do 18 t,
2. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
3. Rok Produkcji min. 2016
4. Norma emisji spalin min Euro 6
5. Pojazd zarejestrowany na terenie RP
6. Przebieg pojazdu max. 400 000km
7. Pojemność skokowa silnika maks. 10000 cm3 , rodzaj paliwa – olej napędowy
8. Długość całkowita min 7500mm max 8500mm
9. Rozstaw osi max 4400mm
10. Szerokość max 2500mm
11. Wysokość max 3500mm
12. Moc silnika – min. 300 KM
13. Automatyczna skrzynia biegów
14. Napęd na dwie osie lub pojazd wyposażony w automatyczne łańcuchy antypoślizgowe
15. Zabudowa skrzyniowa o ładowności 16m3 z załadunkiem dolnym, prasą do załadunku i rozładunku odpadów
16. Zabudowa przystosowana do przewozu odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz segregowanych
17. Siedzenie kierowcy z regulacją poziomą, na wysokość, kąta oparcia
18. System ABS
19. System stabilizacji toru jazdy ESP
20. Hamulce tarczowe na wszystkich kołach
21. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
22. Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń
23. Napinacze pasów bezpieczeństwa
24. Wspomaganie kierownicy
25. Waga na osi pojazdu
26. Kamera cofania
27. Wyciągarka zamontowana na pojeździe
28. Centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku
29. Szyby przednie sterowane elektrycznie
30. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
31. Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego
32. Dodatkowe światło ostrzegawcze na kabinie kierowcy oraz w tylnej części pojazdu
33. Klimatyzacja manualna lub automatyczna
34. Gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów
35. Radio cyfrowe
36. Podłoga w części ładunkowej wykończona materiałem trudnościeralnym (blacha, tworzywa sztuczne)
37. Zamontowane nadkola kół przednich i tylnych
38. Zamontowane osłony przeciw błotne kół przednich i tylnych
39. Zbiornik paliwa min 100 l.
40. Komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu
41. Gwarancja mechaniczna min. 6 miesięcy bez limitu kilometrów
42. Serwis gwarancyjny w odległości max 100km od siedziby Spółki lub serwis mobilny realizacją napraw w siedzibie Zamawiającego.
43. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.). Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
44. Posiada homologację ciężarową uprawniającą do odliczenia VAT w całości.