**CUS.ZP.3.2024**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**I. Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu na potrzeby świadczenia usługi door  
   to door samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (min. 7 miejsc w tym co najmniej jedno miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim). Samochód powinien spełniać standardy, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo podróży (klimatyzacja, poduszki powietrzne, system kontroli trakcji) wraz z możliwością swobodnego wejścia  
   i opuszczenia pojazdu przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (na przykład poruszających się przy pomocy balkonika).
2. Samochód powinien spełniać standard Euro 6, a eksploatacja samochodu powinna być zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju.
3. Zaplanowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu min. 7 osób (kierowca, min. 5 pasażerów + 1 pasażer na wózku), uwzględniającego m. in poniższe parametry techniczne:
4. Składana niska i lekka rampa wjazdowa
5. Wciągarka z wspomaganiem elektrycznym
6. Trzypunktowy biodrowy pas bezpieczeństwa
7. Czteropunktowy system zabezpieczający wózek
8. Możliwość umieszczenia osoby na wózku inwalidzkim w trzecim rzędzie foteli
9. Klimatyzacja z przodu i z tyłu,
10. Pakiet bezpieczeństwa, w tym m.in. kontrola pasa ruchu, czujnik martwego pola
11. Kamera cofania
12. Oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
13. Szacuje się że średniomiesięcznie liczba przejazdów: średniomiesięcznie 4000 km.
14. Zakup pojazdu w ramach usługi door to door umożliwi bardziej zindywidualizowane wsparcie mieszkańców Gminy Włocławek, w tym dostępność czasową, transport osób  
    z poszczególnych sołectw, właściwą opiekę w trakcie usługi w tym pomoc w opuszczeniu miejsca zamieszkania, zaś biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne w tym lokalizację Gminy Włocławek.

**III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

|  |
| --- |
| **Minimalne wymagania techniczne** |
| Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 |
| Marka (nazwa własna producenta)  Model oferowanego auta |
| Moc silnika: min. 140 KM |
| Pojemność silnika: min. 1600 cm3 (dotyczy zarówno: silnika benzynowego/diesel) |
| Norma emisji spalin: min. Euro6 |
| Zużycie paliwa : nie więcej niż 12,5 l/100km |
| Długość całkowita: max. 5500 mm |
| Szerokość (z zewnętrznymi lusterkami): max. 2300 mm |
| Wysokość całkowita: max. 2000 mm |
| Rozmiar koła: min. 16" |
| System nagłośnieniowy: min. 4. głośniki |
| Pakiet bezpieczeństwa:  ABS  System kontroli trakcji  kontrola pasa ruchu  czujnik martwego pola |
| **Gwarancja i rękojmia na dostarczony przedmiot zamówienia bez limitu kilometrów** (obejmująca: silnik, podzespoły mechaniczne/ elektryczne/ elektroniczne, łącznie z układem jezdnym) bez limitu kilometrów (min. 24 miesiące) – **stanowi jedno z kryteriów oceny ofert** |
| Gwarancja i rękojmia na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów  (min. 36 miesięcy) |
| Rodzaj skrzyni biegów: manualna |
| Dopuszczalna masa całkowita: nieprzekraczająca 3500 kg (3,5 t) |
| Liczba miejsc: min. 7-osobowy |
| Rodzaj felg (stalowe) |
| Kolor lakieru: metalizowany (do ustalenia) |
| Tylne (prawe) drzwi boczne: przesuwane, przeszklone |
| Zderzaki (przód, tył): w kolorze nadwozia (co najmniej częściowo) |
| Lusterka zewnętrzne: elektrycznie regulowane, podgrzewane |
| Centralny zamek sterowany zdalnie |
| Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu |
| Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| Szyby w przednich drzwiach bocznych: elektrycznie regulowane |
| Szyby w tylnych drzwiach bocznych: przyciemniane |
| Ściany boczne w tylnej części: przeszklone |
| Szyby w przeszklonych ścianach bocznych: przyciemniane |
| Tylne drzwi: przeszklone |
| Szyby w tylnych drzwiach: przyciemniane |
| Podłokietnik kierowcy w pierwszym rzędzie siedzeń |
| Trzy niezależnie składane fotele w trzecim rzędzie siedzeń (każdy z możliwością demontażu w celu zapewnienia miejsca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim) |
| Składana niska i lekka rampa wjazdowa |
| Wciągarka z wspomaganiem elektrycznym |
| Trzypunktowy biodrowy pas bezpieczeństwa |
| Czteropunktowy system zabezpieczający wózek |
| Klimatyzacja manualna/automatyczna z przodu i z tyłu |
| Oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym |
| Poduszki powietrzne |
| Kamera cofania |
| Światła do jazdy dziennej |
| Światła przeciwmgielne |
| Tempomat |
| Radio cyfrowe (DAB) z wyświetlaczem (min. 5") |
| Nawigacja |
| Port USB |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe ze stalową obręczą |
| Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka medyczna, gaśnica proszkowa typ ABC (min. 1 kg) |