**Załącznik nr 8 do SWZ**

**Numer postępowania:**

**105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-28/K/2024/MT**

**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa pomieszczenia** | **Wykaz wyposażenia** | **Ilość** |
| **1.** | **Lada recepcyjna z dodatkowymi drzwiami:**  **dł. 6438 x wys. 1090/1258** | 3 x stanowisko komputerowe  3 x kontener  1 x szafa aktowa dwudrzwiowa  1 x szafka otwarta  1 x drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe  1 x lada recepcyjna właściwa  3 x fotel obrotowy z podłokietnikami  **Zgodnie z załączonymi rysunkami/ schematami.** | **1 kpl.** |
| **2.** | **Zestaw mebli biurowych pomocniczych:**  **dł. 3884 x wys. 1910/778  x głęb. 400/420** | 2 x szafa aktowa wysoka  3 x szafa aktowa niska  **Zgodnie z załączonymi rysunkami/ schematami.** | **1 kpl.** |
| **3.** | **Zestaw krzeseł na belce.** | Zestaw krzeseł na belce  (po 3 krzesła). | **10 kpl.** |

**Ogólne wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:**

**Meble -** Lada recepcyjna z dodatkowymi drzwiami, Zestaw mebli biurowych pomocniczych**:**

* Korpusy i fronty mebli wykonane z płyty laminowanej o grub. nie mniejszej

niż 18 mm z obrzeżem z twardego PCV o grub. 1 mm;

* Tylne ściany szaf wykonane z płyty HDF o grub. 3-4 mm z wyjątkiem szafek wyspowych gdzie ścianę tylną stanowi płyta laminowana o grub. nie mniejszej niż 18 mm.
* Meble wykonane z płyty laminowanej w kolorach:
  + - biała Alaska 8681 VL
    - pogrubiona obudowa lady recepcyjnej wraz z panelem na ścianę w kolorze grafitowy 164 VL
* Płyty laminowane posiadające świadectwa i certyfikaty:
  + - Atest higieniczny Nr 240/779/271/2010, potwierdzający Klasę Higieny E1;
    - Atest higieniczny Nr 240/779/272/2010, potwierdzający Klasę Higieny E1;
    - Świadectwo Jakości Zdrowotnej HŻ/C/02127/08 wydane przez Państwowy Zakład Higieny
    - Klasyfikacja Ogniowa wydaną przez ITB w Warszawie – klasa D-s2,d0;
* Wszystkie prowadnice i zawiasy z pełnym wysuwem posiadające funkcję hamulca i miękkiego domykaniu;
* Szafy aktowe wysokie i niskie oraz górne szuflady w kontenerach zaopatrzone w zamki meblowe patentowe;
* Uchwyty krawędziowe czarne;
* Należy przewidzieć przepusty kablowe w blacie roboczym oraz odpowiednio w korpusach szafek celem doprowadzenia instalacji elektrycznej i IT;
* Drzwiczki ograniczające/oddzielające przestrzeń wewnątrz rejestracji dwuskrzydłowe wahadłowe z możliwością otwarcia w obie strony do kata 900, z możliwością zablokowania ich w pozycji otwartej, zaopatrzone w zamek patentowy umożliwiający ich zamkniecie;

**Meble tapicerowane do siedzenia :**

* Fotel obrotowy z podłokietnikami – siedzisko i oparcie pokryte materiałem zmywalnym, nienasiąkliwym, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, z regulacją wysokości siedziska (regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego) – fotel spełniający wymagania jak krzesło do pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi obowiązują od 17 listopada 2023 r.)
* Krzesło – siedzisko i oparcie pokryte materiałem zmywalnym, nienasiąkliwym, odporne na środki dezynfekcyjne i myjące, metalowy stelaż krzesła wykonany ze stali nierdzewnej - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.