Opis przedmiotu zamówienia

**Część 19 - Dostawa maszynek do budowania stroików – zestaw nr 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Opery Lubelskiej zestawu maszynek do stroików, na który składają się:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | **Rozdzielacz do trzciny – 1 szt.** |
| 1 | Trwałe ostrza zapewniające czyste i bezodpryskowe cięcia |
| 2 | Cylinder łapiący trzy kawałki trzciny |
| 3 | Bezpieczny w użytkowaniu |
| 4 | W zestawie gumowy młotek |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | **Maszyna do wstępnego żłobienia – 1 szt.** |
| 1 | Wyposażona w dwa trwałe ostrza |
| 2 | Budowa wpływająca na mniejsze zużycie maszyny do żłobienia oraz zwiększająca wydajność |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. |  | **Heblarka wewnętrzna do oboju – 1 szt.** |
| 1 | Materiały | Korpus wykonany ze stopów aluminium, anodowany |
| 2 |  | Elementy mechaniczne wykonane z mosiądzu, stali oraz stali nierdzewnej |
| 3 | Mechanizm | Urządzenie posiadające łożyska kulkowe, prowadnicę hebla opartą na łożyskach, zapewniających najdokładniejsze cięcia |
| 4 |  | Nóż hebla wykonany z wysokiej jakości stali |
| 5 |  | Regulacja grubości cięcia |
| 6 | Etui | Tak |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. |  | **Fasoniarka do stroików obojowych - 1szt.** |
| 1 |  | Ergonomiczna konstrukcja, zapewniająca bezproblemowy proces kształtowania |
| 2 | Ostrze | Wysokiej jakości, utwardzone, odporne na tępienie się na mokrym lub mocno nasiąkniętym drewnie |
| 3 | Materiały | Solidne i wysokiej jakości |
| 4 | Fasony | Możliwość zmiany i dopasowania różnych fasonów –Wykonawca dostarczy łącznie min. 4 różne szt. fasonów. Zamawiający wskaże wybrane fasony dla zaoferowanej fasoniarki, po wyborze oferty najkorzystniejszej i wskazaniu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza fasonów dostępnych dla zaoferowanej fasoniarki. |
| 5 | Parametry każdego fasonu | Określane za pomocą pomiaru szerokości fasonowanej płytki stroika w odpowiednich czterech punktach |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. |  | **Obcinacz końcówek –** **Gilotyna – 1 szt.** |
| 1 | Materiał | Stal |
| 2 | Skala | Mierzona w mm |
| 3 |  | Możliwość przycięcia stroików skrobanych i nieskrobanych |
| 4 |  | Regulowany ogranicznik długości |
| 5 |  | Możliwość ponownego ostrzenia i wymiany ostrzy |
| 6 |  | Samoblokujący uchwyt na stroiki |
| 7 |  | Do profesjonalnego użytkowania |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. |  | **Heblarka zewnętrzna – maszyna do profilowania – 1 szt.** |
| 1 | Materiały | Korpus wykonany ze stopów aluminium, anodowany |
| 2 |  | Elementy mechaniczne wykonane z mosiądzu, stali oraz stali nierdzewnej |
| 4 | Mechanizm | Nóż hebla wykonany z wysokiej jakości stali kobaltowej |
| 5 |  | Płynna i bezluzowa regulacja grubości heblowania przy każdym ustawieniu |
| 6 |  | Możliwość regulacji długości heblowania |
| 7 |  | Zapewniający najdokładniejsze cięcie i idealnie gładką powierzchnię |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. |  | **Mikrometr analogowy – 1 szt.** |
| 1 | Cechy | Wskaźnik zegarowy |
| 2 |  | Oznaczenia na języku, wymiennym |
| 3 |  | Pokrętło i dźwignia podnosząca |
| 4 |  | Końcówka wymienna, do wyboru |
| 5 | Etui | Tak |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. |  | **Nóź ze skośną krawędzią – 1 szt.** |
| 1 | Cechy ogólne | Dla praworęcznych, dopasowany do ergonomii rąk |
| 2 | Materiał | Rękojeść z drewna orzechowego |
| 3 | Ostrze | Wykonane z wytrzymałej stali |
| 4 |  | Skośne krawędzie |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | **Bolec – trzpień uniwersalny – 1 szt.** |
| 1 | Uniwersalny rozmiar |
| 2 | Pasujący do popularnych rurek oraz innych |
| 3 | Rękojeść wykonana z czarnego hebanu |
| 4 | Kształt zapobiegający utracie pierwotnego kształtu rurki |

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dostawy w terminie do 10 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem, do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, gotowy do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
4. Zaoferowane produkty nie muszą stanowić zestawu skompletowanego fabrycznie przez Producenta, Wykonawca może stworzyć zestaw poprzez dobranie odpowiednich elementów, spełniających wymagania Zamawiającego opisane powyżej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji na zaoferowane produkty wynoszącej co najmniej 24 miesiące.