**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
Samochód użytkowy – 1 szt.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| **1** | Samochód użytkowy | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (producent, nazwa, model) |
| **Wymagania ogólne:** | | |
| **2** | Samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, nowy, dopuszcza się samochód demonstracyjny tzn. samochód już zarejestrowany, z przebiegiem nie większym niż 100 km. |  |
| **3** | Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. |  |
| **4** | Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2022 r. poz.988 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 27 października 2016 roku, pojazd musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin. |  |
| **5** | Samochód musi posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu. |  |
| **6** | Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży |  |
| **Wymagania ogólne:** | | |
| **7** | Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: minimum 2 |  |
| **8** | Drzwi pojazdu: 2 z przodu dla kierowcy i pasażera, 1 drzwi przestrzeni ładunkowej |  |
| **9** | Napęd na przednią i tylną oś |  |
| **10** | Skrzynia biegów manualna 5-stopniowa z reduktorem |  |
| **Wymiary i masa pojazdu:** | | |
| **11** | Rozstaw osi w zakresie od 2100 mm do 2350 mm |  |
| **12** | Długość całkowita pojazdu w zakresie od 3350 mm do 3650 mm |  |
| **13** | Wysokość całkowita w zakresie od 1650 mm do 1800 mm |  |
| **14** | Szerokość całkowita (bez lusterek) w zakresie od 1600 mm do 1750 mm. |  |
| **15** | Dopuszczalna masa całkowita samochodu w zakresie od 1350 kg do 1550 kg. |  |
| **16** | Prześwit w zakresie od 190 mm do 230 mm |  |
| **17** | Kolor zielony lub szary lub granatowy lub inny |  |
| **Silnik:** | | |
| **18** | Rodzaj paliwa: benzyna |  |
| **19** | Moc silnika (w KM) nie mniej niż 95 |  |
| **20** | Pojemność skokowa silnika w zakresie od 1350 do 1550 cm3 |  |
| **21** | Maksymalny moment obrotowy w zakresie od 110 do 150 |  |
| **22** | Zużycie paliwa maksymalnie 9,5l/100 km |  |
| **23** | Pojemność zbiornika paliwa w zakresie od 35 do 50 litrów |  |
| **Wyposażenie:** | | |
| **24** | System awaryjnego hamowania ABS, system wspomagania awaryjnego hamowania, system stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji |  |
| **25** | Układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym |  |
| **26** | System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu |  |
| **27** | System kontroli ciśnienia w kołach |  |
| **28** | Tempomat z ogranicznikiem prędkości |  |
| **29** | System wspomagania ruszania na wzniesieniu |  |
| **30** | System wspomagania zjazdu ze wzniesienia |  |
| **31** | Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera |  |
| **32** | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikiem siły napięcia |  |
| **33** | Lusterko wsteczne z regulacją dzień / noc |  |
| **34** | Lusterka boczne regulowane elektrycznie |  |
| **35** | Elektrycznie regulowane szyby przednie |  |
| **36** | Centralny zamek sterowany pilotem w kluczyku, immobiliser |  |
| **37** | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| **38** | Kierownica z przyciskami sterowania radiem oraz tempomatem |  |
| **39** | Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth z zestawem głośnomówiącym i przyciskami sterowania w kierownicy |  |
| **40** | Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym |  |
| **41** | Wyświetlacz wielofunkcyjny monochromatyczny |  |
| **42** | Obrotomierz |  |
| **43** | Tapicerka siedzeń tekstylna |  |
| **44** | Podgrzewane fotele przednie |  |
| **45** | Gniazdo 12V w kabinie, gniazdo USB |  |
| **46** | Radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3 oraz funkcją Bluetooth |  |
| **47** | Głośniki szerokopasmowe |  |
| **48** | Dodatkowe światło stop |  |
| **49** | Tylna szyba ogrzewana z wycieraczką i spryskiwaczem |  |
| **50** | Szyby atermiczne |  |
| **51** | Antena dachowa |  |
| **Oświetlenie:** | | |
| **52** | Przednie światła przeciwmgłowe |  |
| **53** | Tylnie światło przeciwmgłowe |  |
| **54** | Reflektory halogenowe |  |
| **55** | Manualna regulacja wysokości świecenia reflektorów |  |
| **Podwozie i nadwozie:** | | |
| **56** | Przekładnia śrubowo-kulkowa układu kierowniczego |  |
| **57** | Hamulce przednie tarczowe |  |
| **58** | Hamulce tylnie bębnowe |  |
| **59** | Zawieszenie przód / tył zależne z 3 elementami prowadzącymi i sprężynami oraz sztywną belką osi |  |
| **60** | Zderzaki, nadkola, listwy progowe, obudowy lusterek, klamki zewnętrzne w kolorze czarnym |  |
| **61** | Tarczowa osłona koła zapasowego |  |
| **Wyposażenie zewnętrzne:** | | |
| **62** | Obręcze kół stalowe 15” wraz z oponami |  |
| **63** | Koło zapasowe pełnowymiarowe na feldze stalowej |  |