**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie**

**na dostawę i montaż szatni samoobsługowej w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szatni samoobsługowej w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle.

1. Miejsce realizacji zamówienia: Sąd Rejonowy w Jaśle, al. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło.
2. Zestaw złożony z szafek dwu i jednokomorowych, na dwie szafki dwukomorowe przypada jedna jednokomorowa.
3. Szafki o wymiarach:

- jednokomorowa – ok. 180 (wys.) x 30 (szer.) x 40 (gł.) cm, tolerancja wymiarów +/- 2 cm

- dwukomorowa – ok. 180 (wys.) x 30 (szer.) x 40 (gł.) cm, tolerancja wymiarów +/- 2 cm

1. Szafka wykonana z płyty HPL, wzmocniona w narożnikach profilami aluminiowymi.
2. Góry, doły półki i drzwi szafki wykonane z laminatu HPL o grubości nie mniejszej niż 10 mm.
3. Plecy i boki szafki wykonane z laminatu HPL w grubości nie mniejszej niż 4 mm.
4. Szafki powinny posiadać nóżki umożliwiające regulację, nóżki osłonięte cokołem.
5. W każdej szafce dwa wieszaki.
6. Numeracja szafek grawerowana na drzwiach szafek.
7. Zawiasy w szafkach o szerokim kącie otwarcia.
8. Szafki zamykane na zamek szyfrowy z min. 4 cyfrowym kodem wyposażony w indywidualną klawiaturę numeryczną, na szafkach powinny znajdować się instrukcje obsługi zamków
9. Zamek powinien posiadać: mechaniczny klucz serwisowy, tryb automatycznego otwarcia, tryb serwisowy, wskaźnik stany baterii, zamek zasilany bateriami.
10. Kolor szafek do uzgodnienia z sądem w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.
11. Długość zabudowy do wykonania – ok. 5.28 m.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie produktów w stanie nienaruszonym a także za montaż zgodny z wiedzą branżową. W przypadku dostarczenia uszkodzonych produktów lub niespełniających wymogów uzgodnionych w umowie Wykonawca wymieni artykuły na swój koszt.