Załącznik nr 5 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń biurowych oraz sal lekcyjnych w Szkole w Sieniawie w ramach zadania Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w m. Sieniawa, Gmina Rymanów:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilosc** | **j.m.** | **Opis** |
| 1 | Stół 2-os. z krzesłami | 59 | komplet | Stół 2 os. z regulowaną wysokością rozm. 3-4 aluminium 1 szt. Blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 i 30 x 15 mm. Dodatkowy profil pod blatem wzmacnia konstrukcję stołu. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. • stelaż w kolorze srebrnym Krzesło rozm. 3-4 aluminium 2 szt. Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami. Podstawa w kształcie litery H zapewniająca wysoką stabilność. Blat jest chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02 PN-F 06009:2001. lub równoważne • stelaż kolorze srebrnym |
| 2 | Biurko | 14 | sztuka | Biurko z zaokrąglonymi narożnikami wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek. • wym. 120 x 60 x 76 cm • Wymiary wewnętrzne szafki: szer. 33 x wys. 46 cm • Wymiary szuflady: szer. 33 x wys. 16 cm |
| 3 | Regał z 2 przegrodami i półką | 1 | komplet | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm • Regał zawiera drzwi w kolorze szarym montowane po prawej i lewej stornie szafki, wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 37 x 74,4 cm • 2 szt. • Regał zawiera szuflady wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. frontu 37 x 18,3 cm • 4 szt. • kolory frontów ( 2 szt. biały, 2 szt. jasno niebieski) - szuflady montowane na środku szafki |
| 4 | Szafa | 4 | komplet | Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.• szafka z 2 półkami, klon, wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm, 1 szt. • nadstawka z półką, klon, wym. 79,2 x 41,5 x 78,6 cm, 1 szt.• Drzwiczki wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 90 st., wyposażone w zamek, zamykający szafkę na całej szerokości, wym. 37 x 74,4 cm, kolor frontów białe, 2 pary drzwi na górze o dole szafki, na środku półka otwarta |
| 5 | Regał z przegrodą i 2 półkami | 3 | komplet | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. • wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. 2szt regału zawierają drzwi wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. • wym. 37 x 37 cm • 5 szt. • kolory frontów ( 2 szt. biały, 1 szt. błękitne, 2 szt. szary) • 1szt regał zawiera szuflady wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. frontu 37 x 18,3 cm • wym. wewnętrzne 30,5 x 33 x 9 cm. • 8 szt. • kolor frontu biały - szuflady montowane od dołu szafki, góra zamknięta drzwiami 2szt kolor błękitny drzwi wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. • wym. 37 x 37 cm |
| 6 | Szafka na plastikowe pojemniki z 2 przegrodami | 3 | komplet | Szafkę na plastikowe pojemniki. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. • wym. 104 x 48 x 86,8 cm • Zawiera Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dostarczany z prowadnicami. • min. wym. pojemnika 31,2 x 42,7 x 15 cm • 3 szt. biały, 3 szt. błękitny, 3 szt. szary, 3szt jasno szary |
| 7 | Regał z 2 przegrodami i półką | 1 | komplet | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm • Regał zawiera drzwi w kolorze szarym montowane po prawej i lewej stornie szafki, wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 37 x 74,4 cm • 2 szt. • Regał zawiera szuflady wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. frontu 37 x 18,3 cm • 4 szt. • kolory frontów ( 2 szt. biały, 2 szt. jasno niebieski) - szuflady montowane na środku szafki |
| 8 | Regał z przegrodą i 2 półkami | 3 | komplet | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. • wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. 2szt regału zawierają drzwi wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. • wym. 37 x 37 cm • 5 szt. • kolory frontów ( 2 szt. biały, 1 szt. limonka, 2 szt. szary) • 1szt regał zawiera szuflady wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. frontu 37 x 18,3 cm • wym. wewnętrzne 30,5 x 33 x 9 cm. •48 szt. • kolor frontu biały - szuflady montowane od dołu szafki, góra zamknięta drzwiami 2szt kolor limonka drzwi wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. • wym. 37 x 37 cm |
| 9 | Szafka-domek z 3 półkami | 1 | komplet | Szafka w kształcie domku wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm • wym. 116,6 x 41,5 x 167 cm, • 1 szt. Szafka zawiera drzwi z cichym domykiem wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 37 x 74,4 cm |
| 10 | Szafka na plastikowe pojemniki z 2 przegrodami | 6 | komplet | Szafkę na plastikowe pojemniki. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. • wym. 104 x 48 x 86,8 cm • Zawiera Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dostarczany z prowadnicami. • min. wym. pojemnika 31,2 x 42,7 x 15 cm • 3 szt. biały, 3 szt. limonka, 3 szt. szary, 3szt jasno szary |
| 11 | Krzesło obrotowe szaro-czarne |  | sztuka | Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 cm • wym. siedziska 50 x 48 cm • wys. siedziska 51-57 cm |
| 12 | Regał z 2 przegrodami i półką | 1 | komplet | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm • Regał zawiera drzwi w kolorze szarym montowane po prawej i lewej stornie szafki, wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 37 x 74,4 cm • 2 szt. • Regał zawiera szuflady wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. frontu 37 x 18,3 cm • 4 szt. • kolory frontów ( 2 szt. biały, 2 szt. żółty) - szuflady montowane na środku szafki |
| 13 | Tablica biała suchościeralno-magnetyczna ceramiczna z akcesoriami | 1 | komplet | • Tablica suchościeralno-magnetyczna powierzchnia ceramiczna 170 x 100 cm, 1 szt. • Zestaw startowy do tablic suchościeralnych zawiera: • 4 markery • holder magnetyczny do markerów • płyn czyszczący o poj. 200 ml • wycierak magnetyczny • wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt. • magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt. |
| 14 | Tablica korkowa 100 x 200 szara | 1 | sztuka | Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. • wym. 100 x 200 cm |
| 15 | Regał ze skrzyniami | 1 | komplet | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm.• wym. 154 x 41,5 x 161,6 cm. Lewa strona górnej części mebla wyposażona w drzwi wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. • wyposażone w zamek, umożliwiający zamknięcie jednego skrzydła drzwi (drugie można otworzyć bez zamka), wym. 37 x 74,4 cm. Prawa strona górnej części mebla zamknięta małymi drzwiami wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem • wym. 37 x 37 cm • 2 szt. kolor szary i żółty. Środek górnej części mebla otwarty. Środek całej szafki wyposażony w min. 4 przestrzeni otwartych podzielonych półkami. W dolnej części miejsce na 2 duże pojemne skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie. Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. frontu 74 x 37 cm • wym. wewn. 69 x 32,5 x 28 cm. Skrzynie w kolorze limonka oraz żółtym. |
| 16 | Zestaw regałów | 1 | komplet | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. • wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. 2szt regału zawierają drzwi wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. • wym. 37 x 74,4 cm • 4 szt. • kolory frontów ( 1 para kolor biały, 1 para kolor limonka) • 1szt regał o wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm z 9 przestrzeniami, pięć z nich zamkniętych naprzemiennie drzwiami wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem • wym. 37 x 37 cm • 4 szt. kolor limonka, 1szt kolor biały. |
| 17 | Poduszki okrągłe 5 szt. szare | 5 | komplet | Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. • śr. 35 cm • gr. 3 cm • 5 szt. szare |
| 18 | Stolik komputerowy z półką na komputer i szufladą na klawiaturę | 2 | sztuka | Stolik komputerowy wykonany z płyty laminowanej w kolorze klon o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. • wym. 76 x 58 x 76 cm |
| 19 | Szafka na ksero/drukarkę | 1 | komplet | Szafki na ksero wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w półkę. Drzwi zamykane na zamek. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 40 kg · wym. 82 x 61,8 x 82,2 cm • klon |
| 20 | Szafa | 3 | komplet | Szafa do przechowywania, odpowiednia do świetlic i innych pomieszczeń rekreacyjnych. Dostępna jest w dwóch wersjach - z wnęką lub bez niej. Wnęka pokryta jest szarą sklejką laminowaną HPL, a w środku znajduje się materac z łatwym w pielęgnacji pokrowcem. Za każdymi drzwiami średniej wielkości znajduje się 1 regulowana półka. Wymagany montaż ścienny. • wym. 107,6 x 49,8/52 x 258,2 cm • wym. wnęki 100 x 50 x 100 cm • wym. materaca 99,5 x 50 x 10 cm |
| 21 | Stół konferencyjny | 8 | sztuka | Stoł konferencyjny z blatem wykonanym z płyty laminowanej o gr. 25 mm, z metalowym stelażem i okrągłymi nogami. • wym. 139 x 75 x 76 cm. |
| 22 | Krzesło konferencyjne | 18 | sztuka | Krzesło wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys. 47 cm. • kolor ciemnoszary |
| 23 | Tablica bezramowa biała 100x150 | 2 | sztuka | Tablice o powierzchni suchościeralno-magnetycznej z solidną półką na akcesoria. Całkowita grubość tablicy – 10 mm – sprawia, że jest to najcieńsza i najbardziej kompaktowa tablica na rynku. Tablica nie posiada ramy i nie wymaga dodatkowych elementów montażowych takich jak profile aluminiowe czy plastikowe zaślepki. Tablice można montować jedna przy drugiej, bez odstępów. Rozmiar 100 x 150 cm - biała |
| 24 | Aneks kuchenny | 1 | komplet | Skład zestawu: · Szafka kuchenna 2 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. 1 półka, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm · Drzwi do szafki kuchennej, 3 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. · Szafka kuchenna z 3 szufladami 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wyposażona w wytrzymałe, trwałe szuflady kasetowe. Szuflady są wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafkek. Wym. górnej szuflady: 70 x 42 x 7 cm, wym. dolnych szuflad: 70 x 42 x 23 cm, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm · Szafka kuchenna pod zlewozmywak 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w komplecie. Bez półki, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm · Blat kuchenny do szafek, 164 cm 1 szt. - Blat o długości pokrywającej 2 szafki kuchenne. dł. 164 cm, laminowany HPL, o gr. 38 mm. szer. 60,5 cm · Blat kuchenny do szafek, 164 cm - z wycięciem na zlew po prawo 1 szt. o długości pokrywającej 2 szafki kuchenne, z wycięciem pod zlewozmywak po prawej stronie. dł. 164 cm, laminowany HPL, o gr. 38 mm. szer. 60,5 cm · Szafka kuchenna wisząca 4 szt. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. 1 półka, wym. 82 x 35 x 40 cm · Drzwi do szafki kuchennej wiszącej, 2 szt. 4 pary - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. |
| 25 | Stół 2 osobowy | 1 | sztuka | Stoły 2-osobowe (130 x 50 cm) wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu buk. Obrzeże ABS o gr. 2 mm.  Narożniki proste. Stelaż w kolorze srebrnym. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. |
| 26 | Kanapa szaro-zielona | 2 | sztuka | Siedziska z pianki na drewnianym stelażu. Pokryte tkaniną trudnopalną. • gł. siedziska: 53 cm • wys. siedziska: 40 cm. oparcia w różnych kolorach |
| 27 | Quadro - regał wielofunkcyjny | 2 | komplet | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm.• wym. 154 x 41,5 x 161,6 cm. Regał zawiera skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie. Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.• wym. frontu 37 x 37 cm • wym. wewn. 34 x 32,5 x 28 cm • 4 szt. • kolor frontu: szare 1szt. i białe 3 szt. |
| 28 | Regał | 1 | komplet | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm. Regał w dolnej części zawiera szuflady wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. frontu 37 x 18,3 cm • wym. wewnętrzne 30,5 x 33 x 9 cm • 6 szt. • kolor frontu szary 3 szt. i szary. Środek otwarty, zawiera 5 przestrzeni - jedną większą, 4 małe. Regał w górnej części zawiera drzwi wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 37 x 37 cm - kolor błękitny, cichy domyk |
| 29 | Zestaw meblowy | 1 | komplet | Meble wykonane z klonowej o gr. 18 mm. Zestaw składa się z regału o wym. 82 x 38 x 117,4 cm, 3 szt. Nadstawki o • wym. 82 x 38 x 35,2 cm, 1 szt., Nadstawki o • wym. 82 x 38 x 70,4 cm , 1 szt., Nadstawki o • wym. 82 x 38 x 105,6 cm, 1 szt., Drzwi z zamkiem 2 szt. o wym. 40,5 x 34,9 cm, 1 para, kolor frontu biały, Drzwi z zamkiem 2 szt. o wym. 40,5 x 70,1 cm, 1 para, kolor frontu biały, Drzwi z zamkiem 2 szt. o wym. 40,5 x 105,3 cm, 4 pary, kolr frontu biały • wym. całkowity 246 x 39,8 x 223 cm |
| 30 | Stół z krzesłami | 4 | komplet | 1szt - Stół 80 x 80 rozm. 6, 4 os., stelaż turkusowy, blat klon, obrzeże ABS, narożniki proste . Blaty z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm w tonacji klon. Narożniki blatów są proste. Stelaż w kolorze turkusowym. Nogi stołów są wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. 4szt - Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 8 mm w rozmiarze 6. Kolorowy stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Zaokrąglony kształt oparcia zwiększa komfort użytkowania. Krzesła można stawiać jedno na drugim. • stelaż w kolorze turkusowym • wym. siedziska 34,5 x 39 cm |
| 31 | Zestaw kwadratów wyciszających 1 | 2 | komplet | Zestaw zawiera: • Kwadrat wyciszający - ciemnoszary, gr. 20 mm, 6 szt.  • Kwadrat wyciszający - ciemnoszary, gr. 40 mm, 4 szt. • Kwadrat wyciszający - jasnoszary, gr. 20 mm, 2 szt. • Kwadrat wyciszający - jasnoszary, gr. 40 mm, 3 szt.  • Kwadrat wyciszający - jasnoszary, gr. 50 mm, 5 szt. |
| 32 | Zestaw kwadratów wyciszających 2 | 1 | komplet | Zestaw zawiera: • Kwadrat wyciszający - zielony, gr. 50 mm, 10 szt.  • Kwadrat wyciszający - ciemnoszary, gr. 20 mm, 5 szt.  • Kwadrat wyciszający - ciemnoszary, gr. 40 mm, 5 szt. |
| 33 | Krzesło konferencyjne jasnoszare | 42 | sztuka | Wygodne krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny w kolorze jasnoszarym. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys. 47 cm • jasnoszare |
| 34 | Krzesło konferencyjne czarne | 70 | sztuka | Wygodne krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny w kolorze czarnym. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys. 47 cm • czarne |
| 35 | Szafa z drzwiami przesuwnymi, szer. 100 - klon | 1 |  | Pojemna szafy wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w drzwi przesuwane w kolorze klonowym i 4 półki stałe. |
| 36 | Szafka na klucze | 1 |  | Metalowe szafki na klucze w kolorze popielatym. Szafka wyposażona w 50 haczyków na klucze (bez zawieszek). • wym. 23,5 x 6 x 36 cm |
| 37 | Regał wysoki | 5 |  | Regały wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wysokie i pojemne, min 6 półek. • wym. 88 x 38 x 223 cm |
| 38 | Lada lewa | 2 |  | Stanowią granicę między przestrzenią dla interesantów, a stanowiskiem pracy.  Lada wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm • wym. lewa strona 120 x 76 x 76 cm. Lada wyposażona w nadstawę z min. 1 półką - • wym. 120 x 31 x 36 cm |
| 39 | Ścienny wieszak metalowy - 15 haczyków | 1 |  | Ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu metalowego. • wym. 50 x 10 x 18 cm (z 5 haczykami) • wym. 100 x 10 x 18 cm (z 10 haczykami) • wym. 150 x 10 x 18 cm (z 15 haczykami) • wym. 150 x 10 x 18 cm |
| 40 | Regał | 5 |  | Regały wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wysokie i pojemne, ułatwią przechowywanie książek i innych materiałów. • wym. 88 x 38 x 223 cm |
| 41 | Wieszak łazienkowy | 3 |  | Kolorowy wieszak stanowi dodatek do szatni lub sal. Zawiera 5 haczyków na ręczniki w łazience, ale również w kąciku plastycznym. Wykonany z płyty wiórowej. • wym. 60 x 4 x 10 cm |
| 42 | Regał XL | 3 |  | Duży, pojemny regał do przechowywania, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. • wym. 154 x 41,5 x 161,6 cm. Regał posiada 16 przestrzeni, prawa i lewa strona regału otwarta - po 4 przestrzenie . Środek regału - 8 przestrzeni zamkniętych dwoma parami drzwi wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm, pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.• wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie drzwiczek pod kątem 90 st. • wym. 37 x 74,4 cm. jedna para kolor biały, druga kolor szary. |
| 43 | Regał z 2 przegrodami i półką | 1 |  | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm • Regał zawiera drzwi w kolorze szarym montowane po prawej i lewej stornie szafki, wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 37 x 74,4 cm • 2 szt. • Regał zawiera szuflady wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. frontu 37 x 18,3 cm • 4 szt. • kolory frontów ( 2 szt. biały, 2 szt. jasno niebieski) - szuflady montowane na środku szafki |
| 44 | Zestaw mebli | 1 |  | 2szt - regał o wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. Cztery przestrzenie. Wyposazony w drzwi wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 37 x 74,4 cm. Jedna sztuka w kolorze 2xbiały, 2xszare. Druga sztuka drzwi 2xkolor biały, 2x kolor beżowy. 1szt - szafa XL o wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. Min. 3 półki umożliwiające przechowywanie segregatorów. Górna część z jedną półką otwarta. Dolna zamknięta dwoma sztukami drzwi w kolorze białym. Drzwi wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. wym. 37 x 74,4 cm 1szt - regał z półkami i przegrodą podzielony na 8 przestrzeni o wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. Górna część otwarta cztery przestrzenie dodatkowo min. dwie z nich podzielone półką. Dolna zamknięta dwoma sztukami drzwi w kolorze białym. Drzwi wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. wym. 37 x 74,4 cm |
| 45 | Szafa z z pojemnikami | 1 |  | Szafka z pojemnikami z tworzywa sztucznego • wym. 104 x 48 x 105,4 cm, wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. Wyposażona w pojemniki z tworzywa sztucznego - trzy rzędy - kolor transparentny, limonka, czerwony. Pojemniki: 4szt płytki • wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm, 4szt głęboki wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm, 2szt duży wym. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm, 3szt xl 31,2 x 42,7 x 30 cm. |
| 46 | Dywan z motywem kwiató 2 x 3 m | 1 |  | Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • wysokość runa: 7 mm. Należy przyjąć tolerancję dla wymiarów +/- 2-3%. • wym. 2 x 3 m |
| 47 | Szafka z klockami | 1 |  | Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, przeznaczona do przechowywania 10 zestawów klocków w plastikowych pojemnikach. • wym. 46,7 x 31,5 x 84 cm • 10 zestawów klocków w komplecie |
| 48 | Stół prostokątny klon z żółtym obrzeżem z 6 krzesłami żółtymi, rozm. 1 | 2 |  | Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. • blat prostokątny o wym. 120 x 74 cm. Komplet drewnianych nóg. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4 wysokości stołów. rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm). Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a delikatnie zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę i wpływa korzystnie na estetykę Krzesła. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu, co zwiększa stabilność i zapobiega bujaniu się przez dzieci. Nóżki, siedziska i oparcia są zabezpieczone podczas dostawy miękkimi elementami przed otarciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Kolory zatyczek na oparciu są wskazaniem rozmiaru zgodnie z normą i wymaganiami Sanepid-u. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 lub równoważne oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2 lub równoważne. rozmiar 1 - kolor stelaża żółty. |
| 49 | Stół prostokątny klon z żółtym obrzeżem z 6 krzesłami żółtymi, rozm. 2 | 2 |  | Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. • blat prostokątny o wym. 120 x 74 cm. Komplet drewnianych nóg. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4 wysokości stołów. rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm). Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a delikatnie zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę i wpływa korzystnie na estetykę Krzesła. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu, co zwiększa stabilność i zapobiega bujaniu się przez dzieci. Nóżki, siedziska i oparcia są zabezpieczone podczas dostawy miękkimi elementami przed otarciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Kolory zatyczek na oparciu są wskazaniem rozmiaru zgodnie z normą i wymaganiami Sanepid-u. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 lub równoważne oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2 lub równoważne. rozmiar 2 - kolor stelaża żółty. |
| 50 | Stół prostokątny klon z żółtym obrzeżem z 6 krzesłami żółtymi, rozm. 3 | 2 |  | Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. • blat prostokątny o wym. 120 x 74 cm. Komplet drewnianych nóg. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4 wysokości stołów. rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm). Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a delikatnie zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę i wpływa korzystnie na estetykę Krzesła. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu, co zwiększa stabilność i zapobiega bujaniu się przez dzieci. Nóżki, siedziska i oparcia są zabezpieczone podczas dostawy miękkimi elementami przed otarciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Kolory zatyczek na oparciu są wskazaniem rozmiaru zgodnie z normą i wymaganiami Sanepid-u. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 lub równoważne oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2 lub równoważne . rozmiar 3 - kolor stelaża żółty. |
| 51 | Regał z drzwiami | 3 |  | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm. Regał podzielony na 9 przestrzeni. Każda przestrzeń wyposażona w drzwi wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 37 x 37 cm - 2szt kolor niebieski, 2szt kolor limonka, 5szt kolor biały, cichy domyk |
| 52 | Zestaw mebli o tematyce pałacowej | 1 |  | Zestawy tematyczne mebli Quadro składają się z funkcjonalnych szafek, z unikalnymi frontami, zaprojektowanymi w taki sposób, by obejmowały różne obszary tematyczne. Kolorowe, przyjazne dzieciom aplikacje tworzą inspirujące, ale zarazem stonowane środowisko i zachęcają do zabawy i nauki. Komplet mebli można zamówić tylko w całości. Można go uzupełnić wieloma dodatkowymi elementami z naszej oferty, takimi jak aplikacje ścienne, dywany czy kąciki zabaw z pasującymi motywami. Zestawy mebli są wykonane z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej: wieże, niewielkie okna.  • regał XL z przegrodą i 3 półkami - klon jutland - 1 szt.  • szafka domek z 2 półkami, klon jutland - 1 szt.  • ławeczka na 3 małe skrzynie - klon jutland - 1 szt.  • szafka M z 1 półką na cokole - klon jutland - 1 szt.  • szafka słupek L z 2 półkami - klon jutland - 1 szt.  • drzwi oraz skrzynie na kółkach z aplikacjami nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej • aplikacje architektury pałacowej • wym. 396 x 41,5 x 217,6 cm |
| 53 | Regał | 2 |  | Regały wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wysokie i pojemne, ułatwią przechowywanie książek i innych materiałów. • wym. 88 x 38 x 223 cm |
| 54 | Stół 120x80 rozm. 4, 6os., stelaż aluminium, blat klon, obrzeże ABS, narożniki proste | 4 |  | Stoły o wymiarze 120 x 80 cm. Blaty z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm są dostępne w odcieniu klon. Narożniki blatów są proste.  Stelaż w kolorze srebrnym.  Nogi stołów są wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. |
| 55 | Krzesełko z tworzywa sztucznego rozm. 4 | 24 |  | Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Rózne kolory - 4szt szare, 4szt czerwone, 8szt żółte, 4 szt zielone, 4szt niebieskie |
| 56 | Stół 120x80 rozm. 5, 6os., stelaż aluminium, blat klon, obrzeże ABS, narożniki proste | 8 |  | Stoły o wymiarze 120 x 80 cm. Blaty z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm są dostępne w odcieniu klon. Narożniki blatów są proste.  Stelaż w kolorze srebrnym.  Nogi stołów są wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. |
| 57 | Krzesełko z tworzywa sztucznego rozm. 5 | 48 |  | Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Rózne kolory - 8szt szare, 8szt czerwone, 16szt żółte, 8 szt zielone, 8szt niebieskie |
| 58 | Stół 1-os. z krzesłem , rozm. 5-6, aluminium | 150 |  | Stół T 70 x 50 rozm. 5-6, 1os., stelaż aluminium, blat buk, obrzeże ABS, narożniki proste Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odbieniu buk, obrzeże ABS o gr. 2 mm. Narożniki proste. Stelaż w kształcie lutery T w kolorze srebrnym. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm w rozmiarach 5-6. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę. Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat jest chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 lub równoważne oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2 lub równoważne. |
| 59 | Zestaw meblowy | 2 |  | Regał wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm • wym. 82 x 48 x 82,2 cm • 4szt. Regał zawiera nadstawkę wykonaną z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm.• wym. 82 x 48 x 35,2 cm • 2szt. Regał zawiera nadstawkę wykonaną z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. o wym. 82 x 48 x 70,4 cm • 2szt. Zestaw zawiera drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni i zastosowano w nich mechanizm cichego domyku. Wyposażone w zamek. • 2 szt. • wym. 40,5 x 70,1 cm • 6 pary |
| 60 | Stojak na mapy - klon | 2 |  | Stojak na mapy wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 0,5 mm. W kolorze klonu. • wym. 90 x 40 x 70 cm |
| 61 | Tablica suchościeralno-magnetyczna obrotowo-jezdna ceramiczna 100x170 z akcesoriami | 2 |  | • 146204 Tablica suchościeralno-magnetyczna obrotowo-jezdna powierzchnia ceramiczna 170 x 100 cm, 1 szt. • 146113 Zestaw startowy do tablic suchościeralnych, 1 szt. |
| 62 | Tablica szkolna tryptyk biała lakierowana | 1 |  | Tablica centralna o wym. 170 x 100 cm, dwie tablice dwustronne o wym. 85 x 100 cm. Rama aluminiowa. W komplecie półeczka na gąbkę i markery. Powierzchnia lakierowana. |
| 63 | Monitor interaktywny 75 | 5 |  | Główne funkcje: - Wbudowany system Android 11 - Rozdzielczość 4K 3840 x 2160 - Moduł Wi-Fi - Pamięć wbudowana: 32 GB - Pamięć RAM: 4 GB - Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z systemem Windows. - Multi-touch - do 40 punktów multi-touch w systemie Windows, 20-punktowy multi-touch w systemie Android. - Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard - Przyciski skrótów po lewej stronie ekranu - Przednie porty po lewej stronie ekranu - Wbudowane w przedni panel głośniki (2x20W) - Możliwość podłączenia kamery i mikrofonu pozwala na wygodne przeprowadzenie lekcji hybrydowych - Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy poziom kontrastu. - Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami: - do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS - zmiany źródła wyświetlanego obrazu - tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt, nakładanie obrazu, podział tablicy, dodawanie mediów (pdf, youtube, zdjęcia), eksport treści z tablicy w formie kodu QR,) - program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej) - program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator) - udostępnienie ekranu (ekran urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji) - rozpoznawanie tekstu i figur geometrycznych - rozpoznawanie tekst i figur geometrycznych - wbudowane przybory geometryczne - telefon jako wizualizer - dodatkowe gadżety: stoper, timer, spotlight - EShare - dwukierunkowe udostępnianie treści monitora i urządzeń mobilnych. Pełna obsługa monitora za pomocą tabletu/smartfona. Zawartość: • pilot, 1 szt. • pisak, 1 szt. • przewód zasilający 3m, 1 szt. • przewód USB-C dł - 2m, 1 szt. • przewód plug-and-play do drukarek dysków twardych itp dł - 3m, 1 szt. • Przewód HDMI dł - 3m, 1 szt.  Specyfikacja: • 75 cali • Rozdzielczość: 4K 3840x2160 • Kontrast 4000:1 • Jasność 450 cd/m2 • Głębia kolorów 8 bit • Czas reakcji 10ms • Technologia dotyku IR • 40 punktów dotyku w systemie Windows, 20 punktów w systemie Android • Proporcje obrazu 16:9 • Panel LED o żywotności 50 000 godzin • Slot OPS • Kąt widzenia 178° • Ekran szyba hartowana • Napięcie robocze: AC 100-240V,50/60Hz • Głośniki 2x20W (głośnik z przodu) • Wejścia/Wyjścia AV: Przód: HDMI In (2.0) x1, Touch(USB2.0 Type-B) x1, USB3.0(Public Type-A) x2, Type C(65W+4K60+USB2.0) x1, Mic In(Aux3.5) x1 Wejścia: HDMI In x2 (2.0), DP In x1 DP1.2, VGA x1, VGA Audio In(Aux3.5) x1 Wyjścia: Earphone x1 Aux3.5, HDMI Out (2.0) x1, SPDIF Out x1 Inne: USB 2.0(Android) x1, USB 2.0(Public) x2, Touch USB(2.0 Type-B) x1, RS232 x1, OPS Slots x1, Type-C(For camera, USB 2.0) x1 • Obsługiwane formaty multimediów: Obraz: JPEG, BMP, PNG Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding) Dźwięk: MP3, M4A, (AAC) • Procesor - MTK 9666  • Wejście sieciowe RJ45/8P8C x2 • Waga: 59 kg • Brak uchwytu ściennego w zestawie (do dokupienia osobno, kod produktu: 585004) |
| 64 | Uchwyt ścienny do monitorów 55-98 cali | 1 |  | Uchwyt naścienny do montażu monitorów interaktywnych.  Standard VESA do 800x600 mm. Maksymalny udźwig: 160 kg  Zalecana wielkość monitora 55-98 cali. |
| 65 | Zestaw meblowy | 1 |  | Zestaw meblowy 5 elementowy, meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. 2szt- Regał głęboki - klon - wym. 82 x 48 x 117,4 cm, wyposażony w drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek · wym. drzwi 40,5 x 105,3 cm. Front w kolorze białym. Regał wyposażony w nadstawkę otwartą o wym. 82 x 48 x 35,2 cm, dodatkowo kolejna nadstawka o wym. 82 x 48 x 35,2 cm zamknięta drzwiami wykonanymi z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni i zastosowano w nich mechanizm cichego domyku. Wyposażone w zamek wym. drzwi 40,5 x 34,9 cm 3szt - Regał głęboki - klon - wym. 82 x 48 x 82,2 cm wyposażony w drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek · wym. drzwi wym. 40,5 x 70,1 cm. Front w kolorze białym  Cały zestaw o wym. 410 x 49,8 x 187,8 cm |
| 66 | Zestaw meblowy | 5 |  | Meble wykonane z klonowej lub białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Regał z nadstawką, wyposażony w górnej części w drzwi o wym. 40,5 x 105,3 cm. Drzwi witrynowe w ramce aluminiowej zamykane na kluczyk. W dolnej części drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. wym. 40,5 x 70,1 cm Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 180 stopni. Wyposażone w zamek.  Łączny wymiar dwóch regałów- wym. 164 x 49,8 x 187,8 cm |
| 67 | Zestaw meblowy | 1 |  | Zestaw meblowy 5 elementowy, meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. 2szt- Regał głęboki - klon - wym. 82 x 48 x 117,4 cm, wyposażony w drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek · wym. drzwi 40,5 x 105,3 cm. Front w kolorze białym. Regał wyposażony w nadstawkę otwartą o wym. 82 x 48 x 35,2 cm, dodatkowo kolejna nadstawka o wym. 82 x 48 x 35,2 cm zamknięta drzwiami wykonanymi z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni i zastosowano w nich mechanizm cichego domyku. Wyposażone w zamek wym. drzwi 40,5 x 34,9 cm 3szt - Regał głęboki - klon - wym. 82 x 48 x 82,2 cm wyposażony w drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek · wym. drzwi wym. 40,5 x 70,1 cm. Front w kolorze białym  Cały zestaw o wym. 410 x 49,8 x 187,8 cm |
| 68 | Zestaw meblowy | 1 |  | Regał wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm • wym. 82 x 48 x 82,2 cm • 4szt. Regał zawiera nadstawkę wykonaną z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm.• wym. 82 x 48 x 35,2 cm • 2szt. Regał zawiera nadstawkę wykonaną z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. o wym. 82 x 48 x 70,4 cm • 2szt. Zestaw zawiera drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni i zastosowano w nich mechanizm cichego domyku. Wyposażone w zamek. • 2 szt. • wym. 40,5 x 70,1 cm • 6 pary |
| 69 | Fotel 3 os. - jasnobrązowy | 9 |  | Wygodne fotele o nowoczesnym kształcie, w wielu kolorach do wyboru. Metalowe okrągłe nóżki umożliwiają poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Dzięki bardzo dużej odporności na plamy i zabrudzenia idealnie sprawdzi się w przedszkolach i szkołach. 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. Wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki. • wys. siedziska 41 cm • gł. siedziska 52 cm • wym. 145 x 70 x 80 cm |
| 70 | Tablica szkolna tryptyk biała lakierowana | 2 |  | Tablica centralna o wym. 170 x 100 cm, dwie tablice dwustronne o wym. 85 x 100 cm. Rama aluminiowa. W komplecie półeczka na gąbkę i markery. Powierzchnia lakierowana. |
| 71 | Biurko | 2 |  | Biurko wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek). • wym. 140 x 80 x 76 cm |
| 72 | Szafka głęboka z drzwiami | 4 |  | Regał wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm o wym. 82 x 48 x 117,4 cm, wyposażony w drzwi z zamkniem wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Front kolor biały. Na regale nadstawka o wym. 82 x 48 x 105,6 cm, wykonana z tej samej płyty, zamknięta drzwiami o wym. 40,5 x 105,3 cm. |
| 73 | Stolik mały niski biały 65x50x50 | 2 |  | Stoliki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 2 cm, na stelażu z rury o śr. 22 mm.  • wym. 65 x 50 x 50 cm |
| 74 | Fotel 1 os. - jasnoszary | 1 |  | Wygodne fotele o nowoczesnym kształcie, w wielu kolorach do wyboru. Metalowe okrągłe nóżki umożliwiają poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia pokryte są wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Dzięki bardzo dużej odporności na plamy i zabrudzenia idealnie sprawdzi się w przedszkolach i szkołach. 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. Fotele można dowolnie ze sobą łączyć. Fotele narożne i rogowe zaopatrzone są w specjalne łączniki. Do foteli prostych łączniki należy dokupić (098326). • wys. siedziska 41 cm • gł. siedziska 52 cm • wym. 62 x 70 x 80 cm |
| 75 | Stół 120x80 rozm. 6, 6os., stelaż aluminium, blat klon, obrzeże ABS, narożniki proste | 2 |  | Stół 120x80 rozm. 6, 6os., stelaż aluminium, blat klon, obrzeże ABS, narożniki proste. Blaty z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm kolor klon. Stelaż kolor srebrny. Nogi stołów są wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. |
| 76 | Fotel, 3 os. - jasnoszary | 1 |  | Wygodne fotele o nowoczesnym kształcie, w wielu kolorach do wyboru. Metalowe okrągłe nóżki umożliwiają poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Dzięki bardzo dużej odporności na plamy i zabrudzenia idealnie sprawdzi się w przedszkolach i szkołach. 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. • wys. siedziska 41 cm • gł. siedziska 52 cm • wym. 145 x 70 x 80 cm |
| 77 | Fotel, 2 os. - jasnoszary | 1 |  | Wygodne fotele o nowoczesnym kształcie, w wielu kolorach do wyboru. Metalowe okrągłe nóżki umożliwiają poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Dzięki bardzo dużej odporności na plamy i zabrudzenia idealnie sprawdzi się w przedszkolach i szkołach. 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. • wys. siedziska 41 cm • gł. siedziska 52 cm • wym. 123 x 70 x 80 cm |
| 78 | Aneks kuchenny | 1 |  | Skład zestawu: · Szafka kuchenna z 3 szufladami 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wyposażona w wytrzymałe, trwałe szuflady kasetowe. Szuflady są wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Wym. górnej szuflady: 70 x 42 x 7 cm, wym. dolnych szuflad: 70 x 42 x 23 cm, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm · Szafka kuchenna pod zlewozmywak 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w komplecie. Bez półki, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm · Drzwi do szafki kuchennej, 2 szt. 1 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. · Blat kuchenny do szafek , 164 cm - z wycięciem na zlew po prawo 1 szt. - Blat o długości pokrywającej 2 szafki kuchenne, z wycięciem pod zlewozmywak po prawej stronie. dł. 164 cm, blat laminowany HPL, o gr. 38 mm. szer. 60,5 cm · Szafka kuchenna wisząca 2 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. 1 półka, wym. 82 x 35 x 40 cm, drzwi do szafek wiszących. |
| 79 | Lada lewa | 4 |  | Stanowią granicę między przestrzenią dla interesantów, a stanowiskiem pracy.  Lada wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm • wym. lewa strona 120 x 76 x 76 cm. Lada wyposażona w nadstawę z min. 1 półką - • wym. 120 x 31 x 36 cm |
| 80 | Lada narożna | 1 |  | Stanowią granicę między przestrzenią dla interesantów, a stanowiskiem pracy recepcjonisty. Lady wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia: z nadstawkami, ladą prostą, narożną. Część narożna pokryta jest laminatem w kolorze aluminiowym. • wym. 76 x 76 x 76 cm Nadstawka do lady narożnej• wym. 76 x 31 x 35,8 cm |
| 81 | Szafka głęboka z drzwiami | 2 |  | Regał wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm o wym. 82 x 48 x 117,4 cm, wyposażony w drzwi z zamkniem wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Front kolor biały. Na regale nadstawka o wym. 82 x 48 x 105,6 cm, wykonana z tej samej płyty, zamknięta drzwiami o wym. 40,5 x 105,3 cm. |
| 82 | Zestaw meblowy | 1 |  | 3szt - Regał wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. O wym. 82 x 38 x 117,4 cm, dwa z regałów wyposażone w nadstawki wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm owym. 82 x 38 x 70,4 cm. Drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni i zastosowano w nich mechanizm cichego domyku. • wym. 40,5 x 105,3 cm - dwie pary - kolor biały i żółty Wymiar całego zestawu 246 x 39,8 x 187,8 cm |
| 83 | Dywan szary 1,6 x 2,2 m | 1 |  | Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. • wysokość runa: 7 mm • wym. 1,6 x 2,2 m |
| 84 | Szafka z pojemnikami z tworzywa sztucznego | 1 |  | Skład zestawu: · Regał Grande L na pojemniki - 2 kolumny - klon - wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wym. 70,2 x 48 x 117,4 cm · Pojemnik płytki 1 jasnoszary, 12 szt. - z wytrzymałego tworzywa sztucznego,dostarczany z prowadnicami. Wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm, wym. wewn. 27 x 35,5 cm · Pojemnik głęboki 2 jasnoszary, 4 szt. - z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dostarczany z prowadnicami. Wwym. 31,2 x 42,7 x 15 cm |
| 85 | Biurko z szafką i szufladą | 1 |  | Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z kolorowymi elementami wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 120 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm • wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 37 x 37 cm • wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm |
| 86 | Szafa z drzwiami z kluczykiem | 2 |  | Szafka wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. o wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm, min. 2 półki - dół zamknięty drzwiami wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 90 st. • wyposażone w zamek, zamykający szafkę na całej szerokości • 1 para • wym. 37 x 74,4 cm. Góra otwarta. Szafka wyposażona w nadstawkę o wym. 79,2 x 41,5 x 78,6 cm. Nadstawka zamknięta drzwiami o wym. 37 x 74,4 cm. |
| 87 | Biurko małe- klon | 1 |  | Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. • wym. 80 x 60 x 76 cm |
| 88 | Stół 80x80 rozm. 5, 4os., stelaż aluminium, blat klon, obrzeże ABS, narożniki proste | 1 |  | Stół 80x80 rozm. 5, 4os., stelaż aluminium, blat klon, obrzeże ABS, narożniki proste Blaty z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm odcień klon. Stelaż srebrny. Nogi stołów są wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. |
| 89 | Dywan okrągły zielony w kółka, śr. 2 m | 1 |  | Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • wysokość runa: 7 mm • śr. 2 m Należy przyjąć tolerancję dla wymiarów +/- 2-3%. Dywan we wzory geometryczne. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • śr. 2 m |
| 90 | Lada narożna | 1 |  | Stanowią granicę między przestrzenią dla interesantów, a stanowiskiem pracy recepcjonisty. Lady wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia: z nadstawkami, ladą prostą, narożną. Część narożna pokryta jest laminatem w kolorze aluminiowym. • wym. 76 x 76 x 76 cm Nadstawka do lady narożnej• wym. 76 x 31 x 35,8 cm |
| 91 | Zestaw mebli na książki | 2 |  | Meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Duży zestaw meblowy o wym. 328 x 48 x 304,6 cm. Otwarty, posiada min. 32 przestrzenie do przechowywnaia. Wyposażony ze względu na swoją wysokość w uchwyt na drabinę i drabinę aluminiową z drewnianymi stopniami pokrytymi antypoślizgową warstwą z tworzywa sztucznego. Zgodna z normą EN 131 lub równoważne . • waga: 9 kg • maksymalne obciążenie: 150 kg • dł. 243 cm • szer. 41 cm |
| 92 | Zestaw mebli na książki 2 | 3 |  | Meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Duży zestaw meblowy owym. 246 x 48 x 304,6 cm. Otwarty, posiada min. 24 przestrzenie do przechowywnaia. Wyposażony ze względu na swoją wysokość w uchwyt na drabinę. Dostosowany do drabiny z poz. 399. |
| 93 | Zestaw mebli na książki 3 | 3 |  | Meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Duży zestaw meblowy o wym. 164 x 48 x 304,6 cm. Otwarty, posiada min. 16 przestrzenie do przechowywnaia. Wyposażony ze względu na swoją wysokość w uchwyt na drabinę. Dostosowany do drabiny z poz. 399. |
| 94 | Regał dwustronny wzmocniony - moduł podstawowy czarny | 9 |  | Regał biblioteczny na metalowych ramach wykonanych z rury okrągłej o śr. 32 mm. Półki zawieszane są na ramach za pomocą haczyków. Moduł podstawowy składa się z dwóch ram, sprzężeń oraz 5 półek laminowanych o gr. 25 mm i jest regałem wolnostojącymi. Każda półka posiada przegrodę, co pozwala na ustawianie książek w dwóch rzędach. • wym. 86,4 x 47,4 x 180 cm |
| 95 | Dywan Werbena 3 x 4 m | 1 |  | Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • wysokość runa: 7 mm Należy przyjąć tolerancję dla wymiarów +/- 2-3%. • wym. 3 x 4 m |
| 96 | Biurko z szeroką szufladą | 5 |  | Wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 80 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 46 x 11 cm • wym. wewn. szuflady 40,5 x 43 x 9 cm |
| 97 | Stolik komputerowy z półką na komputer i szufladą na klawiaturę klon | 36 |  | Stoliki komputerowe na metalowej konstrukcji. Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę na klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. • wym. 76 x 58 x 76 cm  • wymiar półki pod komputer 55,5 x 20 cm |

2. Przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nieużywane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

3. Zamawiający nie zezwala na ingerencję w podzespoły i modyfikację sprzętu skonfigurowanego przez producenta przed dostawą. Wymagane podzespoły i wyposażenie muszą być fabrycznie wbudowane przez producenta. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble objęte były **co najmniej 2 letnim okresem gwarancji** obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe, która liczona będzie od dnia odbioru mebli. Gwarancja z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym maksymalnie na 7 dni roboczych. **Rękojmia za wady trwa 5 lat.**

5. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Konstrukcja ma być wykonana starannie z dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości.

6. Dostarczone zamówienie musi być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. przeznaczonych do użytku szkolnego.

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem zamówienia do Zamawiającego oraz odpowiada za przedmiot zamówienia (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) do czasu jego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować i zabezpieczyć montaż wraz z niezbędnym zapleczem i mediami oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa w miejscu wykonywania prac.

8. Wykonawca dostarczy kompletne zamówienie pod adres wskazany przez Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy wyposażenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem dostawy.

Miejsce dostawy: **Szkoła Podstawowa w Sieniawie** [**zspsieniawa@rymanow.pl**](mailto:zspsieniawa@rymanow.pl) **, tel.13 4359038, Sieniawa, ul. Kwiatowa 15, 38-480 Rymanów** dostawy wyposażenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym w przedziale od 8:00 do 14:00.

10.Na etapie realizacji zamówienia należy umożliwić weryfikację Zamawiającemu dostarczanego wyposażenia technicznego objętego ofertą.

11.Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego dostarczonego wyposażenia bez zastrzeżeń. Za odbiór końcowy uznaje się dostawę, rozładunek, wniesienie, ustawienie oraz montaż elementów wyposażenia. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia urządzeń i wyposażenia z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał w szczególności na: ustawieniu, przytwierdzeniu, wypoziomowaniu oraz ustawieniu w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas użytkowania poszczególnych elementów wyposażenia Integralną część protokołu odbioru stanowią wszystkie dokumenty dotyczące dostarczonego wyposażenia tj. karty techniczne, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty oraz instrukcje obsługi w języku polskim (jeżeli występują), itp.

12.Po zakończeniu montażu objętego niniejszym zamówieniem, Wykonawca winien uporządkować teren i pomieszczenia, z których korzystał w trakcie prowadzenia prac, a w przypadku ingerencji w elementy budynku, przywrócić je do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej niepogorszonego. Wytworzone podczas wykonywania prac odpady, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć po ich wytworzeniu.

13.Wykonawca zapewni kompatybilne materiały montażowe (śrubki, kołki, nakrętki itp.), jeżeli producent nie zapewnia ich w zestawie z elementem przedmiotu zamówienia.

14.Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym m.in. transport, załadunek i rozładunek, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wywóz i utylizację powstałych w czasie dostawy odpadów.

15.Rozwiązania równoważne:

1) Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

2) Pod pojęciem „minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza to, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

3) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w sytuacji gdyby w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".

4) Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania.

5) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub systemów oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ i załącznikach. W takim przypadku Wykonawca może złożyć wraz z ofertą karty techniczne lub inne dokumenty w języku polskim potwierdzające, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.