Załącznik nr 1 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia - dalej - OPZ**

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, ciągów pieszych, parkingów, placów, przejść dla pieszych i zatoczek autobusowych, alejek parkowych na terenie miasta Bolesławiec.

1. **Utrzymanie zimowe** dróg, ulic, chodników, ciągów pieszych i parkingów wyszczególnionych w załącznikach do OPZ nr 1, 2, 3.

**Wykonawca zobowiązany jest**:

1. Pozostawać w gotowości do realizacji zimowego utrzymania obsługiwanych terenów na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca przystępuje do niezwłocznej realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w ciągu 30 minut licząc od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
2. Zapewnić dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu zamówienia tj.:

* usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego (odśnieżanie),
* zwalczania gołoledzi (posypywanie nawierzchni mieszanką piaskowo solną).

**Mieszankę piaskowo solną oraz piasek zapewnia Zamawiający.**

1. Zapewnić aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci: aktualnej lokalizacji, przebytej drogi oraz rzeczywistego czasu pracy sprzętu (monitoring pługów, posypywania dróg, przejechanych kilometrów).

**Ogólne warunki prowadzenia zimowego utrzymania dróg.**

1. Szerokość posypywania powinna obejmować 90% rzeczywistej szerokości jezdni, liczonej od osi jezdni do prawego krawężnika oraz od krawężnika do krawężnika

w wypadku jezdni jednokierunkowej.

1. Przy ogłoszeniu akcji przy dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz parkowaniu pojazdów przy krawężnikach szerokość odśnieżania będzie ograniczona do możliwości samochodu odśnieżającego.
2. Posypywanie należy wykonywać przy prędkości nie większej niż 30 km/h.
3. Odśnieżanie należy wykonywać przy prędkości nie większej niż 15 km/h.
4. Szerokość odśnieżania obejmuje całą szerokość jezdni tj. od osi jezdni do prawego krawężnika lub od krawężnika do krawężnika w przypadku jezdni jednokierunkowej, łącznie z zatokami przystankowymi.
5. Odśnieżanie dróg i ulic wykonywane będzie szerokością jezdni wraz z usunięciem zalegającego śniegu z poboczy drogi lub pasa przy krawężnikowego w miarę potrzeb.
6. Odśnieżanie chodników i posypywanie odbywa się na szerokości nie mniejszej   
   niż 1,5m.
7. Do posypywania chodników używa się czystego piasku.
8. W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu wykonawca zobowiązany jest

do wywozu nadmiaru śniegu z ciągów pieszych na terenie miasta wraz z jego utylizacją.

1. Zamawiający potwierdza wykonanie usługi każdorazowo w dniu jej wykonania   
   na dostarczonych raportach wykonanych prac przez Wykonawcę - maksymalnie   
   do godz. 9.00 dnia następnego po wykonanych robotach. Po otrzymaniu raportów Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac.

**Zamawiający decyduje o uruchomieniu, zawieszeniu i zakończeniu akcji zimowego utrzymania.**

**Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia** **w zależności od bieżącego zapotrzebowania.**

**Zamawiający nie pokrywa kosztów gotowości do prowadzenia akcji zimowej, wynagrodzenie dla Wykonawcy obejmuje rzeczywiste wykonanie zakresu zamówienia.**

Przewidywana powierzchnia zimowego utrzymania:

Część nr 1 powierzchnia zimowego utrzymania **102.341 m2,**

Część nr 2 powierzchnia zimowego utrzymania **45.289 m2,**

Część nr 3 powierzchnia zimowego utrzymania **52.091 m2.**

**Celem właściwej realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:**

1. wykonania zadań określonych w przedmiocie zamówienia na podstawie indywidualnego zlecenia przez Zamawiającego.Zamawiający potwierdzi wykonanie usługi każdorazowo w dniu jej wykonania na dostarczonych raportach wykonanych prac przez Wykonawcę - maksymalnie do godz. 9.00 dnia następnego po wykonanych robotach. Po otrzymaniu raportów Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac,
2. dysponowania sprawnym i dostosowanym do warunków drogowych (jezdnia   
   i chodniki) sprzętem umożliwiającym właściwe wykonanie zamówienia,
3. ustawiania dzień wcześniej, przed rozpoczęciem sprzątania, tablic informujących   
   o terenie objętym porządkowaniem,
4. zatrudnienia na umowę o pracę pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie w ramach czynności niezbędnych przy realizacji umowy.
5. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania telefonicznego prac   
   do wykonania w trybie interwencyjnym.**