**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

***Serwis, obsługa i konserwacja 2 szt. pompowni ścieków zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 w m. Łańcut pod torowiskiem linii kolejowej nr 91***

1. **Przedmiot UMOWY**

Przedmiotem umowy jest serwis, obsługa i konserwacja 2 szt. pompowni ścieków zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 w m. Łańcut pod torowiskiem linii kolejowej nr 91

Czynności serwisowe stałe – wynikające z dokumentacji technicznej rozliczane na podstawie abonamentu i są związane z prawidłowym działaniem pompowni. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych obejmujących pompownie.W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wad w działaniu pompowni Wykonawca niezwłocznie zawiadomi za pomocą dostępnych środków informacji tj. e-mailem, telefoniczne lub e-puap Zamawiającego. Każde stwierdzone nieprawidłowości w pracy pompowni Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wskazując, jeśli jest to możliwe przyczynę jego powstania.   
Wykonawca prowadzi dokumentację serwisową zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową. Pompownie ścieków objęte są umową gwarancji w ramach zrealizowanego zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk -Szklary wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej nr 91 Kraków – Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”. Droga wojewódzka stanowi własność Województwa Podkarpackiego, a Zarządcą drogi jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Wykonawca działaniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia nie przyczyni się do utraty udzielonej gwarancji na pompownie w ramach w/w zadania.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres nie mniejszy niż uzyskał od dostawcy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

1. **Termin realizacji**

od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.

1. **WYMAGANIA OGÓLNE dotyczące wykonywania usługi**

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z kartami gwarancyjnymi, instrukcją przeglądów i konserwacji ogólnej, instrukcją eksploatacji pompowni ścieków, dokumentacją techniczno-ruchową , instrukcją obsługi pomp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość realizowanych prac i zgodność z wymogami BHP.

Wykonawca będzie używał do prac konserwacyjnych materiałów posiadających aprobaty techniczne lub atesty oraz materiałów zgodnie z wymaganiami producenta.

1. **WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY**

Do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi dysponować zespołem złożonym z:

- min. 2 osób, posiadających uprawnienia do prac wykonywania prac elektrycznych

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do zlokalizowania niesprawności w działaniu pompowni w terminie do 24 godzin, od chwili otrzymania powiadomienia o zaistniałych nieprawidłowości w pracy urządzeń oraz pisemnego powiadomienia Zamawiającego czy usunięcie tych nieprawidłowości winno nastąpić przez wykonawcę zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk -Szklary wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej nr 91 Kraków – Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut” w ramach udzielonej gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania minimum 1 raz w miesiącu wizytacji każdej pompowni.

Powiadomienia o występujących nieprawidłowościach w pracy urządzeń przekazywane będą automatycznie na telefon komórkowy Wykonawcy z centrali ompowni lub telefonicznie przez pracownika PZDW.

Wszystkie czynności konserwacyjne winny być udokumentowane przez Wykonawcę.

1. **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

Wykonawca zobowiązany jest odbierać telefonicznie przekazywane informacje dotyczące niewłaściwej pracy pompowni oraz do odczytywania na bieżąco wiadomości sms o nieprawidłowościach w pracy urządzeń.

1. **ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT**

Rozliczenie wykonanych czynności odbywać się będzie w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.

Wszystkie wykonane czynności będą kontrolowane i odbierane protokolarnie przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.

Wystawienie **faktury** musi nastąpić w czasie trwania umowy w 2024r.

**Załączniki:**

* + - 1. Karty katalogowe
      2. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,
      3. Instrukcja obsługi pompy
      4. Karty gwarancyjne