**Załącznik nr 5**

Przedmiar Robót

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obiekt**: Warsztat Terapii Zajęciowej w Mechowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach | | |  |
| **Rodzaj robót**: brukarskie |  |
| **Adres budowy**: Mechowo 22, 72-310 Płoty | , |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja**  **techniczna** | **Podstawa**  **ustalenia** | Opis robót | **Jedn. miary** | Obmiar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  | **Nawierzchnie betonowe z kostki gr. 8 cm**  *Kod CPV:* | | | |
| *1* |  | *KNR-W0119-01-050* | *Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek*  *krotność= 1,000* | *m2* | *516,100* |
| *2* |  | *KNR0205-02-060* | *Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km*  *krotność= 1,000* | *m3* | *258,100* |
| *3* |  | *KNR0402-04-060* | *Ława pod krawężniki betonowa z oporem*  *krotność= 1,000* | *m3* | *10,440* |
| *4* |  | *KNR0403-03-040* | *Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej*  *krotność= 1,000* | *m* | *137,000* |
| *5* |  | *KNR0105-03-050* | *Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu*  *krotność= 1,000* | *m2* | *516,100* |
| *6* |  | *KNR0105-07-050* | *Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu*  *krotność= 1,000* | *m2* | *516,100* |
| *7* |  | *KNR0511-03-050* | *Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej*  *krotność= 1,000* | *m2* | *516,100* |