**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**część nr 1**  
Samochód osobowy typu kombi – 1 szt.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| **1** | Samochód osobowy, nadwozie typu kombi | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (producent, nazwa, model) |
| **Wymagania ogólne:** | | |
| **2** | Samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. |  |
| **3** | Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. |  |
| **4** | Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2022 r. poz.988 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 27 października 2016 roku, pojazd musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin. |  |
| **5** | Samochód musi posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu. |  |
| **6** | Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży |  |
| **Wymagania ogólne:** | | |
| **7** | Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: minimum 5 |  |
| **8** | Liczba drzwi – 4 (2 z przodu dla kierowcy i pasażera, 2 z tyłu dla pasażerów) |  |
| **9** | Napęd na jedną oś |  |
| **10** | Skrzynia biegów automatyczna min. 7 biegów |  |
| **Wymiary i masa pojazdu:** | | |
| **11** | Rozstaw osi w zakresie od 2500 mm do 2800 mm |  |
| **12** | Długość całkowita pojazdu w zakresie od 4580 mm do 4750 mm |  |
| **13** | Dopuszczalna masa całkowita samochodu w zakresie od 2000 kg do 3200 kg. |  |
| **14** | Wysokość całkowita w zakresie od 1400 mm do 1600 mm |  |
| **15** | Szerokość całkowita (z lusterkami) w zakresie od 1800 mm do 1980 mm |  |
| **16** | Kolor do wyboru przez Zamawiającego z oferty producenta w odcieniach srebra lub szarości |  |
| **Silnik:** | | |
| **17** | Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |
| **18** | Moc silnika (w KM) nie mniej niż 115 |  |
| **19** | Pojemność skokowa silnika w zakresie od 1400 do 1600 |  |
| **20** | Maksymalny moment obrotowy w zakresie od 250 do 350 |  |
| **21** | Zużycie paliwa maksymalnie 8l/100 km |  |
| **22** | Pojemność zbiornika paliwa – min. 40 l |  |
| **Wyposażenie:** | | |
| **23** | ABS, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania hamowania, system wspomagania ruszania pod wzniesienia, fabryczna kamera cofania |  |
| **24** | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |  |
| **25** | Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie |  |
| **26** | Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowanie w kierownicy |  |
| **27** | Podgrzewana tylna szyba |  |
| **28** | Poduszki powietrzne – przednie po stronie kierowcy i pasażera |  |
| **29** | Poduszki powietrzne – boczne chroniące klatkę piersiową |  |
| **30** | Kurtyny powietrzne |  |
| **31** | Reflektory przednie w technologii LED |  |
| **32** | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne |  |
| **33** | Tempomat |  |
| **34** | Funkcja automatycznego hamowania przed przeszkodami |  |
| **35** | Funkcja utrzymywania pasa ruchu |  |
| **36** | Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa fotela kierowcy i pasażera z przodu |  |
| **37** | Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe |  |
| **38** | Wycieraczki – automatyczne z czujnikiem deszczu |  |
| **39** | Czujnik zmierzchu |  |
| **40** | Fotochromatyczne lusterko wsteczne |  |
| **41** | Reflektory przeciwmgielne z przodu |  |
| **42** | Gniazdo USB z przodu |  |
| **43** | Klimatyzacja – dwustrefowa elektroniczna |  |
| **44** | Kanapa w drugim rzędzie ze środkowym podłokietnikiem, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, regulowane zagłówki |  |
| **45** | Fotel kierowcy regulowany co najmniej w 2-óch płaszczyznach |  |
| **46** | Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
| **47** | Gniazdo 12v w bagażniku |  |
| **48** | Podgrzewana przednia szyba |  |
| **49** | Podgrzewana kierownica |  |
| **50** | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu |  |
| **Zabezpieczenia:** | | |
| **51** | Zamki drzwi – blokada tylnych drzwi |  |
| **52** | Zamki drzwi – centralny zamek |  |
| **53** | System dostępu bezkluczykowego |  |
| **Przestrzeń ładunkowa:** | | |
| **54** | Pojemność bagażnika min 500 l |  |
| **55** | Siatki lub systemy mocujące bagaże |  |
| **Wyposażenie zewnętrzne:** | | |
| **56** | Automatyczne włączanie/wyłączanie reflektorów |  |
| **57** | Obręcze kół ze stopów lekkich 16” lub większe wraz z oponami |  |
| **58** | Reflektory – światła do jazdy dziennej w technologii LED |  |