***Załącznik nr 7 do SWZ\_opis przedmiotu zamówienia***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Roboty ogólnobudowlane**
   1. **Roboty zabezpieczeniowe**
      1. Zabezpieczenie terenu budowy.
      2. Zabezpieczenie budynku (rusztowania).
      3. Zabezpieczenie wyposażenia kaplicy.
   2. **Roboty ogólnobudowlane.**
      1. Demontaż pokrycia dachu
      2. Demontaż konstrukcji dachu.
      3. Demontaż stropu nad parterem.
      4. Wykonanie stropu nad parterem wraz ze schodami.
      5. Wykonanie więźby dachowej
      6. Wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy na rąbek stojący na pełnym deskowaniu z warstwami zgodnie z dokumentacją, wraz z obróbką blacharską i orynnowaniem.
      7. Wykonanie włazu, okien dachowych, stopnic oraz płotków przeciw śniegowych
      8. Rozebranie i ponowne przemurowanie starych kominów ponad dach.
      9. Ganek – demontaż pokrycia dachowego i konstrukcji dachu.
      10. Ganek - demontaż istniejących schodów do piwnicy wraz ze stropem.
      11. Ganek - wykonanie nowego biegu schodowego do piwnicy wraz ze stropem nad piwnicą.
      12. Ganek – wykonanie stropu ze schodami nad parterem.
      13. Podwyższenie ścian ganku oraz wykonanie nowego układu otworów okiennych i drzwi zgodnie z projektem.
      14. Ganek - uzupełnienie tynku elewacyjnego z izolacją termiczną.
      15. Rozebranie istniejącej okładziny podłogowych.
      16. Rozebranie ścianek działowych.
      17. Wykonanie otworów drzwiowych i okiennych zgodnie z projektem.
      18. Rozebranie posadzek na gruncie.
      19. Wykonanie nowych posadzek na gruncie z miejscowym ogrzewaniem podłogowym zgodnie z projektem.
      20. Wykonanie warstw posadzek na piętrze w części przedszkolnej (podłoga pływająca).
      21. Wykonanie nowych ścianek działowych G-K.
      22. Szpachlowanie i malowanie ścian - należy uwzględnić podwyższone zawilgocenie ścian.
      23. Wykonanie nowych tynków na suficie oraz wykonanie sufitów podwieszanych w częściach komunikacyjnych zgodnie z projektem.
      24. Układanie płytek w pomieszczeniach mokrych na ścianach i podłodze.
      25. Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych.
      26. Wykonanie okładzin podłogowych.
      27. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi oryginalne do renowacji) zgodnie z projektem.
      28. Montaż wyposażenia.
      29. Wykonanie przed wejściem do przedszkola podjazdu dla osób niepełnosprawnych
2. **Roboty sanitarne**
   * 1. Rozebranie starej i montaż nowej instalacji wod – kan.
     2. Rozebranie starej, dostawa i montaż nowej instalacji C.O. (ogrzewanie podłogowe, grzejniki).
     3. Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej wspomaganej.
3. **Roboty elektryczne i teletechniczne.**
   * 1. Rozebranie starej i montaż nowej instalacji elektrycznej (dostawa i montaż rozdzielni, gniazdek i opraw oświetleniowych).
     2. Montaż systemu teletechnicznego, alarmowego z monitoringiem i systemem p.poż.
     3. Wykonanie instalacji odgromowej.
     4. Dostarczenie i montaż pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych.
4. **Roboty ziemne.**
   * 1. Rozebranie pasa przyściennego z kostki betonowej.
     2. Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku wraz z drenażem i odprowadzeniem wód gruntowych.
     3. Ponowne wykonanie opaski pasa przyściennego z kostki betonowej.
     4. Odtworzenie trawnika wokół budynku po robotach budowlanych.