**Plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych**

**na terenie Gminy Zagórz w sezonie zimowym 2024/2025**

I. Zasady prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zagórz w sezonie zimowym 2024/2025.

1. Zimowe utrzymanie dróg – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa.

2. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje roboty i prace prowadzone na drogach gminnych i wewnętrznych oraz chodnikach, placach i parkingach.

3. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

a) przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania śliskości zimowej,

b) odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg,

c) usuwanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości poprzez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia,

w sposób zapewniający przejezdność przy minimalizacji kosztów z tego tytułu.

4. Gmina Zagórz jest położona w II strefie rozpoczęcia sezonu zimowego wg Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co oznacza okres rozpoczęcia sezonu zimowego od 25 listopada do 5 grudnia i czas trwania od 61 do 90 dni. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 0⁰ C oraz występują opady śniegu, gołoledź, śliskość pośniegowa lub lodowica.

5. Odśnieżanie będzie się odbywało po ustąpieniu opadów śniegu albo w trakcie opadów długotrwałych po utworzeniu się pokrywy śnieżnej o grubości powyżej 10 cm. Usuwanie śliskości zimowej będzie prowadzone po ustąpieniu opadów śniegu oraz wystąpieniu gołoledzi, śliskości pośniegowej lub lodowicy.

6. Podmiot prowadzący zimowe utrzymanie zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych obserwacji zjawisk atmosferycznych, mających wpływ na utrzymanie przejezdności na drogach gminnych.

7. **Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6-tą rano, a w przypadku wystąpienia opadów ciągłych, również przed godzina 14-tą.** Przystąpienie do odśnieżania winno nastąpić po stwierdzeniu warstwy zalegania śniegu o grubości utrudniającej ruch pojazdów tj. ok. 10 cm.

8. Uruchomienie działań polegających na odśnieżaniu lub usuwaniu śliskości pośniegowej:

a) W pierwszej kolejności - podstawowy sposób uruchamiania działań:

Podmiot prowadzący zimowe utrzymanie, po stwierdzeniu wystąpienia warunków opisanych w pkt 4 i 5, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w pkt 6 i 7 zgłasza telefonicznie przewodniczącemu osiedla lub sołtysowi zamiar wykonania czynności odśnieżania lub usuwania śliskości pośniegowej wymienionych w pkt II 2 a - h. Czynności są wykonywane po zatwierdzeniu zgłoszenia przez przewodniczącego lub sołtysa, w przeciwnym wypadku, czynności zimowego utrzymania nie podejmuje się. Przed godziną 6:00 zamiaru rozpoczęcia odśnieżania nie zgłasza się, wówczas po zakończeniu czynności zawiadamia się przewodniczącego lub sołtysa o jej wykonaniu.

b) W drugiej kolejności – interwencyjny sposób uruchamiania działań:

W przypadku, gdy podmiot prowadzący zimowe utrzymanie, nie zgłasza zamiaru podjęcia odśnieżania lub usuwania śliskości pośniegowej, przewodniczący osiedla lub sołtys może polecić telefonicznie wykonanie czynności wymienionych w pkt II 2 a - h.

c) W trzeciej kolejności – interwencyjny sposób uruchamiania działań:

W przypadku, gdy czynności odśnieżania lub usuwania śliskości pośniegowej nie zostały zgłoszone przez podmiot prowadzący zimowe utrzymanie i przewodniczącego osiedla lub sołtysa pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu może polecić telefonicznie wykonanie czynności wymienionych w pkt II 2 a - h.

II. Standardy zimowego utrzymania dróg.

1. Określa się standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Zagórz:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu | |
| po ustaniu opadów śniegu lub po utworzeniu warstwy 10 cm | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1. | A | **Odśnieżanie:**  Jezdnia odśnieżona i posypywana na całej długości.  Chodnik / parking: odśnieżony  i posypany na całej powierzchni.  **Usuwanie śliskości zimowej:**  Jezdnia / chodnik / parking: posypywane na całej długości lub powierzchni. | - luźny - 5 godz.  - zajeżdżony – występuje  - nabój śnieżny nie utrudniający  jazdy - występuje  - zaspy - do 5 godz.  Dopuszcza się przerwy  w komunikacji do 5 godz. | - gołoledź - 5 godz.  - pośniegowa - 5 godz.  - lodowica - 5 godz. |
| 2. | B | **Odśnieżanie:**  Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, nie posypywana.  Parking odśnieżany, nie posypywany.  **Usuwanie śliskości zimowej:**  Jezdnia / chodnik / parking: posypywane na całej długości lub powierzchni. | - luźny - 7 godz.  - zajeżdżony – występuje  - nabój śnieżny nie utrudniający  jazdy - występuje  - zaspy - występują  do 7 godz.  Dopuszcza się przerwy  w komunikacji do 7 godz. | - gołoledź - 7 godz.  - pośniegowa - 7 godz.  - lodowica - 7 godz. |

2. Rodzaje czynności podejmowanych w celu zapewnienia utrzymania dróg w stanie zgodnym z ww. standardami:

a) **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości odśnieżonej nawierzchni mieszanką piaskowo-solną** polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy w celu zapewnienia przejezdności, przy pomocy pojazdów samochodowych lub ciągników wyposażonych w pługi odśnieżne oraz posypywarki, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;

b) **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania mieszanką piaskowo-solną** polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy w celu zapewnienia przejezdności, przy pomocy pojazdów samochodowych lub ciągników wyposażonych w pługi odśnieżne oraz posypywarki, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;

c) **posypywanie nawierzchni jezdni i poboczy na całej długości w celu usunięcia śliskości zimowej drogi**, przy pomocy pojazdów wyposażonych w posypywarki, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;

d) **odśnieżanie parkingów z równoczesnym posypywaniem odśnieżonej nawierzchni mieszanką piaskowo-solną** polegające na usuwaniu śniegu w celu zapewnienia przejezdności, przy pomocy pojazdów samochodowych lub ciągników wyposażonych w pługi odśnieżne oraz posypywarki, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;

e) **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu bez posypywania mieszanką piaskowo-solną** w celu zapewnienia przejezdności, przy pomocy pojazdów samochodowych lub ciągników wyposażonych w pługi odśnieżne;

f) **posypywanie parkingów w celu usunięcia śliskości zimowej**, przy pomocy posypywarek, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;

g) **odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości odśnieżonej nawierzchni mieszanką piaskowo-solną** polegające na usuwaniu śniegu w celu zapewnienia możliwości poruszania się pieszych, przy pomocy pojazdów silnikowych wyposażonych w pługi odśnieżne o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 ton oraz posypywarki o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 ton, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;

h) **posypywanie chodników w celu usunięcia śliskości zimowej**, przy pomocy posypywarek o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 ton, przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej;

i) oczyszczanie ze śniegu lub lodu wykonywane przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości położonych wzdłuż chodników, na postawie obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1454) i § 4 uchwały nr XLVII/271/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Zagórz.

3. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. zaczynając odśnieżanie od dróg o największym natężeniu ruchu lub odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu z mijankami na odcinkach.

4. W przypadku, gdy wystąpią trudne warunki pogodowe, a wykonawca nie jest w stanie przy posiadanych środkach technicznych i materiałowych prowadzić pracy zgodnie ze standardem, powinien powiadomić o tym zleceniodawcę.

III. Wykaz dróg, ulic, parkingów i chodników objętych zimowym utrzymaniem.

Określa się wykaz dróg, ulic, parkingów i chodników objętych zimowym utrzymaniem wraz ze wskazaniem obowiązujących standardów oraz długości lub powierzchni:

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie ulic, dróg, parkingów i chodników do zimowego utrzymania** | **Długość/ m2** |
| **Rejon nr 1** | |
| **OSIEDLA: NOWY ZAGÓRZ I ŻABNIK** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - ul. Dworcowa (od 150 do 550)  - ul. Zahariasiewicza  - droga Pruwały dz. nr ewid. 207 i 177  - ul. Czecha  - ul. Chopina (od 450 do 850)  - ul. Zaułek  - ul. Kopernika  - ul. Targowa  - ul. P. Skargi  - dz. nr ewid. 294 | 400 m  250 m  420 m  170 m  400 m  100 m  240 m  50 m  100 m  80 m |
| **Razem** | **2210 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy blokach  - parking przy Dworcowej | 1500 m2  150 m2 |
| **Razem** | **1650 m2** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Dworcowa (od 0 do 150)  - ul. Chopina (od 0 do 450) – (850 do 1000)  - ul. Mostowa | 150 m  600 m  1400 m |
| **Razem** | **2010 m** |
| **odśnieżanie parkingów z równoczesnym posypywaniem - Standard A**  - parking przy Remizie OSP | 500 m2 |
| **Razem** | **500 m2** |
| **odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Dworcowa | 110 m |
| **Razem** | **110 m** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rejon nr 2** | |
| **OSIEDLA: ZASŁAW I LESKA GÓRA** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - ul. Gronowa  - droga do cmentarza  - ul. Końcowa  - ul. Łozowa  - ul. Letnia  - droga dz. nr ewid. 222/2  - ul. Sanowa  - ul. Drobiazg  - ul. Nieduża  - ul. Bieszczadzka (fabryka)  - ul. Filtrowa  - ul. Fabryczna (od 1100 do 1400)  - ul. Pospolita (od 120 do 300)  - droga do Świetlicy  - droga dz. nr ewid. 341  - ul. Dworska  - ul. Dzika  - droga dz. nr ewid. 195  - droga dz. nr ewid. 2217 | 200 m  200 m  100 m  1350 m  270 m  100 m  100 m  100 m  100 m  500 m  1000 m  300 m  180 m  30 m  140 m  500 m  110 m  60 m  350 m |
| **Razem** | **5 690 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy cmentarzu | 210 m2 |
|  |  |
| **Razem** | **210 m²** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Fabryczna (od 0 do 1100)  - ul. Pospolita (od 0 do 120)  - ul. Dworska (od 0 do 400)  - ul. Składowa + droga przez zakład  - droga do SumiRico d. TRI (Poland)  - ul. Brzegowa + Nowa  - ul. Bieszczadzka (dz. nr ewid. 428/2)  -dz. nr ewid. 1970 | 1100 m  120 m  360 m  1100 m  310 m  500 m  210 m  95 m |
| **Razem** | **3 795 m** |
| **odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości– Standard A**  - ul. Fabryczna  - chodnik dz. nr ewid. 385/2  - ul. Dworska | 1040 m  102 m  50 m |
| **Razem** | **1192 m** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rejon nr 3** | |
| **OSIEDLE ODJ NOWY ZAGÓRZ** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - ul. P. Curie  - ul. Skłodowskiej  - ul. Krucza (stara)  - droga przy kościele  - ul. Kwiatowa  - ul. Widokowa  - ul. Wichrowa  - droga do cmentarza (50 do 380)  - ul. Polna  - ul. Świerkowa  - droga dz. nr ewid. 351/2  - droga dz. nr ewid. 882/2 | 150 m  350 m  400 m  150 m  200 m  450 m  420 m  380 m  150 m  100 m  200 m  215 m |
| **Razem** | **3165 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy kościele | 5000 m2 |
| **Razem** | **5000 m2** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Krucza  - ul. Południowa (0 do 50m)  - ul. Modrzewiowa  - ul. Skalna | 2100 m  50 m  430 m  250 m |
| **Razem** | **2830 m** |
| **odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Krucza | 2330 m |
| **Razem** | **2330 m** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rejon nr 4** | |
| **OSIEDLE STARY ZAGÓRZ** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - ul. Konarskiego  - ul. Promenada  - ul. Mickiewicza  - ul. Młynarska  - ul. Wiejska  - ul. Kręta + ul. Ludowa  - ul. Wesoła  - ul. Szeroka + ul. Kolejowa  - ul. Słowackiego  - ul. Orzeszkowej  - ul. Kaczkowskiego  - ul. Słoneczna  - ul. Ogrodowa  - ul. Żółkiewskiego  - ul. Wodna  - ul. Pocztowa  - ul. Dojazdowa  - ul. Złota  - ul. Krótka  - ul. Niecała  - ul. 3 Maja (od 100 do 250) | 200 m  745 m  200 m  200 m  180 m  250 m  200 m  600 m  100 m  150 m  130 m  150 m  150 m  50 m  100 m  100 m  50 m  100 m  70 m  50 m  150 m |
| **Razem** | **3925 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking obok poczty  - parking przy sklepie motoryzacyjnym  - parking przy MGOKiS Zagórz  - parking przy cmentarzu  - parking przy sklepie Troja | 1000 m2  400 m2  100 m2  230 m2  200 m2 |
| **Razem** | **1930 m2** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego  - ul. Szkolna + ul. Leśna  - ul. 3 Maja (od 0 do 100)  - droga do kaplicy cmentarnej - | 350 m  450 m  100 m  75m |
| **Razem** | **975 m** |
| **odśnieżanie parkingów z równoczesnym posypywaniem – Standard A**  - parking przy UMiG Zagórz  - parking przy ośrodku zdrowia  - parking przy szkole  - parking naprzeciw kościoła  - parking przy kaplicy | 2650 m2  800 m2  300 m2  1500 m2  200 m2 |
| **Razem** | **5450 m**2 |
| **odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Szeroka  - ul. Kolejowa  - ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego | 130 m  280 m  450 m |
| **Razem** | **860 m** |
|  | |
| **Rejon nr 5** | |
| **OSIEDLE POD KLASZTOREM - SKOWRONÓWKA** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - ul. Kolberga (od 100 do 600)  - ul. Łąkowa  - ul. Błonie  - droga dz. nr ewid. 1524  - droga do Domu Pomocy  - ul. Pola  - ul. Asnyka  - ul. Zielona  - ul. Zamkowa  - ul. Romantyczna  - ul . Ks. Winnickiego (od 700 do 1200) | 500 m  500 m  350 m  200 m  200 m  400 m  100 m  850 m  650 m  172 m  500 m |
| **Razem** | **4 422 m** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Rzeczna  - ul. Klasztorna  - ul. Kolberga (od 0 do 100)  - ul. Ks. Winnickiego (od 0 do 700)  - ul. Łowiecka  - ul. Daleka  - ul. Ukośna  - dz. nr ewid. 1670/2 | 1600 m  1340 m  100 m  700 m  450 m  200 m  200 m  140 m |
| **Razem** | **4 730 m** |
|  | |
| **Rejon nr 6** | |
| **OSIEDLE WIELOPOLE** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - ul. Miarki dz. nr ewid. 52, (działki nr 1312 i 1311/2 obręb Zagórz)  - droga dz. nr ewid. 713  - ul. Urocza + ul. Dolna (od 200 do 1900)  - droga do cmentarza  - ul. Miodowa + ul. Łamana  - droga dz. nr ewid. 1326  - ul. Słowicza (od 300 do 950)  - ul. Rzemieślnicza  - ul. Kasarnia | 580 m  900 m  1700 m  250 m  1400 m  355 m  650 m  200 m  400 m  500 m |
| **Razem** | **6935 m** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Urocza (od 0 do 200)  - ul. Słowicza - do przedszkola  - ul. Kopalniana | 200 m  300 m  600 m |
| **Razem** | **1100 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy blokach  - parking przy szkole  - parking naprzeciw cmentarza  - parking przy ul. Rzemieślniczej | 450 m2  700 m2  4800 m2  580 m2 |
| **Razem** | **6530 m2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rejon nr 7** | |
| **OSIEDLE DOLINA** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - ul. Kusocińskiego  - ul. Graniczna  - ul. Kapryśna  - ul. Zielna  - ul. Skromna  - ul. Czecha  - ul. Piesza  - ul. Sporna  - ul. Podjazd | 650 m  930 m  330 m  500 m  200 m  150 m  250 m  200 m  150 m |
| **Razem** | **3360 m** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Orkana  - ul. Graniczna | 800 m  250 m |
| **Razem** | **1050 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy ul. Orkana  - parking przy świetlicy | 200 m2  160 m2 |
| **Razem** | **360** **m2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rejon nr 8** | | |
| **MIEJSCOWOŚĆ PORAŻ** | | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - ul. Podgórze  - ul. Kasztanowa  - ul. Mostowa  - ul. Stawki + Spacerowa  - ul. Miodowa  - ul. Polna  - ul. Lawendowa  - ul. Wesoła  - ul. Doliny  - ul. Szkolna  - ul. Rzeczna  - ul. Cicha  - ul. Lipowa  - ul. Stara  - ul. Skalna  - ul. Świerkowa  - ul. Zielona  - ul. Długa  - ul. Łąkowa  - droga dz. nr ewid. 1041/1, 1042/1, 1039/1 | 200 m  250 m  180 m  1400 m  400 m  200 m  400 m  500 m  250 m  100 m  100 m  830 m  250 m  200 m  400 m  150 m  290 m  700 m  250 m  110 m | |
| **Razem** | **7160 m** | |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy kościele  - parking przy cmentarzu  - parking przy Domu Strażaka  - parking przy szkole | 1000 m2  200 m2  750 m2  400 m2 | |
| **Razem** | **2350 m2** | |
|  |  | |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości - Standard A**  - ul. Kościelna  - ul. Dworska  - ul. Dział  - ul. Słoneczna | | 2910 m  500 m  1270 m  600 m |
| **Razem** | | **5280 m** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rejon nr 9** | | |
| **MIEJSCOWOŚCI: MOKRE I MOROCHÓW** | | |
| **MIEJSCOWOŚĆ MOKRE** | | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - droga dz. nr ewid. 368  - droga dz. nr ewid. 361  - droga dz. nr ewid. 355  - droga dz. nr ewid. 349  - droga dz. nr ewid. 345  - droga dz. nr ewid. 336  - droga dz. nr ewid. 334  - droga dz. nr ewid. 317  - droga dz. nr ewid. 321  - droga dz. nr ewid. 258, 232/3  - droga dz. nr ewid. 288  - droga dz. nr ewid. 232/6, 231  - droga dz. nr ewid. 296  - droga dz. nr ewid. 132  - droga dz. nr ewid. 238, 177, 178, 166, 148  - droga dz. nr ewid. 321 | | 100 m  100 m  200 m  100 m  160 m  150 m  100 m  300 m  100 m  120 m  250 m  50 m  100 m  50 m  1010 m  90 m |
| **Razem** | | **2980 m** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - droga dz. nr ewid. 54, 55, 56, 57, 82/2, 24 | | 1450 m |
| **Razem** | | **1450 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy sklepie i remizie  - zatoka postojowa przy remizie i cerkwi | | 950 m2  480 m2 |
| **Razem** | | **1 430 m2** |
| **MIEJSCOWOŚĆ MOROCHÓW** | | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - droga dz. nr ewid. 138, 128  - droga dz. nr ewid. 154, 155, 156/1  - droga dz. nr ewid. 438  - droga dz. nr ewid. 238, 239, 285/1  - droga dz. nr ewid. 615/2, 421, 613/6, 613/8, 300  - droga dz. nr ewid. 329  - droga dz. nr ewid. 328, 388  - droga dz. nr ewid. 133  - droga dz. nr ewid. 245/5  - droga dz. nr ewid. 2/30  - droga dz. nr ewid. 124, 119/3  - droga dz. nr ewid. 612  - droga dz. nr ewid. 155/1, 156  - droga dz. nr ewid. 25, 119/2 | 200 m  100 m  50 m  550 m  350 m  700 m  300 m  40 m  50 m  260 m  200 m  220 m  80 m  170 m | |
| **Razem** | **3270 m** | |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy cerkwi  - parking przy kaplicy  - parking przy świetlicy | 800 m2  90 m2  200 m2 | |
| **Razem** | **1 090 m2** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rejon nr 10** | | |
| **MIEJSCOWOŚĆ ZAHUTYŃ** | | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - droga dz. nr ewid. 54, 23/1, 717, 9/7, 11  - droga dz. nr ewid. 212/2, 212/1, 216  - droga dz. nr ewid. 528  - droga dz. nr ewid. 544/2, 544/1, 538/2  - droga dz. nr ewid. 565/2, 674, 672, 657  - droga dz. nr ewid. 597  - droga dz. nr ewid. 349, 377  - droga dz. nr ewid. 361, 354, 360  - droga dz. nr ewid. 376  - droga dz. nr ewid. 440/4  - droga dz. nr ewid. 455  - droga dz. nr ewid. 468  - droga dz. nr ewid. 517/2  - droga dz. nr ewid. 196/1  - droga dz. nr ewid. 190  - droga dz. nr ewid. 83  - droga dz. nr ewid. 33/1, 33/2  - droga dz. nr ewid. 53  - droga dz. nr ewid. 105, 246  - droga dz. nr ewid. 341, 242  - droga dz. nr ewid. 39/4, 704  - droga dz. nr ewid. 347/2, 347/1  - droga dz. nr ewid. 368  - droga dz. nr ewid. 153  - droga dz. nr ewid. 91/3  - droga dz. nr ewid. 689/6, 689/4, 689/3 (od 2300 do 2500)  - droga dz. nr ewid. 173, 158/2, 155/4, 172/2, 3248, 3250 | | 950 m  300 m  100 m  170 m  980 m  200 m  620 m  350 m  230 m  200 m  100 m  120 m  100 m  150 m  50 m  530 m  890 m  320 m  1230 m  440 m  100 m  150 m  200 m  150 m  220 m  200 m  1460 m |
| **Razem** | | **10510 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy Remizie OSP  - parking naprzeciw Domu Ludowego | | 120 m2  300 m2 |
| **Razem** | | **420 m2** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości - Standard A**  - droga dz. nr ewid. 689/6, 689/4, 689/3 (od 0 do 2300) | | 2300 m |
| **Razem** | | **2300 m** |
| **odśnieżanie chodników z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - droga dz. nr ewid. 689/6, 689/4 | | **1500 m** |
| **Razem** | | **1500 m** |
| **Rejon nr 11** | | | |
| **MIEJSCOWOŚĆ ŁUKOWE** | | | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - droga dz. nr ewid. 422/3,313/2, 315/4, 422/1  - droga dz. nr ewid. 106/3, 120/2, 406, 110/3, 110/2,107/2, 443/2  - droga dz. nr ewid. 438  - droga dz. nr ewid. 425  - droga dz. nr ewid. 152/2  - droga „Pod Kiczerą”  - droga dz. nr ewid. 279/4  - droga dz. nr ewid. 11/2, 452/1, 452/2, 452/3, 13/4  - droga dz. nr ewid. 432/1, 432/2  - droga dz. nr ewid. 186/3  - droga dz. nr ewid. 437  - droga dz. nr ewid. 421  - droga dz. nr ewid. 450  - droga dz. nr ewid. 334/2  - droga dz. nr ewid. 416  - droga dz. nr ewid. 411  - droga dz. nr ewid. 453  - droga dz. nr ewid. 146/5  - droga dz. nr ewid. 130/2 | 205 m  660 m  90 m  215 m  100 m  1600 m  45 m  300 m  100 m  100 m  145 m  115 m  70 m  90 m  90 m  60 m  45 m  80 m  50 m | | |
| **Razem** | **4160 m** | | |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przed kościołem  - parking przed szkołą  - parking przy szkole  - parking przy drodze na cmentarz  - parking przy domu ludowym  - parking przy drodze powiatowej | 340 m2  370 m2  230 m2  600 m2  240 m2  220 m2 | | |
| **Razem** | **2000 m2** | | |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości - Standard A**  **- droga dz. nr ewid.**. 417, 418, 354/5, 420/7, 420/6, 420/3 | **1720 m** | | |
| **Razem** | **1720 m** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rejon nr 12** | |
| **MIEJSCOWOŚĆ ŚREDNIE WIELKIE** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - droga dz. nr ewid. 199  - droga dz. nr ewid. 424/1  - droga dz. nr ewid. 369  - droga dz. nr ewid. 292, 299  - droga dz. nr ewid. 291  - droga dz. nr ewid. 423/10, 423/14  - droga dz. nr ewid. 515  - droga dz. nr ewid. 333  - droga do wysypiska dz. 369  - droga dz. nr ewid. 279 | 180 m  120 m  350 m  700 m  200 m  100 m  100 m  60 m  2150 m  60 m |
| **Razem** | **4 020 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy Remizie OSP  - parking przed kościołem | 370 m2  245 m2 |
| **Razem** | **615 m2** |
|  |  |
| **Rejon nr 13** | |
| **MIEJSCOWOŚĆ KALNICA** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - droga dz. nr ewid. 20/12, 20/13, 65/1, 65/2  - droga dz. nr ewid. 25/2 | 400 m  500 m |
| **Razem** | **900 m** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rejon nr 14** | |
| **MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA DOLNA** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - droga dz. nr ewid. 356  - droga dz. nr ewid. 75/2, 247/9  - droga dz. nr ewid. 347  - droga dz. nr ewid. 7, 69, 52, 62, 48  - droga dz. nr ewid. 542, 550/1, 550/2, 550/3  - droga dz. nr ewid. 566  - droga dz. nr ewid. 581, 471, 610, 535, 584, 611, 531  - droga dz. nr ewid. 810, 811/1  - droga dz. nr ewid. 450/3  - droga dz. nr ewid. 788, 868, 1077, 869/1, 869/2, 864, 851, 848/1, 1113, 835/3, 835/2, 840  - droga dz. nr ewid. 905, 1014, 891  - droga dz. nr ewid. 769/2  - droga dz. nr ewid. 756, 752/2, 999, 989, 935, 930, 945  - droga dz. nr ewid. 744, 718, 729  - droga dz. nr ewid. 436/2, 402, 434/1  - droga dz. nr ewid. 645/2  - droga dz. nr ewid. 659, 689 | 120 m  170 m  130 m  1150 m  470 m  120 m  1480 m  130 m  50 m  1570 m  1080 m  250 m  1370 m  200 m  570 m  520 m  460 m |
| **Razem** | **9840 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking i drogi przy szkole  - parking przy OSP | 1700 m2  360 m2 |
| **Razem** | **2060 m2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rejon nr 15** | |
| **MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA GÓRNA** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - droga dz. nr ewid. 1571/3  - droga dz. nr ewid. 1572  - droga dz. nr ewid. 157/1, 285/1, 283/7  - droga dz. nr ewid. 1575  - droga dz. nr ewid. 1583, 1585  - droga dz. nr ewid. 1561/1, 1560  - droga dz. nr ewid. 1597  - droga dz. nr ewid. 1361/6, 1361/8  - droga dz. nr ewid. 1308/2  - droga dz. nr ewid. 1588, 1321/2, 1320/2, 1319/2  - droga dz. nr ewid. 1584  - droga dz. nr ewid. 1577  - droga dz. nr ewid. 1600  - droga dz. nr ewid. 1576  - droga dz. nr ewid. 548, 763/6, 1579, 1578  - droga dz. nr ewid. 1573, 510/13  - droga dz. nr ewid. 1570  - droga dz. nr ewid. 1602, 1601, 1600  - droga dz. nr ewid. 1568  - droga dz. nr ewid. 1332/2 | 70 m  290 m  260 m  100 m  350 m  1600 m  160 m  40 m  320 m  270 m  160 m  140 m  50 m  55 m  475 m  350 m  80 m  1340 m  820 m  120 m |
| **Razem** | **7050 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking naprzeciw kościoła  - parking przy ośrodku zdrowia  - parking koło Domu Ludowego  - parking na cmentarzu | 1500 m2  900 m2  470 m2  200 m2 |
| **Razem** | **3070 m2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rejon nr 16** | |
| **MIEJSCOWOŚĆ CZASZYN** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - ul. Sosnowa (Brzozowiec)  - ul. Brzozowa (Brzozowiec)  - ul. Świerkowa (Brzozowiec)  - ul. Krasne (Poraż)  - ul. Letnia  - ul. Pogodna  - ul. Gajowa  - ul. Śliwowa  - ul. Jagodowa  - dr. dz. nr ewid. 2957  - ul. Kowalska  - ul. Kwiatowa  - ul. Polna  - ul. Lniana  - ul. Brzegowa  - dr. dz. nr ewid. 38/6, 38/7, 110/2  - ul. Sportowa  - ul. Dworska  - ul. Rzeczna  - ul. Sadowa  - ul. Łany  - ul. Różana  - ul. Malinowa  - ul. Słoneczna  - ul. Słopnicka  - ul. Miodowa  - dr. dz. nr ewid. 21/15  - ul. Rzemieślnicza  - dr. dz. nr ewid. 776/6  - ul. Jodłowa  - ul. Krótka  - dr. dz. nr ewid. 2893/6  - ul. Wspólna  - ul. Kościelna  - ul. Tartaczna  - ul. Łazy  - ul. Miodowa  - ul. Dębowa | 470 m  1430 m  70 m  720 m  200 m  300 m  140 m  320 m  120 m  90 m  100 m  100 m  300 m  500 m  1 500 m  520 m  150 m  130 m  600 m  200 m  100 m  230 m  70 m  180 m  90 m  100 m  50 m  830 m  70 m  120 m  120 m  100 m  60 m  120 m  70 m  1100 m  70 m  530 m |
| **Razem** | **11 970 m** |
| **odśnieżanie ulic i dróg z równoczesnym posypywaniem na całej długości – Standard A**  - ul. Starowiejska  - ul. Leśna | 1400 m  1840 m |
| **Razem** | **3240 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy skrzyżowaniu  - parking przy kościele  - parking przy szkole  - parking przy Domu Strażaka | 500 m2  400 m2  400 m2  845 m2 |
| **Razem** | **2145 m2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rejon nr 17** | |
| **MIEJSCOWOŚĆ OLCHOWA** | |
| **odśnieżanie ulic i dróg bez posypywania - Standard B**  - droga dz. nr ewid. 296, 297  - droga dz. nr ewid. 383, 528  - droga dz. nr ewid. 437  - droga dz. nr ewid. 459  - droga dz. nr ewid. 515  - droga dz. nr ewid. 472  - droga Olchowa - Łukowe | 240 m  220 m  80 m  50 m  120 m  300 m  1430 m |
| **Razem** | **2440 m** |
| **odśnieżanie parkingów polegające na usuwaniu śniegu - Standard B**  - parking przy świetlicy  - parking przy cmentarzu | 200 m2  250 m² |
| **Razem** | **450 m2** |

IV. Zasady dokumentowania i odbioru wykonanych prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej.

1. Podmiot prowadzący zimowe utrzymanie prowadzi rejestr wykonywanych czynności oraz warunków atmosferycznych, w jakich prace wykonywano.

2. W rejestrze będą zapisywane poniżej wymienione informacje:

a) data i godzina zapisu,

b) temperatura,

c) opis warunków atmosferycznych (np. brak opadów, opady śniegu, opady deszczu),

d) stan utrzymywanych dróg, ulic, parkingów i chodników (np. nawierzchnia czarna sucha lub mokra, warstwa luźnego śniegu … cm, warstwa zajeżdżonego śniegu … cm, zaspy … cm, gołoledź),

e) data i godzina uruchomienia czynności zimowego utrzymania,

f) sposób uruchomienia czynności (np. zgłoszenie podmiotu prowadzącego zimowe utrzymanie przewodniczącemu osiedla lub sołtysowi konieczności rozpoczęcia czynności zimowego utrzymania, przyjęcie polecenia przewodniczącego osiedla lub sołtysa, przyjęcie polecenia od pracownika UMiG Zagórz, informacja o braku możliwości utrzymania drogi w określonym standardzie – pkt. II. 4 niniejszego Planu, zmiana sposobu utrzymania dróg na jeden pas z mijankami - pkt. II. 3 niniejszego Planu),

g) data i godzina rozpoczęcia czynności,

h) rodzaj podejmowanych czynności (np. odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem, posypywanie),

i) zakres podejmowanych czynności (cały rejon odśnieżania, wyszczególnione drogi lub ulice, parkingi, chodniki,

j) data i godzina zakończenia czynności,

k) stan dróg, ulic, parkingów i chodników po zakończeniu czynności,

l) uwagi (np. akceptacja zgłoszenia przez przewodniczącego lub sołtysa albo odmowa akceptacji, odnotowanie szczególnych zdarzeń, które miały miejsce w trakcie wykonywania prac),

ł) potwierdzenie wykonanych prac przez przewodniczącego osiedla lub sołtysa.

3. W rejestrze należy odnotowywać:

a) zmiany stanów warunków atmosferycznych – zakres informacji od a) do d),

b) sposób uruchomienia czynności zimowego utrzymania – zakres informacji od e) do f),

b) opis wykonywanych czynności – zakres informacji od g) do ł).

4. Zmiana warunków atmosferycznych lub stanu nawierzchni dróg, ulic, parkingów i chodników wymaga odnotowania w rejestrze niezależnie od tego, czy prowadzone były czynności utrzymania zimowego.

5. Wykonywanie czynności utrzymania zimowego należy odnotować w rejestrze. Dokonując rejestracji czynności należy wypełnić także dane dotyczące stanu warunków atmosferycznych w chwili rozpoczynania czynności oraz sposobu uruchomienia czynności zimowego utrzymania.

6. Rejestr stanowi podstawę odbioru wykonanych czynności zimowego utrzymania oraz rozliczenia wynagrodzenia podmiotu prowadzącego zimowe utrzymanie.