Załącznik Nr 1B do SWZ

**Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany samochód dostawczy**

**wymagań technicznych**

**Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu dostawczego dla ZWiK w Laszkach**

**Znak sprawy: ZWiK.271.1.2024**

**Oświadczam, że oferowany samochód marki …………………………. model …………………………**

**spełnia niżej podane wymagania / parametry:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **Określenie parametru\*)** | |
| **1** | **2** | **3** | |
| **I.** | **DANE OGÓLNE** | | |
| 1. | Stan - Fabrycznie nowy (Nie dopuszcza się dostawy samochodu używanego, powystawowego lub testowanego) | | TAK/NIE |
| 2. | Rok produkcji – dopuszcza się rok produkcji 2024 | | …………… |
| 3. | Silnik wysokoprężny o mocy 125÷150 KM,  pojemność skokowa od 1900 cm3 do 2300 cm3  (***proszę podać wartości mocy oraz pojemności****)* | | ……………  …………… |
| 4. | Liczba cylindrów - 4 | | TAK/NIE |
| 5. | Manualna skrzynia biegów minimum 5 biegowa | | TAK/NIE |
| 6. | Napęd na koła przednie | | TAK/NIE |
| 7. | Wspomaganie układu kierowniczego | | TAK/NIE |
| 8. | Kierownica po lewej stronie | | TAK/NIE |
| 9. | Kierownica regulowana min. w jednej płaszczyźnie | | TAK/NIE |
| 10. | Hamulce przednie tarczowe wentylowane | | TAK/NIE |
| 11. | Hamulce tylne tarczowe | | TAK/NIE |
| 12. | Niezależne zawieszenie kół przednich | | TAK/NIE |
| 13. | Rozstaw osi - nie mniej niż 3400 mm i nie więcej niż 3500 mm | | ….. mm |
| 14. | Długość całkowita samochodu nie mniejsza niż 5400 mm  i nie większa niż 5450 mm | | ….. mm |
| 15. | Wysokość pojazdu od podłoża do dachu nie większa niż 2570 mm, | | ….. mm |
| 16. | Miejsca siedzące w kabinie: kierowca + min. 2 pasażerów | | TAK/NIE |
| 17. | Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową bez przeszklenia | | TAK/NIE |
| 18. | Koła z oponami wielosezonowymi o rozmiarze nie mniejszym niż 15 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu | | TAK/NIE |
| 19. | Fabryczny kolor nadwozia: biały | | …………… |
| 20. | DMC do 3,5 T | | …………… |
| **II.** | **ZABUDOWA** | | |
| 1. | Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką wodoodporną (gr min 9 mm) pokryta warstwą ochronną z odciskiem antypoślizgowym z uchwytami do mocowania przedmiotów w przedziale ładunkowym | | TAK/NIE |
| 2. | Boki samochodu oraz sufit w przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą PCV 4 mm lub pokryte łatwymi do czyszczenia panelami ściennymi z tworzyw grubości nie mniejszej niż 5 mm | | TAK/NIE |
| 3. | Z prawej strony przestrzeni ładunkowej drzwi przesuwne pełne (***proszę podać wartość szerokości i wysokości****)* | | …………mm  …………mm |
| 4. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, otwierane na bok z kątem otwarcia min.180º | | TAK/NIE |
| **III.** | **WYPOSAŻENIE** | | |
| 1. | Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie | | TAK/NIE |
| 2. | Szyby otwierane elektrycznie | | TAK/NIE |
| 3. | Klimatyzacja | | TAK/NIE |
| 4. | Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy) | | TAK/NIE |
| 5. | Komplet dywaników gumowych kubełkowych | | TAK/NIE |
| 6. | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem | | TAK/NIE |
| 7. | Autoalarm | | TAK/NIE |
| 8. | Immobiliser fabryczny | | TAK/NIE |
| 9. | Centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotami) | | TAK/NIE |
| 10. | Fabrycznie zamontowany zestaw głośnomówiący, bluetooth zamontowany trwale w kabinie kierowcy | | TAK/NIE |
| 11. | Fabryczne zamontowane radio wraz z instalacją radiową, co najmniej dwa głośniki i gniazdem USB | | TAK/NIE |
| 12. | Fabryczne zamontowane światła do jazdy dziennej | | TAK/NIE |
| 13. | Osłona pod silnik | | TAK/NIE |
| 14. | Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym | | TAK/NIE |
| **IV.** | **BEZPIECZEŃSTWO** | | |
| 1. | Poduszka bezpieczeństwa co najmniej dla kierowcy | | TAK/NIE |
| 2. | Fotele z zagłówkami wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe | | TAK/NIE |
| 3. | Min. tylne czujniki parkowania | | TAK/NIE |
| 4. | Samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa min.: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy), ASR (układ zapobiegający ślizganiu się kół podczas ruszania i przyspieszania). | | TAK/NIE |
| 5. | Sygnał dźwiękowy ostrzegający pieszych podczas cofania | | TAK/NIE |
| **V.** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | |
| 1. | Apteczka samochodowa DIN 13164 | | TAK/NIE |
| 2. | Min. 10 litrów paliwa w baku | | TAK/NIE |
| 3. | Hak + Wiązka 13 Pin | | TAK/NIE |
| 4. | Półka pod sufitem w przestrzeni użytkowej | | TAK/NIE |
| **VI.** | **INNE DODATKOWE WYMAGANIA** | | |
| 1. | Norma emisji spalin – min. EURO 6 | | TAK/NIE |
| 2. | Udokumentowanie danych fabrycznych | | TAK/NIE |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | | TAK/NIE |
| 4. | Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny | | TAK/NIE |
| 5. | Wszystkie dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | | TAK/NIE |
| 6. | Gwarancja na pojazd: min. 24 miesiące.  Gwarancja na lakier: min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów.  Gwarancja na perforację nadwozia: min. 8 lat, bez limitu kilometrów. | | TAK/NIE/LUB PRoSZĘ PODAĆ |
| 7. | Rękojmia min. 2 lata. | | TAK/NIE |
| 8. | Odległość autoryzowanego serwisu maksymalnie do 100 km od siedziby zamawiającego | | TAK/NIE |
| 9. | Zamawiający dopuszcza odbiór pojazdu z siedziby wykonawcy lub podwykonawcy / dealera marki aut, maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego | | TAK/NIE |

*\*) należy wypełnić każdą pozycję kol. 3*

……………………………, dnia ……………………..

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/ów)