**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu typu samochód dostawczy skrzyniowy, podwójna kabina (ZAŁOGOWA), 7 osobowy do 7,5T DMC.
2. Ładowność min. 2 000 kg.
3. Zamawiający wymaga dostawy wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 r., modelu aktualnie produkowanego przez producenta.
4. Wersja nadwozia samochodu:
   1. Dostawczy do 7,5T DMC, podwójna kabina załogowa, 7 osobowa, przestrzeń ładunkowa stała typu plandeka.
5. Zamawiający dopuszcza odbiór pojazdów z siedziby wykonawcy lub podwykonawcy dealera marki aut, na terenie Warszawy lub okolic (maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego).
6. Samochód zostanie dostarczony w terminie nie później niż do 150 dni od daty zawarcia Umowy.

Uwaga! Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienie w terminie zadeklarowanym w Formularzu oferty.

1. **Nie dopuszcza się dostawy samochodów używanych lub testowych.**
2. Zamawiający wymaga, aby samochód w momencie dostawy był wyposażony w opony odpowiednie dla pory roku, w której samochód będzie odbierany.
3. Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wszystkie komplety kluczyków / kart elektronicznych dostarczane przez producenta, instrukcję obsługi, świadectwo homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu.
4. Samochód w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany minimum 10L paliwa.
5. Zakupiony samochód nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych.
6. Samochód powinien być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu. Nie dopuszcza się montażu akcesoriów firm trzecich/ nieautoryzowanych w elementach wyposażenia opisanych jako fabryczne.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór Umowy stanowiący Załącznik do SIWZ.
8. Samochód i wyposażenie muszą być zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.). oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak też z innymi przepisami obwiązującego prawa krajowego RP oraz prawa unijnego.

Uwaga! – o ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszym dokumencie należy traktować jako minimalne.

**Specyfikacja samochodu**

**Dane ogólne**

1. Samochód nowy, sprawny technicznie i nieużywany typu Dostawczy do 7,5T DMC, podwójna kabina (ZAŁOGOWA) 7 osobowa, dostosowany do ruchu prawostronnego
   1. Przestrzeń ładunkowa skrzynia typu plandeka.
2. Kolor nadwozia kabiny: preferowany biały
3. Wymiary zewnętrzne
   1. Rozstaw osi: min. 4500 mm.
   2. Wymiary przestrzeni ładunkowej: długość min. 4500 mm/ szerokość min. 2100 mm,
   3. Wysokość stelaża i plandeki – min. 1900 mm - max. 2300 mm
   4. Burty aluminiowe min. 400 mm, tylna ze stopniem wejściowym.
   5. Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej min 12mm
4. Zabudowa skrzyni ładunkowej typu plandeka kolor szary/srebrny stonowany. Panel dachowy przepuszczający światło, trzyczęściowa (możliwość, oddzielnego otwarcia każdego z boków oraz tyłu niezależnie), zapięcie celne, stelaż boczny i dachowy plandeki wykonany z profili aluminiowych, listwy boczne na każdej ścianie zabudowy. Punkty mocowania ładunku w przestrzeni bagażowej, min. 4 szt.
5. Plastikowe nadkola, pod zabudową zabezpieczenie anty rowerowe listwy boczne.
6. Zewnętrzne światła boczne obrysowe.
7. Felgi stalowe w momencie wydania powinny zostać wyposażone w opony dostosowane do panujących warunków pogodowych, bez opon wielosezonowych, nalewanych, bieżnikowanych. Klasa opon min. ekonomiczna o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności).
8. Drugi komplet opon (zimowych lub letnich w zależności od zamontowanych na pojeździe) zapakowany w worki transportowe, nie starszy niż 12 miesięcy. Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności),

**Silnik, skrzynia biegów, napęd**

1. Silnik: diesla o pojemności min. 2500 cm3 min. 180KM.
2. Napęd na tylne koła bliźniacze.
3. Przekładnia: Manualna 6 stopniowa.
4. Norma emisji spalin: min. Euro 6.

**Bezpieczeństwo**

1. Samochód wyposażony w poduszki powietrzne (Airbag) kierowcy i pasażera.
2. Samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa min.: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy), ASR (układ zapobiegający ślizganiu się kół podczas ruszania i przyspieszania).
3. Wszystkie miejsca wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa.
4. Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe.
5. Hamulce tarczowe: przód i tył.
6. Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej.
7. System ułatwiający ruszanie pod górę.

**Wyposażenie**

1. Tapicerka samochodowa ciemna stonowana (szary, grafitowy) ze wzmocnionymi obrzeżami.
2. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
3. Klimatyzacja.
4. Układ elektrycznego wspomagania układu kierowniczego.
5. Niezależne powietrzne ogrzewanie kabiny (typu np. webasto) zasilane paliwem ze zbiornika pojazdu.
6. Komputer pokładowy w języku polskim.
7. Wbudowane radio wraz z zestawem głośnomówiącym bluetooth.
8. Regulowana kolumna kierownicy.
9. Wspomaganie układu kierowniczego.
10. Elektrycznie sterowane przednie szyby.
11. Centralny zamek kabiny.
12. Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z lewarkiem oraz kluczem do kół.
13. Zaczepy do mocowania ładunku w przestrzeni bagażowej.
14. Certyfikowany hak holowniczy umożliwiający ciągnięcie przyczepy o maksymalnym uciągu do 3500kg, wraz z instalacją elektryczną.
15. Dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej.
16. Samochód wyposażony w zabezpieczenie antykradzieżowe: min. immobilizer.
17. Osłona silnika
18. Na stelażu skrzyni ładunkowej pojazdu zamontowana lampa ostrzegawcza błyskowa tzw. Belka świetlna LED dł. 110-130cm. w kolorze pomarańczowym uruchamiana z wnętrza kabiny kierowcy, oraz zespolone z głównym włącznikiem 2 lampy sygnalizacyjne pomarańczowe oraz na tylnym zderzaku pojazdu.

**Gwarancja /rękojmia**

1. Wykonawca na dostarczony przedmiot udzieli:

* Gwarancja producenta na pojazd: min. 24 miesiące od dnia rejestracji pojazdu przez zamawiającego.
* Gwarancja producenta na powłokę lakiernicza min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów.
* Gwarancja producenta na perforację nadwozia min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów.
* Rękojmia min. 24 miesiące na przedmiot zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem SIWZ. Okres rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

1. Dostarczony pojazd musi posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. W przypadku posiadania wyciągu ze świadectwa homologacji wybrany Wykonawca wraz z dostawa samochodu musi dostarczyć oświadczenie wykonawcy o dodatkowych wynikających z obowiązku na terytorium RP przepisów- danych o pojeździe niezbędnych do jego rejestracji, dostarczony pojazd musi odpowiadać pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji
2. Wybrany wykonawca wraz z dostawą samochodu musi dostarczyć komplet dokumentów gwarancyjnych, a w szczególności kartę pojazdu, wymagane dokumenty do rejestracji oraz instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim.
3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terenie Polski w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować nadwozie samochodu naklejkami z logo   
   i danymi ZDP, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu GPS/e-TOLL przez zewnętrznego wykonawcę z którym jest związany inną umową, bez utraty gwarancji/rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**Pozostałe**

1. Samochód musi posiadać co najmniej dwa komplety kluczyków lub kart elektronicznych.
2. Instrukcja obsługi w języku polskim.
3. Atestowana gaśnica.
4. Trójkąt ostrzegawczy.
5. Apteczka oraz kamizelka odblaskowa.