Załącznik nr … do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | materiał | jednostka | ilość |
| 1. | Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 | szt. | 4704 |
| 2. | Cement portlandzki, zwykły b.dod. CEM I 32,5, workowane | t | 0,546 |
| 3. | Cement portlandzki, zwykły z dod. CEM II/A-V 32,5 workowane | t | 0,492 |
| 4. | Piasek uziar.0-2mm | m3 | 4,698 |
| 5. | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,4031 |
| 6. | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 0,132 |
| 7. | Środek uplastyczniający do zapraw cementowych | kg | 1,35 |
| 8. | Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca, grubowarstwowa (klej bitumiczny) | kg | 1834,25 |
| 9. | Styropapa laminowana jednostronnie  Płyty o wymiarach 1000 x 1000 mm w zakresie grubości 50- 300 mm | m2 | 1328,25 |
| 10. | Zestaw mocujący do styropapy-łączniki teleskopowe | szt. | 7894 |
| 11. | Papa podkładowa termozgrzewalna | m2 | 1480,05 |
| 12. | Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna | m2 | 1480,05 |
| 13. | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm z blachy cynkowo - tytanowej | m | 14,7 |
| 14. | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo - tytanowej | m | 129 |
| 15. | Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 80-100mm | szt. | 30 |
| 16. | Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-150mm | szt. | 258 |
| 17. | Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy cynkowo – tytanowej | m | 9 |
| 18. | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy cynkowo - tytanowej | m | 42 |
| 19. | Uchwyt do rur spustowych ocynk.fi 80mm | szt. | 6 |
| 20. | Uchwyt do rur spustowych ocynk.fi 100mm | szt. | 24 |
| 21. | Blacha cynkowo – tytanowa grub. 0,55-0,65 mm | m2 | 132 |
| 22. | Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 | kg | 7,4 |