**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /**

**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

**Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne A3 - 2 szt.**

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla **części 4** Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy wpisać TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w kolumnie 4

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis wymagań minimalnych zamawiającego** | | **Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia** | |
| Szybkość druku | Min 70 str./min A4 w mono i 65 str./min A4 w kolorze |  |  |
| Technologia druku | laserowa kolorowa |  |  |
| Rzeczywista rozdzielczość druku | 2400x2400 dpi |  |  |
| Wejście papieru | Taca boczna na min. 250 arkuszy (80g/m2); min. cztery zasobniki na w sumie min. 3 500 arkuszy A4 (80g/m2) |  |  |
| Obsługiwane formaty | od 100x150 mm do 320x1200 |  |  |
| Podajnik dokumentów (ADF) | Automatyczny, jednoprzebiegowy podajnik dokumentów na min. 200 arkuszy A4 (80g/m2) |  |  |
| Szybkość skanowania | Min. 260 obrazów A4 na minutę przy skanowaniu dwustronnym |  |  |
| Wyjście papieru | Min. trzy tace odbiorcze na w sumie min. 3 400 arkuszy A4  (80g/m2) |  |  |
| Dysk | SSD min. 250 GB z szyfrowaniem |  |  |
| Automatyczny druk dwustronny | tak |  |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 5 GB |  |  |
| Wbudowane  interfejsy | Min. Ethernet (1000Base-T), USB 3.0 |  |  |
| Języki opisu strony | min. PCL6 |  |  |
| Zabezpieczenia | TLS1.3 |  |  |
| Obsługiwane gramatury | 52-350 g/m2 |  |  |
| Panel sterowania | Kolorowy panel dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej min. 10 cali |  |  |
| Funkcje drukowania | Min. Zabezpieczenia druku |  |  |
| Dodatkowe funkcje | Zszywanie broszur na mediach 60-256 g/m2, druk na mediach do min. 1 200 mm długości ;  Czytnik kart zbliżeniowych;  Narzędzie do zdalnego zarządzania |  |  |
| Toner | Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego urządzenia, tonerów początkowych o najwyższej dostępnej wydajności. Tonery muszą być wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |  |  |
| Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………………….

Miejsce dostawy urządzeń:

2 szt – ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73-77, Wrocław

Strona **2** z **2**