**Załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2024**

**PAKIET NR 1**

**Parametry techniczne oferowanych mebli**

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Z pionowym układem słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

**Konstrukcja: korpus i front**

Elementy o konstrukcji płycinowej w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych.

**Nóżki do mebli**

Wszystkie meble na nóżkach w wysokości 10cm, wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju 40 x 40 mm (grubość min. 1,5mm) i płytki montażowej o wymiarze min. 80x80mm (grubość ścianki min. 3mm) złączonej na stałe za pomocą spawów z nóżką. Całość malowana proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Atest Higieniczny. Nóżki zakończone regulatorami wysokości, z zakresem regulacji min.1,5cm.

**Biurka i stoły**

Wszystkie stelaże do stołów i biurek wykonane w całości z zamkniętych kształtowników stalowych , dwa komplety pionowych nóg z kształtownika o przekroju fi 60 i grubości ścianki 1,5mm z regulacją wysokości min. 20cm (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej), spięte ze sobą poprzeczką i dodatkowo połączone centralną belką przebiegającą po środku konstrukcji. Malowane proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Atest Higieniczny. Stelaże wykonane z gotowych elementów złączonych ze sobą za pomocą spawów. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie wystają przed płaszczyznę zewnętrzną boku stelaża . Elementy metalowe (stelaże, profile, nóżki) kolorystycznie ujednolicone, malowane 100 % poliestrową farbą proszkową, odporne na zarysowania, zabezpieczone dodatkowo lakierem bezbarwnym. Blaty biurek o grubości 25 mm i blaty robocze na szafkach o grubości 38 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości 0,8 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej) z płyty 18 mm, o wymiarach: 70cm x 35cm , na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu. Zawieszki metalowe pod komputer mocowane do blatu.

**Blaty robocze na stanowiskach przyściennych, szafkach gospodarczych :**

Wykonane z materiałów mineralno-akrylowych o gr. 38 mm z zaokrąglonymi krawędziami, rowkiem przeciw zaciekowym. Blaty z materiału o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie. Grubość okładziny 12 mm. Blaty wyposażone w listwę przyblatową zintegrowaną z blatem i wykończoną półłukiem o wysokości 40 mm, wykonaną z materiałów mineralno-akrylowych (chyba, że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej) .

**Krawędzie**

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1 mm bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R2 i R1 o idealnym i gładkim promieniu. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedlające kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Obrzeże klejone klejem poliuretanowy wodoodpornym, który daje trwałą, cienką , elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli.

**Półki**

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwala na ustawienie segregatorów zgodnie z międzynarodowym standardem (chyba, że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

**Szuflady**

Szuflady płycinowe, na prowadnicach tandem z wałkowym łożyskowaniem, z pełnym wysuwem , ze zintegrowanym systemem amortyzacji przy zamykaniu, posiadające hamulec i dociąg montowane od spodu szuflady, nie widoczne z boku. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dopasowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.

**Zawiasy**

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych, z kątem otwarcia 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszce zawiasu, ze stalowymi prowadnikami, mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie.

Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich montowane w ilości 3szt na skrzydło. Wytrzymałość zawiasów 80.000 cykli, potwierdzona certyfikatem.

**Uchwyty**

Uchwyty stalowe o rozstawie 160 mm

**Zamki**

We wszystkich szafach i komodach zamki patentowe z kluczem łamanym, w kontenerach zamki centralne z kluczem łamanym (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

**Kolorystyka**

Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów pomieszczeń. Kolorystyka blatów i okuć wybrana przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment i parametry wymagane** | **Ilość (szt.)** | **Producent/**  **model** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** |
| ***Pom. 24 sala ćwiczeń*** | | | | | | | |
| 1 | **Szafa z półkami**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 40 x 220 (cm), 2. wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości 3. część górna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 4. część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 5. szafa czterodrzwiowa z pionową przegrodą | 2 |  |  |  |  |  |
| ***Pom. 23*** | | | | | | | |
| 2 | **Biurko lekarskie :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 190 x 64 x 78 (cm), 2. na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl 3. wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer, szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x60x75,5 (cm) z czterema szufladami i szafkę o wym. 43x60x75,5 jednodrzwiową z półką, zamykaną zamkiem. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Szafka z półkami**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 110 x 40 x 85 (cm), 2. wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji wysokości 3. szafka dwudrzwiowa z pionową przegrodą, zamykana na zamek 4. blat roboczy zgodny z opisem technicznym | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Szafka z półkami**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 135 x 40 x 85 (cm), 2. wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji wysokości 3. szafka trzydrzwiowa z pionową przegrodą, zamykana na zamek 4. blat roboczy zgodny z opisem technicznym | 2 |  |  |  |  |  |
| ***Pom. 22*** | | | | | | | |
| 5 | **Szafa z półkami**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 95 x 40 x 220 (cm), 2. wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości 3. część górna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 4. część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 5. szafa czterodrzwiowa z pionową przegrodą | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Wieszak na piłki** :   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 140x50x20(cm) 2. konstrukcja metalowa wykonana z płaskownika 30x5mm i profilu 20x20mm, ścianka grubości 2mm 3. wieszak malowany proszkowo na kolor wg palety RAL | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Wieszak na piłki** :   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 160x50x20(cm) 2. konstrukcja metalowa wykonana z płaskownika 30x5mm i profilu 20x20mm, ścianka grubości 2mm 3. wieszak malowany proszkowo na kolor wg palety RAL | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | **Uchwyt na laski** :   1. wymiary (szer./głęb.): 47,5x10(cm) 2. konstrukcja metalowa wykonana z rury o średnicy 25mm, montowana do ściany 3. uchwyt malowany proszkowo na kolor wg palety RAL | 2 |  |  |  |  |  |
| ***Pom. 21*** | | | | | | | |
| 9 | **Biurko lekarskie :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 78 (cm), 2. na stelażu metalowym z regulowaną wysokością w zakresie min. 20cm , blat wykonany z laminatu hpl 3. wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer, szufladę pod klawiaturę | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | **Kontener :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 43x45x60 (cm), 2. kontener trzyszufladowy, zamykany na zamek centralny 3. wyposażony w kółka łożyskowane do twardych powierzchni , w tym dwa kółka z hamulcem | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | **Szafa z półkami**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 220 (cm), 2. wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości 3. część górna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 4. część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 5. szafa czterodrzwiowa z pionową przegrodą | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | **Szafa z półkami** :   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 40 x 42 x 220 (cm), 2. wyposażona w pięć półek z możliwością regulacji wysokości 3. szafa jednodrzwiowa , zamykana na zamek | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | **Szafka gospodarcza :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 65x 42 x 81,5 (cm), 2. wyposażona w szufladę, dwoje drzwi, jedną półkę 3. blat roboczy zgodny z opisem technicznym | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | **Stół :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 80 x 78 (cm), 2. na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Pom. 18 Dyżurka pielęgniarek*** | | | | | | | |
| 15 | **Stanowisko przyścienne do pracy siedzącej :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 240 x 60 x 78 (cm), 2. wyposażone w :  * blat roboczy zgodny z opisem technicznym * szafka podblatowa, z czterema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 43 x 57 x 74 (cm), - 2szt * podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 2szt , * podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x2szt * nadstawka recepcyjna o wymiarze (szer./głęb./wys.): 191 x 35 x 37 (cm) | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | **Szafa z półkami :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 42 x 207 (cm), 2. wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości 3. część górna z dwiema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 4. część dolna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 5. szafa czterodrzwiowa z pionową przegrodą | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | **Szafka gospodarcza :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 60x 42 x 81,5 (cm), 2. wyposażona w szufladę i szafkę jednodrzwiową z półką 3. blat roboczy zgodny z opisem technicznym | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | **Szafka gospodarcza wisząca :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 50x 32 x 70(cm), 2. wyposażona w jedne drzwi i dwie półki | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | **Stolik :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x 60 (cm), 2. stolik mobilny na kółkach, w tym dwa kółka z blokadą 3. stolik wyposażony w półkę pod blatem | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | **Chłodziarka :**   1. wymiary :  * szerokość netto: 540mm * głębokość netto : 595mm * wysokość netto: 838mm  1. pojemność całkowita : 121l ( pojemność chłodziarki 104l, pojemność zamrażarki 7l) 2. liczba drzwi zewnętrznych: 1 szt 3. klasa energetyczna: E 4. poziom hałasu: 40dB 5. kolor obudowy: inox | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | **Kanapa**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 190x83x89 (cm), 2. kanapa rozkładana z funkcją spania i pojemnikiem na pościel 3. powierzchnia spania (cm) 190x120 4. tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.   ·Skład: warstwa wierzchnia -100 % PERMABLOK3(vinyl /uretan), podkład: 100% poliester Hi-Loft  ·Gramatura 685g/m2  ·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale   1. Zastosowane technologie :   konstrukcja drewniana sosnowa , płyta wiórowa  na oparciu i siedzisku sprężyny typu bonell+pianka poliuretanowa, włóknina puszysta | 1 |  |  |  |  |  |
| **Pom. 16 Gabinet zabiegowy** | | | | | | | |
| 22 | **Stanowisko przyścienne do pracy :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 480 x 60 x 90 (cm), 2. wyposażone w :  * blat roboczy zgodny z opisem technicznym * szafka dwudrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm) -1szt * szafka podblatowa, z trzema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm), - 2szt * szafka podblatowa, z trzema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 86 (cm), - 1szt * szafka dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm) - 1szt * podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 1szt , * podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x1szt * szafka wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 70 (cm), - 3szt * szafka wisząca, jednodrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 40 x 32 x 70 (cm), - 1szt | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Pom. 15 Świetlica*** | | | | | | | |
| 23 | **Stół :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 80 x 78 (cm), 2. na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 | **Chłodziarka :**   1. wymiary :  * szerokość netto: 545mm * głębokość netto : 590mm * wysokość netto: 1800mm  1. pojemność całkowita : 250l ( pojemność chłodziarki 180l, pojemność zamrażarki 70l) 2. liczba drzwi zewnętrznych: 2 szt 3. klasa energetyczna :E 4. poziom hałasu: 42dB 5. kolor obudowy : inox 6. funkcja no frost w chłodzierce i zamrażarce | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | **Szafka gospodarcza :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 65x 60 x 81,5 (cm), 2. wyposażona w szufladę, dwoje drzwi, jedną półkę 3. blat roboczy zgodny z opisem technicznym | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | **Szafa ubraniowa 2 segmentowa :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 60 x 200 (cm), 2. każdy segment wyposażony w dwie półki i drążek na wieszaki. 3. wyposażona w 2 drzwi zamykanych niezależnie od siebie na zamek | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | **Szafa ubraniowa 3 segmentowa :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 120x 60 x 200 (cm), 2. każdy segment wyposażony w dwie półki i drążek na wieszaki. 3. wyposażona w 3 drzwi zamykanych niezależnie od siebie na zamek | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | **Szafka z półkami :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 123 (cm), 2. wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości 3. część górna otwarta 4. część dolna z dwiema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem | 3 |  |  |  |  |  |
| **Pom. 17 Punkt przygotowawczy** | | | | | | | |
| 29 | **Stanowisko przyścienne do pracy :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 320 x 60 x 90 (cm), 2. wyposażone w :  * blat roboczy zgodny z opisem technicznym * szafka podblatowa, z trzema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm), - 3szt * szafka dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm) - 1szt * szafka wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 70 (cm), - 4szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | **Stanowisko przyścienne do pracy :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 60 x 90 (cm), 2. wyposażone w :  * blat roboczy zgodny z opisem technicznym * szafka jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 86 (cm) -1szt * szafka podblatowa, z trzema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 86 (cm), - 1szt * szafka wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 60 (cm), - 1szt * szafka wisząca, jednodrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 40 x 32 x 60 (cm), - 1szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | **Szafa na leki :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 57 x 215 (cm), 2. sześć półek różnej głębokości tworzących siedem przestrzeni, z regulacją wysokości 3. szafa wyposażona w 4 drzwi z zamkiem 4. podświetlana wewnątrz 5. wyposażona w wysuwaną szufladę na tacę do rozkładania leków | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | **Chłodziarka :**   1. wymiary :  * szerokość netto: 545mm * głębokość netto : 590mm * wysokość netto: 1800mm  1. pojemność całkowita : 250l ( pojemność chłodziarki 180l, pojemność zamrażarki 70l) 2. liczba drzwi zewnętrznych: 2 szt 3. klasa energetyczna :E 4. poziom hałasu: 42dB 5. kolor obudowy: inox 6. funkcja no frost w chłodzierce i zamrażarce | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Pom. 14 Magazynek*** | | | | | | | |
| 33 | **Szafa z nadstawką :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 106 x 60 x 240 (cm), 2. wyposażona w sześć półek z możliwością regulacji wysokości 3. szafa czterodrzwiowa , z pionową przegrodą, zamykana na zamek | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | **Regał na materace :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 2150 x 100 x150 (cm), 2. stelaż regału metalowy , wykonany z profili zamkniętych o wym. min 30x30x1,5mm 3. wyposażony w trzy półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 25mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 2mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | **Stół :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 80 x 78 (cm), 2. na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | **Szafka gospodarcza metalowa :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 50 x 194 (cm), 2. konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami 3. 4 półki na stałe nitowane do korpusu 4. korpus wykonany z blachy o gr. 0,6-0,8mm 5. drzwi i półka wykonane z blachy o gr. 0,6mm 6. szafa malowana proszkowo na kolor wg palety RAL 7. szafa dwudrzwiowa, drzwi ryglowane w dwóch punktach z dwoma kluczami w zestawie   Podstawa z nóżkami skośnymi, stopki regulowane w zakresie 0-10 mm, co umożliwia wypoziomowanie szafy. | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | **Szafa schowkowa :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 30 x 50 x 190 (cm), 2. konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, 3. dwa schowki, każdy z nich wyposażony w drążek ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, samoprzylepny szyldzik 4. korpus wykonany z blachy o gr. 0,8mm 5. szafa wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej metodą konwersji cyrkonowej, malowana proszkowo na kolor wg palety RAL 6. szafka dwudrzwiowa, drzwi ryglowane w jednym punkcie z dwoma kluczami w zestawie   Podstawa z nóżkami skośnymi, stopki regulowane w zakresie 0-10 mm, co umożliwia wypoziomowanie szafy. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Pom. 13 Magazynek*** | | | | | | | |
| 38 | **Regał magazynowy metalowy :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 50 x 180 (cm), 2. regał składany "na wcisk", z grubej blachy z dopuszczalnym obciążeniem półki 200kg 3. konstrukcja wykonana z blachy o grubości 0,8-1,5 mm. 4. półki w ilości 5szt na regał ze wzmocnieniem wykonane z blachy o grubości 0,8mm z możliwością przestawiania co 30mm. 5. nogi regału wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego 6. regał wykonany z blachy stalowej zabezpieczonej metodą konwersji cyrkonowej, pomalowany farbą proszkową. | 4 |  |  |  |  |  |
| 39 | **Szafa z nadstawką :**     1. wymiary (szer./głęb./wys.): 95 x 60 x 240 (cm), 2. wyposażona w sześć półek z możliwością regulacji wysokości 3. szafa czterodrzwiowa , z pionową przegrodą ,zamykana na zamek | 4 |  |  |  |  |  |
| **Pom. 84 Pokój lekarzy** | | | | | | | |
| 40 | **Biurko lekarskie :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 70 x 78 (cm), 2. na stelażu metalowym z regulowaną wysokością w zakresie min. 20cm, blat wykonany z laminatu hpl 3. podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 1szt 4. podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x1szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | **Pomocnik do biurka :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 50 x 78 (cm), 2. dwusekcyjny; pierwsza sekcja wyposażona w 4szuflady zamykane na zamek centralny, druga sekcja z jedną półką i drzwiami zamykanymi na zamek. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | **Przegroda biurkowa :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 50 x 1,8 (cm), 2. wykonana z płyty laminowanej, mocowana do spodu blatu biurka | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | **Szafa ubraniowa 2 segmentowa :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 100x 60 x 200 (cm), 2. każdy segment wyposażony w dwie półki i drążek na wieszaki. 3. wyposażona w 2 drzwi zamykanych niezależnie od siebie na zamek | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | **Szafa z półkami :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 195 (cm), 2. wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji wysokości 3. szafa dwudrzwiowa , zamykana na zamek | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | **Szafka z półkami :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 123 (cm), 2. wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji wysokości 3. szafa dwudrzwiowa , zamykana na zamek | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | **Szafka z półkami :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 123 (cm), 2. wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości 3. część górna otwarta 4. część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | **Szafka z półkami :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 88 (cm), 2. wyposażona w półkę z możliwością regulacji wysokości 3. szafka dwudrzwiowa , zamykana na zamek | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | **Stolik okolicznościowy :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): fi 70, wys. 56 (cm) 2. stelaż metalowy prętowy , malowany proszkowo 3. blat z płyty laminowanej grubości min. 25mm, obrzeże 2mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | **Kanapa**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 190x83x89 (cm), 2. kanapa rozkładana z funkcją spania i pojemnikiem na pościel 3. powierzchnia spania (cm) 190x120 4. tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.   Skład: warstwa wierzchnia -100 % Permablock3 (vinyl /uretan), podkład :100% poliester Hi-Loft  ·Gramatura 685g/m2  ·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale   1. Zastosowane technologie :   konstrukcja drewniana sosnowa , płyta wiórowa na oparciu i siedzisku sprężyny typu bonell+pianka poliuretanowa, włóknina puszysta | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | **Chłodziarka :**   1. wymiary :  * szerokość : 550 mm * głębokość : 630mm * wysokość : 1241mm  1. pojemność całkowita : 196l ( pojemność chłodziarki 152l, pojemność zamrażarki 44l) 2. liczba drzwi zewnętrznych: 2 szt 3. klasa energetyczna : E 4. poziom hałasu: 37dB 5. kolor obudowy : srebrny/inox 6. technologia SmartFrost | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | **Krzesło stacjonarne z podłokietnikami :**   1. Krzesło stacjonarne na stalowej ramie z obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami. 2. Rama : metalowa chromowana, nogi przednie wykonane z profilu owalnego 30x15x1.5 mm, nogi tylne wykonane z rury fi 16 x 2.0 mm. 3. Siedzisko i oparcie: szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej, profilowanej o grubości 7.5 mm, pokrytej z przodu formatką pianki o gęstości. 25kg/m3 i grubości 40 mm oraz z tyłu pianką o gęstości 21kg/m3 i grubości 10 mm. 4. Nakładki podłokietników : z litego drewna bukowego. 5. krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną   · Skład: 100% poliester pokryty warstwą pcv  · Gramatura 460g/m2  · Odporność na ścieranie >70 000 cykli Martindale  Podstawowe wymiary:  Wysokość całkowita: 880 mm  Szerokość całkowita: 600 mm  Głębokość całkowita: 552 mm  Krzesło powinno posiadać: Certyfikat bezpieczeństwa: EN16139 | 2 |  |  |  |  |  |
| ***Pom. 83 Pielęgniarka Oddziałowa*** | | | | | | | |
| 52 | **Biurko lekarskie :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 70 x 78 (cm), 2. na stelażu metalowym z regulowaną wysokością w zakresie min. 20cm, blat wykonany z laminatu hpl 3. podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 1szt 4. podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x1szt 5. podwieszana pod blat blenda wysokości 40cm z płyty laminowanej | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | **Dostawka do biurka :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 50 x 78 (cm), 2. na stelażu metalowym z regulowaną wysokością w zakresie min. 20cm, blat wykonany z laminatu hpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | **Szafa ubraniowo-aktowa :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 195 (cm), 2. wyposażona w pięć półek i drążek na wieszaki. 3. dwudrzwiowa, zamykana na zamek | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | **Szafa z półkami :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 195 (cm), 2. wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji wysokości 3. szafa dwudrzwiowa , zamykana na zamek | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 | **Szafka z półkami :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 123 (cm), 2. wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości 3. część górna otwarta 4. część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | **Stolik okolicznościowy :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): fi 70, wys. 56 (cm) 2. stelaż metalowy prętowy , malowany proszkowo 3. blat z płyty laminowanej grubości min. 25mm, obrzeże 2mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | **Zestaw wypoczynkowy 2+1+1**   1. wymiary (szer./głęb./wys.):  * fotel 70x63x77 (cm) x 2 szt * sofa dwuosobowa 129x63x77 (cm) x1szt  1. fotel i sofa w całości tapicerowane ze zintegrowanymi podłokietnikami, konstrukcja drewniana szkieletowa , obita płytą pilśniową, elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami. 2. szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o gr. 18mm, oklejony formatką gąbki o gęst. 35Kg/m3-gr.50mm 3. oparcie oklejone gąbką o gęst. 25kg/m3-gr.20mm, zewnętrzna strona oparcia oklejona gąbką o gęst. 21kg/m3-gr.10mm 4. stopki z tworzywa sztucznego 5. zestaw tapicerowany tkaniną zmywalną   · Skład: 100% poliester pokryty warstwą pcv  · Gramatura 460g/m2  · Odporność na ścieranie >70 000 cykli Martindale  Produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z : EN16139, EN1728, EN1022 | 1  kpl. |  |  |  |  |  |
| 59 | **Szafka gospodarcza :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 81,5 (cm), 2. wyposażona w dwie szuflady, dwoje drzwi, jedną półkę 3. blat roboczy zgodny z opisem technicznym | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | **Kontener :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 43x45x60 (cm), 2. kontener trzyszufladowy, zamykany na zamek centralny 3. wyposażony w kółka łożyskowane do twardych powierzchni , w tym dwa kółka z hamulcem | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | **Chłodziarka :**   1. wymiary :  * szerokość netto: 540mm * głębokość netto : 595mm * wysokość netto: 838mm  1. pojemność całkowita : 121l ( pojemność chłodziarki 104l, pojemność zamrażarki 7l) 2. liczba drzwi zewnętrznych: 1 szt 3. klasa energetyczna: E 4. poziom hałasu: 40dB 5. kolor obudowy: inox | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Pok. Lekarski*** | | | | | | | |
| 62 | **Stanowisko przyścienne narożne do pracy siedzącej :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 380/70 x210/ 60 x 78 (cm), 2. wyposażone w :  * blat roboczy zgodny z opisem technicznym * szafka podblatowa, z czterema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 43 x 57 x 74 (cm), - 3szt * podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 4szt , * podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x4szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | **Szafa ubraniowa :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 60 x 220 (cm), 2. wyposażona w dwie półki i drążek na wieszaki 3. wyposażona w 2 drzwi zamykanych na zamek | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | **Szafa z półkami :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 58 x 220 (cm), 2. wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości 3. część górna z dwiema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 4. część dolna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 5. szafa czterodrzwiowa z pionową przegrodą | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | **Szafka wisząca otwarta :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 126 x 35 x 40 (cm), 2. szafka otwarta z przegrodą pionową | 3 |  |  |  |  |  |
| 66 | **Stanowisko przyścienne :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 180 x 60 x 90 (cm), 2. wyposażone w :  * blat roboczy zgodny z opisem technicznym * szafka jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 86 (cm) -1szt * szafka podblatowa, z jedną szufladą i szafką , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 86 (cm), - 1szt   przestrzeń do instalacji chłodziarki podblatowej o parametrach:  I)Wymiary :  szerokość netto: 540mm  głębokość netto : 595mm  wysokość netto: 838mm  II) pojemność całkowita : 121 l ( pojemność chłodziarki 104 l, pojemność zamrażarki 7 l)  III) liczba drzwi zewnętrznych: 1 szt  IV) klasa energetyczna :E  V) poziom hałasu: 40dB  VI) kolor obudowy : inox   * szafka wisząca, jednodrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 32 x 70 (cm), - 2szt * szafka wisząca, jednodrzwiowa z ociekaczem, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 32 x 70 (cm), - 1szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | **Kanapa**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 190x83x89 (cm), 2. kanapa rozkładana z funkcją spania i pojemnikiem na pościel 3. powierzchnia spania (cm) 190x120 4. tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.   ·Skład: warstwa wierzchnia -100 % PERMABLOK3 (vinyl /uretan), podkład :100% poliester Hi-Loft  ·Gramatura 685g/m2  ·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale   1. Zastosowane technologie :   konstrukcja drewniana sosnowa , płyta wiórowa  na oparciu i siedzisku sprężyny typu bonell+pianka poliuretanowa, włóknina puszysta | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | **Szafka wisząca do pom. Przygotowawczego :**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 90x 32 x 60(cm), 2. wyposażona w troje drzwi 3. dwusekcyjna z dwiema półkami w każdej sekcji | 1 |  |  |  |  |  |
| **Asortyment uzupełniający** | | | | | | | |
| 69 | **Półka wisząca na kaczki**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 68 x 31 x 80 (cm), 2. materiał: stal nierdzewna 3. szyna z trzema półkami ażurowymi i mocowaniami do zawieszenia na ścianie | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | **Szafka na klucze (55szt)**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 25 x 10 x 35 (cm), 2. materiał: metal, malowany proszkowo wg palety RAL 3. wyposażona w 55 haczyków na klucze zamocowanych na plecach szafki, z możliwością opisu, zawieszki stałe bez możliwości regulacji wysokości 4. zamykana zamkiem cylindrycznym Euro-lokcs z dwoma kluczami 5. montowana do ściany przez otwory montażowe w plecach | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | **Wózek transportowy trzypółkowy**   1. wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 50 x 95 (cm), 2. materiał : atestowana stal nierdzewna, kwasoodporna w gatunku (ASI 304, 1.4301) 3. wózek wyposażony w cztery obrotowe gumowe kółka, w tym dwa z hamulcami | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | **Krzesło stacjonarne :**   1. wymiary (szer./gł./wys.): 49,5/52/77 (cm) 2. Krzesło na czterech nogach z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego 3. Rama wykonana  ze stalowych rur Ø18x1.5mm pokryta chromową powłoką galwaniczną 4. Stopki z tworzywa sztucznego   Krzesło powinno posiadać Atest wytrzymałości zgodny z normami : EN1022, EN1728, EN16139, EN16139 | 24 |  |  |  |  |  |
| 73 | **Krzesło obrotowe**  Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i siatkowym oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami   1. Siedzisko : Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10.5mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg/m3. 2. Oparcie: tapicerowane siatką w kolorze czarnym, szkielet wykonany z czarnego poliamidu a rama z czarnego polistyrenu 3. Podłokietniki : wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z nakładkami z polipropylenu. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 80 mm (góra/dół). 4. Podstawa : pięcioramienna, czarna, poliamidowa o średnicy, fi710 mm. 5. Koła : pięcioramienna, czarna, poliamidowa o średnicy, fi710 mm 6. Mechanizm : z blokadą oparcia w wybranej pozycji, kąt pochylenia oparcia od + 20° (na zewnątrz/do tyłu) do – 3 ° (do wewnątrz/do przodu).Regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego 7. tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.   ·Skład: warstwa wierzchnia -100 % PERMABLOK3 (vinyl /uretan), podkład :100% poliester Hi-Loft  ·Gramatura 685g/m2  ·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale  Wymiary:  Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 925-1100 mm  Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 520-590 mm  Szerokość oparcia: 455 mm  Wysokość siedziska regulowana w zakresie : 380-510 mm  Szerokość siedziska: 480 mm  Głębokość siedziska: 400mm  Głębokość powierzchni siedzenia: 455 mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 74 | **Drabina aluminiowa:**  jednostronna z podestem roboczym, antypoślizgowe stopki- 3 m | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | **Wózek transportowy:**  max obciążenie 150 kg., skrętne koła, platforma transportowa gumowa, składana rączka. | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | **Mikrofalówka:**  moc 700 W, pojemność 20 l. | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | **Wycieraczka pod drzwi:**  wym. 120x90 cm., antypoślizgowy spód z PVC. | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | **Wózek transportowy:**  max obciążenie 150 kg., skrętne koła, platforma transportowa gumowa, składana rączka. | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | **Taboret obrotowy :**  Taboret z tapicerowanym siedziskiem.  Siedzisko: szkielet wykonany z 12 mm sklejki obłożony pianką ciętą o gęstości 25kg/m3 i grubości 40mm  Podstawa : pięcioramienna, poliamidowa fi 645 mm w kolorze czarnym  Kółka: samohamowne fi 50mm do miękkich powierzchni  Tapicerka: tkanina zmywalna  · Skład: 100% poliester pokryty warstwą pcv  · Gramatura 460g/m2  · Odporność na ścieranie >70 000 cykli Martindale  Podstawowe wymiary:  Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 405 - 520 mm  Średnica siedziska: fi 360 mm  Średnica podstawy: fi 645mm  Regulacja wysokości siedziska za pomocą dźwigni umieszczonej pod siedziskiem  Podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości.  Taboret powinien posiadać Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normami: EN 1335, EN 1022, EN 1728 | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 | **Taboret stacjonarny :**  Taboret z miękkim, tapicerowanym siedziskiem na czterech nogach.  Nogi: wykonane są ze stalowej rury fi 22x1,2 mm, chromowane  Siedzisko: Szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej gąbką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 35 mm.  Tapicerka: tkanina zmywalna  · Skład: 100% poliester pokryty warstwą pcv  · Gramatura 460g/m2  · Odporność na ścieranie >70 000 cykli Martindale  Podstawowe wymiary:  Wysokość: 475 mm  Średnica siedziska: 340 mm  Wymiar u podstawy: 410 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  | **X** |  |

**Uwaga: Powyższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację** dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na  **koszt i odpowiedzialność wykonawcy.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie realizacji umowy) wprowadzenia nieznacznych korekt (w porozumieniu z Wykonawcą) dotyczących wymiarów zmówionych mebli, jeżeli wyniknie to z konieczności dopasowania wyposażenia meblowego do konkretnych pomieszczeń.**

**Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyły wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 2%, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.**

**Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego, zwłaszcza określone w Załączniku nr 2.1 do SWZ.**