**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów**

**techniczno-użytkowych pojazdu**

(Numer referencyjny: **MIR/271/3/2024**)

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA POJAZDÓW

CZĘŚĆ 1:

Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego z kontenerem o dopuszczalnej masie całkowitej

pow. 3,5 t

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr oczekiwany** | **Informacja o spełnianiu parametru przez oferowany pojazd:**  **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA**  **(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST OŚWIADCZYĆ ZGODNIE Z WYMOGIEM PONIŻEJ, CZY OFEROWNAY POJAZD SPEŁNIA PARAMETR OCZEKIWANY)** |
| Dopuszczalna ładowność: **8000kg – 10000 kg** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Dopuszczalna masa całkowita: **do 17 000 kg** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Liczba osi: **2 , tylne koła podwójne** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Moc: **220 – 250 KM** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Rodzaj paliwa: **DIESEL** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Bezwypadkowy: **TAK** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Norma emisji spalin: **min. EURO 6** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Rok produkcji: **nie starszy niż 2017 r.** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Skrzynia biegów: **automatyczna** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Przebieg: **do 250 000 km** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Liczbamiejsc: **3 miejsca (siedzenia)** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Typ zabudowy: **kontener izotermiczny z windą** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Specyfikacja zabudowy: |  |
| Długość: **od 600 cm do 650 cm** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Szerokość: **od 245 cm do 255 cm** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Wysokość: **od 225 cm do 240 cm** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Zabudowa od tyłu zamykana windą o udźwigu minimum 1500 kg** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Podłoga zabudowy z wylewką żywiczną łatwo zmywalną lub podłoga aluminiowa** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Minimalne wyposażenie: | |
| **Klimatyzacja manualna** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Elektryczne szyby** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Elektryczne lusterka** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Tachograf** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Komputer pokładowy** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Wspomaganie Kierownicy** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Wielofunkcyjna kierownica** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **ABS** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |

**\* Wykonawca w zakresie każdej pozycji zobligowany jest wskazać, czy oferowany pojazd i wyposażenie spełnia lub nie spełnia minimalnych wymagań opisu przedmiotu zamówienia zawartego w kolumnie 2 Tabeli. Brak oświadczenia, jak również oświadczenie o niespełnianiu wymagań będą podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.**

CZĘŚĆ 2:

Zakup i dostawę używanego samochodu dostawczego z kontenerem o dopuszczalnej masie całkowitej

do 3,5 t

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr oczekiwany** | **Informacja o spełnianiu parametru przez oferowany pojazd:**  **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA**  **(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST OŚWIADCZYĆ ZGODNIE Z WYMOGIEM PONIŻEJ, CZY OFEROWNAY POJAZD SPEŁNIA PARAMETR OCZEKIWANY)** |
| Dopuszczalna ładowność: **min. 850 kg** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Dopuszczalna masa całkowita: **do 3500 kg** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Liczba osi: **2** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Moc: **130-160 KM** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Rodzaj paliwa: **DIESEL** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Bezwypadkowy: **TAK** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Norma emisji spalin: **min. EURO 6** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Rok produkcji: **nie starszy niż 2020 r.** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Skrzynia biegów: **manualna** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Przebieg: **do 100 000 km** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Liczbamiejsc: **3 miejsca (siedzenia)** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Typ zabudowy: **kontener bez windy zamykany drzwiami** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Specyfikacja zabudowy: |  |
| Długość: **od 400 cm do 450 cm** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Szerokość: **od 210 cm do 225 cm** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Wysokość: **od 230cm do 250 cm** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Drzwi boczne po prawej stronie (od pasażera) umiejscowione na środku zabudowy +/- 50 cm** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Podłoga zabudowy z wylewką żywiczną łatwo zmywalną lub podłoga aluminiowa** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Minimalne wyposażenie: | |
| **ABS** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **ASR ( kontrola trakcji)** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **ESP (stabilizacja toru jazdy)** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Centralny zamek** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Elektryczne szyby** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Klimatyzacja manualna** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Komputer pokładowy** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Radio** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Wspomaganie kierownicy** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Wielofunkcyjna kierownica** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Tempomat** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |

**\* Wykonawca w zakresie każdej pozycji zobligowany jest wskazać, czy oferowany pojazd i wyposażenie spełnia lub nie spełnia minimalnych wymagań opisu przedmiotu zamówienia zawartego w kolumnie 2 Tabeli. Brak oświadczenia, jak również oświadczenie o niespełnianiu wymagań będą podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.**