**Załącznik nr 5 do SWZ**

**WUP.XXV.3321.6.2024.4**

**Opis Przedmiotu zamówienia**

**Bezprzewodowy czytnik kodów: 3 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Opis wymaganych parametrów technicznych** |
| **1** | **2** |
| 1.1 | Parametry skanera:   * Szybkość skanowania: max 76,2 cm na sekundę * Zasięg odczytu: max 36,8 cm * Rodzaj zasięgu odczytu: SR * Typ skanera: 2D, imager * Obsługiwane kody: 1D, 2D * Sygnalizacja odczytu dźwiękowa oraz świetlna: tak * Maksymalna ilość odczytów na baterii:   100.000 odczytów przy prędkości 60 odczytów/min lub  60.000 odczytów przy prędkości 10 odczytów/min |
| 1.2 | Łączność: Bluetooth, USB |
| 1.3 | Pojemność baterii: min. 2200 mAh |
| 1.4 | Bateria: litowo-jonowa |
| 1.5 | Stacja komunikacyjna-łądująca/Podstawka: tak |
| 1.6 | Możliwość skanowania podczas ładowania: tak |
| 1.7 | Spust: tak |
| 1.8 | Waga max. 340 g |
| 1.9 | CD lub adres strony internetowej producenta zawierające oprogramowanie i podręcznik użytkownika |
| 1.10 | Kabel komunikacyjny kabel micro USB |
| 1.11 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |