**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /**

**DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO**

**URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A3**

(część 3 zamówienia)

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia wielofunkcyjne A3 musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „**Minimalne wymagania Zamawiającego**” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „**Dane techniczne oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego A3**” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „**Minimalne wymagania Zamawiającego**”. W przypadku zaoferowania urządzenia o parametrach wskazanych przez Zamawiającego należy wpisać słowo „**spełnia**”. Wykonawca określa   
też producenta, markę i model oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego A3   
oraz oferowaną gwarancję.

**Uwaga! Dokument ten wymaga starannego wypełnienia!**

**Część 3 zamówienia - Urządzenie wielofunkcyjne A3 – ilość: 1 sztuka**

**Producent: ………………………………** *(wpisać)*

**Marka: ……………………………………** *(wpisać)*

**Model: ……………………………………** *(wpisać)*

**Oferowana gwarancja *(w miesiącach)*: ……………………** *(wpisać)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego A3** |
| 1. **Parametry podstawowe** | 1. funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 2. technologia druku laserowa monochromatyczna, 3. format A3, 4. liczba podajników: minimum 2, 5. szybkość procesora: minimum 600 MHz, 6. poziom hałasu: maksymalnie 55 dB, 7. wbudowany wyświetlacz, 8. waga: maksymalnie 32 kg, 9. obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 10, Windows 11. |  |
| 1. **Parametry druku** | 1. automatyczny druk dwustronny, 2. rozdzielczość druku mono: minimum 1200x1200 dpi, 3. szybkość drukowania mono: minimum do 25 stron/min A4, 4. drukowanie wielu stron na jednym arkuszu: A3. |  |
| 1. **Parametry kopiowania** | 1. automatyczne kopiowanie dwustronne, 2. rozdzielczość kopiowania: minimum 600x600x dpi, 3. szybkość kopiowania: minimum  do 25 kopii/min A4, 4. przyciemnianie/rozjaśnianie, 5. pomniejszenie/powiększenie, 6. ustawienia liczby kopii. |  |
| 1. **Parametry skanera** | 1. typ skanera: skaner płaski, 2. automatyczne skanowanie dwustronne, 3. skanowanie w kolorze, 4. skanowanie do e-mail, 5. skanowanie do komputera, 6. technologia skanowania: CMOS, 7. optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600x600 dpi, 8. skanowanie do plików w formacie: PDF, JPG. |  |
| 1. **Obsługa nośników** | 1. automatyczny podajnik dokumentów (ADF), 2. pojemność podajnika automatycznego (ADF): minimum 100 arkuszy, 3. pojemność głównego podajnika papieru: minimum 250 arkuszy, 4. możliwość drukowania kopert, 5. obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier o niskiej gramaturze, koperty, 6. obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A6, koperty. |  |
| 1. **Interfejsy** | 1. USB, 2. Ethernet. |  |
| 1. **Zasilanie** | 1. zasilanie sieciowe. |  |
| 1. **Wyposażenie** | 1. przewód zasilający, 2. toner startowy. |  |
| 1. **Wsparcie techniczne** | 1. oprogramowanie do pobrania  ze strony producenta urządzenia. |  |
| 1. **Dokumenty** | 1. **specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia,** 2. **deklaracja zgodności UE związana z umieszczonym na obudowie urządzenia znakiem CE dla oferowanego modelu urządzenia.**   **[ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY]** |  |
| 1. **Warunki gwarancji** | 1. **minimum 12-miesięczna gwarancja producenta** urządzenia liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, 2. serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,   **Wykonawca na etapie dostawy dołączy do protokołu odbioru oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji.** |  |
| 1. **Stan urządzenia** | 1. fabrycznie nowe, 2. nieużywane, 3. sprawne technicznie, 4. w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, 5. rok produkcji – nie wcześniej  niż 2023 rok, 6. posiada instrukcję w języku polskim. |  |

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM***