OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Przebudowy drogi powiatowej**

**nr 1171F – uL. Księdza Tytusa Korczyka w zakresie budowy chodnika w m. Jasień”**

**ADRES: m. Jasień, działki nr: 39 obręb nr 0001**

**INWESTOR: Powiat Żarski**

**Al. Jana Pawła II 5 68-200 Żary**

**BRANŻA: Drogowa**

Nazwa i Kod wg słownika CPV:

CPV 45233140-2 [Roboty drogowe](http://www.cpv.enem.pl/pl/45233120-6)

**Myśl**

**Żary, październik 2024r.**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Informacje o zamawiającym:**

Nazwa zamawiającego: Powiat Żarski

Adres: Al. Jana Pawła II 5; 68-200 Żary

Godziny urzędowania: pn.: 7:00-16:00; wt.-czw.: 7:00-15:00; pt.: 7:00-14:00

Tel./fax.: 684790600/684790601

NIP: 928-174-25-18

**2. Nazwa zadania:**

**”Przebudowy drogi powiatowej**

**nr 1171F – uL. Księdza Tytusa Korczyka w zakresie budowy chodnika w m. Jasień”**

**3. Adres inwestycji:**

m. Jasień, działki nr: 39 obręb nr 0001

**4. Charakterystyka obiektu- stan istniejący:**

Przedmiotowa droga powiatowa nr 1171F – ul. Księdza Tytusa Korczyka przebiega w północnej części miejscowości Jasień, powiat żarski. Okoliczny teren stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny usługowo - handlowe. Na odcinku objętym

opracowaniem droga przebiega przez teren zabudowany.

W pasie drogowym znajduje się droga z jezdnią o szerokości ok. 6,0m i nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi. Droga posiada globalnie geometrię w postaci odcinka prowadzącego ze wschodu na zachód. Niweleta drogi przebiega po istniejącym terenie. Teren głównie płaski z lokalnymi deformacjami i nierównościami poprzecznymi.

**5. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F – uL. Księdza Tytusa Korczyka w zakresie budowy chodnika w m. Jasień”** na odcinku

od km lok. 0+000,00 do km lok. 0+175,00 .

**6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja składająca się z:**

1. Opisu przedmiotu zamówienia;
2. projektu budowlanego;
3. projektu wykonawczego;
4. STWiOR;
5. przedmiar robót (element pomocniczy do sporządzenia oferty).

**7.** Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w w/w. dokumentacji, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych w umowie.

**8. Zakres robót:**

Podstawowy zakres inwestycji:

1. budowa jednostronnego chodnika;
2. budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych,
3. budowa/wymiana betonowych krawężników i obrzeży,
4. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu;
5. wykonanie terenów zielonych poprzez formowanie i humusowanie z obsianiem trawą;
6. regulacja pionowa elementów dla urządzeń podziemnych.

Parametry techniczne

Długość odcinka przebudowy: 175,0 m

Szerokość chodnika: 1,8 m

Szerokość jezdni: istn. 6,0 m – pozostaje bez zmian

**Konstrukcja chodników i peronu przystankowego składa się z następujących warstw:**

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8 cm koloru szarego,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podsypka piaskowa gr. 20 cm,

**Konstrukcja zjazdów składa się z następujących warstw:**

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr.8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

**9. Sposób wykonania prac:**

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją – pkt.6.

**10. Wymagania**

Wytyczne dla Wykonawcy

1. Zamawiający nakazuje Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w terenie.
2. Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska stosowne zatwierdzenia.
3. Wykonawca prace ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych wykona bez użycia sprzętu mechanicznego.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wszystkie istniejące punkty osnowy geodezyjnej i repery oznakowuje i zabezpieczy przed zniszczeniem.
6. Wykonawca zabezpieczy pnie drzew i krzewy przed uszkodzeniem podczas pracy maszyn drogowych w ich pobliżu.
7. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy.
8. W przypadku uszkodzenia instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
9. Wykonawca wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady powstałe przy realizacji inwestycji
10. Jeżeli w dokumentacji tj. części opisowej projektu, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
11. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
12. Zamawiający wymaga na podstawie art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania wszelkich czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. czynności ogólnobudowlane, montażowe i instalacyjne. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465t.j. ze zm.). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 438, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 438, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów robót oraz uwzględniający zakończenie robót.

**11. Zakres i termin wykonania przedmiotu zamówienia:**

1. Przekazanie placu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy terminie 7 dni roboczych po przedstawieniu zatwierdzonego, tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robót.
2. Zakończenie robót – **do upływu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy**.
3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - **do upływu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy**.