**Ścieżka Ulucz**

Dojście do ścieżki prowadzącej do Cerkwi o długości około 60 m. Przy zejściu z drogi głównej rozszerzenie ścieżki do 3,5m szerokości, na odcinku 40 m/b szerokość ścieżki powinna wynosić 2,5 m szerokości ( około 80m2). Zakończenie ścieżki placem około 120 m2.

Na całym odcinku budowy ścieżki wraz z placem należy wyrównać nawierzchnię ( zebrać lub nawieść ziemi ) . Utwardzić nawierzchnię, wykop minimum 25cm wypełniony geowłókniną, zasypane klińcem oraz drobnym żwirem na warstwie górnej (wskazane było by wykonanie krawężników kamiennych ).

Na całej długości ścieżki powinny znajdować się proste barierki z żerdzi drewnianych oraz na placu zamontowany stojak na rowery z możliwością zapięcia jednośladu. Ławka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna.

