|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiar robót** | | | | | |
| Wykonywanie pochówków, kopanie grobów oraz murowanie piwniczek grobowców | | | | | |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | |
|  |  | **Wykonanie pochówku do mogiły ziemnej dł. 1,20m - bez obramowania** |  |  | |
| 1 | KNR 2-01 0310/03 | Analogia - Ręczne kopanie grobu ziemnego o dł. 1,20m w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 0,864 | |
| 2 | KNR 2-01 0501/02 | Analogia - Ręczne zasypanie grobu w gruncie kategorii IV | m3 | 0,864 | |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa ceremonii pogrzegowej (obecność na każdym pochówku, zapewnienie bieżącej obsługi w trakcie uroczystości nad grobem zmarłego) | kpl | 1 | |
|  |  | **Wykonanie pochówku do mogiły ziemnej dł. 1,20m - z obramowaniem** |  |  | |
| 4 | KNR 2-01 0310/03 | Analogia - Ręczne kopanie grobu ziemnego o dł. 1,20m w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 0,864 | |
| 5 | KNR 2-01 0501/02 | Analogia - Ręczne zasypanie grobu w gruncie kategorii IV | m3 | 0,864 | |
| 6 | KNR 4-01 0201/02 | Analogia - Deskowanie konstrukcji betonowej obramowania grobu | m2 | 1,68 | |
| 7 | KNR 4-01 0202/06 | Analogia - Przygotowanie i montaż zbrojenia z pretów stalowych o średnicy do 6mm | kg | 5 | |
| 8 | KNR 2-02 0201/01.1 | Analogia - Wykonanie betonowego obramowania grobu | m3 | 0,126 | |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa ceremonii pogrzegowej (obecność na każdym pochówku, zapewnienie bieżącej obsługi w trakcie uroczystości nad grobem zmarłego) | kpl | 1 | |
|  |  | **Wykonanie pochówku do mogiły ziemnej dł. 2,4m - bez obramowania** |  |  | |
| 10 | KNR 2-01 0310/03 | Analogia - Ręczne kopanie grobu ziemnego o dł. 2,40m w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 3,96 | |
| 11 | KNR 2-01 0501/02 | Analogia - Ręczne zasypanie grobu w gruncie kategorii IV | m3 | 3,96 | |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa ceremonii pogrzegowej (obecność na każdym pochówku, zapewnienie bieżącej obsługi w trakcie uroczystości nad grobem zmarłego) | kpl | 1 | |
|  |  | **Wykonanie pochówku do mogiły ziemnej dł. 2,4m - bez obramowania - pogłębiony** |  |  | |
| 13 | KNR 2-01 0310/03 | Analogia - Ręczne kopanie grobu ziemnego o dł. 2,40m w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,7m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 5,94 | |
| 14 | KNR 2-01 0501/02 | Analogia - Ręczne zasypanie grobu w gruncie kategorii IV | m3 | 5,94 | |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa ceremonii pogrzegowej (obecność na każdym pochówku, zapewnienie bieżącej obsługi w trakcie uroczystości nad grobem zmarłego) | kpl | 1 | |
|  |  | **Wykonanie pochówku do mogiły ziemnej dł. 2,4m - z obramowaniem** |  |  | |
| 16 | KNR 2-01 0310/03 | Analogia - Ręczne kopanie grobu ziemnego o dł. 2,40m w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 3,96 | |
| 17 | KNR 2-01 0501/02 | Analogia - Ręczne zasypanie grobu w gruncie kategorii IV | m3 | 3,96 | |
| 18 | KNR 4-01 0201/02 | Analogia - deskowanie konstrukcji betonowej obramowania grobu | m2 | 3,04 | |
| 19 | KNR 4-01 0202/06 | Analogia - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 6mm | kg | 10 | |
| 20 | KNR 2-02 0201/01.1 | Analogia - Wykonanie betonowego obramowania grobu | m3 | 0,228 | |
| 21 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa ceremonii pogrzegowej (obecność na każdym pochówku, zapewnienie bieżącej obsługi w trakcie uroczystości nad grobem zmarłego) | kpl | 1 | |
|  |  | **Wykonanie pochówku do mogiły ziemnej dł. 2,4m - z obramowaniem - pogłębiony** |  |  | |
| 22 | KNR 2-01 0310/03 | Analogia - Ręczne kopanie grobu ziemnego o dł. 2,40m w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,7m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 5,94 | |
| 23 | KNR 2-01 0501/02 | Analogia - Ręczne zasypanie grobu w gruncie kategorii IV | m3 | 5,94 | |
| 24 | KNR 4-01 0201/02 | Analogia - deskowanie konstrukcji betonowej obramowania grobu | m2 | 3,04 | |
| 25 | KNR 4-01 0202/06 | Analogia - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 6mm | kg | 10 | |
| 26 | KNR 2-02 0201/01.1 | Analogia - Wykonanie betonowego obramowania grobu | m3 | 0,228 | |
| 27 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa ceremonii pogrzegowej (obecność na każdym pochówku, zapewnienie bieżącej obsługi w trakcie uroczystości nad grobem zmarłego) | kpl | 1 | |
|  |  | **Wykonanie pochówku do grobowca 2 miejscowego (pochówek piętrowy)** |  |  | |
| 28 | KNR 4-01 0201/06 | Analogia - Deskowanie konstrukcji betonowej sklepienia | m2 | 2,64 | |
| 29 | KNR 4-01 0202/01 | Analogia - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 6mm | kg | 15 | |
| 30 | KNR 2-02 0201/01.1 | Wykonanie płyty betonowej o grubości 6 cm - sklepienie nad trumną | m3 | 0,158 | |
| 31 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa ceremonii pogrzegowej (obecność na każdym pochówku, zapewnienie bieżącej obsługi w trakcie uroczystości nad grobem zmarłego) | kpl | 1 | |
|  |  | **Wykonanie pochówku do grobowca 4 miejscowego (pochówek piętrowy)** |  |  | |
| 32 | KNR 4-01 0201/06 | Analogia - Deskowanie konstrukcji betonowej sklepienia | m2 | 2,64 | |
| 33 | KNR 4-01 0202/01 | Analogia - Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 6mm | kg | 15 | |
| 34 | KNR 2-02 0201/01.1 | Wykonanie płyty betonowej o grubości 6 cm - sklepienie nad trumną | m3 | 0,158 | |
| 35 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa ceremonii pogrzegowej (obecność na każdym pochówku, zapewnienie bieżącej obsługi w trakcie uroczystości nad grobem zmarłego) | kpl | 1 | |
|  |  | **Murowanie piwniczki grobowca 2 miejscowego (pochówek piętrowy)** |  |  | |
| 36 | KNR 2-01 0201/03 | Analogia - mechaniczne kopanie piwniczki w gruncie kategorii IV wykonywanie koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 4,488 | |
| 37 | KNR 2-02 1101/07.10 | Analogia - ułożenie warstwy filtracyjnej z pospółki do betonu | m3 | 0,528 | |
| 38 | KNR 2-02 2204/02 | Analogia - ścianki piwniczek grobowców z gotowych elementów betonowych prefabrykowanych (10 x elementy 2,40 x 0,29; 10 x elementy 1,1 x 0,29) | m | 7 | |
| 39 | KNR 2-02 1501/01 | Analogia - dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym ścianek piwniczki grobowca | m2 | 10,5 | |
|  |  | **Murowanie piwniczki grobowca 4 miejscowego (pochówek piętrowy)** |  |  | |
| 40 | KNR 2-01 0201/03 | Analogia - mechaniczne kopanie piwniczki w gruncie kategorii IV wykonywanie koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 7,344 | |
| 41 | KNR 2-02 1101/07.10 | Analogia - ułożenie warstwy filtracyjnej z pospółki do betonu | m3 | 0,864 | |
| 42 | KNR 2-02 2204/02 | Analogia - ścianki piwniczek grobowców z gotowych elementów betonowych prefabrykowanych (10 x elementy 2,40 x 0,29; 10 x elementy 1,8 x 0,29; 5 elementów (ścianka działowa) 2,40 x 0,29) | m | 10,8 | |
| 43 | KNR 2-02 1501/01 | Analogia - dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym ścianek piwniczki grobowca | m2 | 19,8 | |

**Przedmiar robót jest pomocniczy do sporządzenia „Wyceny ofertowej” jako załącznika nr 4 do SWZ**