Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego

**Załącznik nr 1 do SWZ** - Nr postępowania: **DOA-ZP.272.41.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego*”***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus** na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o następujących parametrach technicznych:

| **Lp.** | **Parametr** | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rocznik nie starszy niż | **2024** |
| 2 | Rodzaj silnika | **DIESEL** |
| 3 | Pojemność skokowa silnika minimum (cm³) | **1950** |
| 4 | Moc silnika minimum (KM) | **170** |
| 5 | Norma emisji spalin minimum | **EURO 6** |
| 6 | Emisja CO₂ wg WLTP w cyklu mieszanym nie większa niż (g/km) | **210** |
| 7 | Średnie zużycie paliwa wg WLTP w cyklu mieszanym nie większe niż (l na 100 km) (potwierdzone w homologacji samochodu) | **8** |
| 8 | Ilość miejsc (z kierowcą) | **7** |
| 9 | Skrzynia biegów | **AUTOMATYCZNA** |
| 10 | Wysokość zewnętrzna pustego pojazdu nie większa niż (w m) | **2,00** |
| 11 | Wspomaganie kierownicy | **TAK** |
| 12 | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | **TAK** |
| 13 | Klimatyzacja minimum | **TRZYSTREFOWA** |
| 14 | Ogrzewanie rozprowadzone na wszystkie rzędy siedzeń | **TAK** |
| 15 | Odsuwane i przeszklone drzwi tylne po lewej i prawej stronie sterowane elektrycznie | **TAK** |
| 16 | Tylna klapa bagażnika otwierana automatycznie | **TAK** |
| 17 | Przyciemniane w kolorze czarnym szyby o współczynniku przepuszczania światła nie mniejszy niż 70% po obu stronach tylnej części pojazdu od drugiego rzędu foteli | **TAK** |
| 18 | Sterowanie szyb bocznych – przód | **ELEKTRYCZNE** |
| 19 | Układ foteli w pierwszym rzędzie: kierowca + pasażer [1]+[1] | **TAK** |
| 20 | Układ foteli w drugim rzędzie: pasażer + pasażer [1]+[1] | **TAK** |
| 21 | Układ foteli w trzecim rzędzie: [1]+[1]+[1] lub [2]+[1] | **TAK** |
| 22 | Fotele w drugim rzędzie z możliwością ustawienia tyłem do kierunku jazdy ze stolikiem wielofunkcyjnym mocowanym na szynach w podłodze. | **TAK** |
| 23 | Wszystkie fotele z niezależną regulacją odchylenia oparcia | **TAK** |
| 24 | Wszystkie fotele z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa | **TAK** |
| 25 | Regulacja wysokości fotela kierowcy | **TAK** |
| 26 | Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy | **TAK** |
| 27 | Radio cyfrowe z wejściem USB i wyświetlaczem | **TAK** |
| 28 | Port ładowania USB minimum szt. | **3** |
| 29 | Gniazdo 12 V minimum szt. | **3** |
| 30 | System nawigacji satelitarnej z wyświetlaniem na ekranie komputera pokładowego | **TAK** |
| 31 | Zabezpieczenia | **AUTOALARM + IMMOBILISER** |
| 32 | Centralny zamek | **TAK** |
| 33 | Przednie światła przeciwmgłowe lub przednie światła dostosowujące natężenie lub wiązkę światła do aktualnych warunków drogowych | **TAK** |
| 34 | Dostosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie) | **TAK** |
| 35 | Lakier metalik (do wyboru na etapie realizacji zamówienia) | **KOLORY: SREBRNY LUB SZARY LUB GRAFITOWY LUB CZARNY** |
| 36 | Tapicerka (do wyboru na etapie realizacji zamówienia) | **KOLORY: CZARNY LUB SZARY LUB BEŻOWY** |
| 37 | Progi przy drzwiach przesuwnych ułatwiające wsiadanie (szerszy stopień) | **TAK** |
| 38 | Uchwyty ułatwiające wsiadanie przy drzwiach przesuwnych | **TAK** |
| 39 | Tempomat | **TAK** |
| 40 | Elektrycznie regulowane lusterka boczne | **TAK** |
| 41 | Ilość poduszek powietrznych minimum | **6** |
| 42 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach | **TAK** |
| 43 | System stabilizacji toru jazdy | **TAK** |
| 44 | System wspomagania parkowania (przód i tył) | **TAK** |
| 45 | Kamera lub czujnik cofania | **TAK** |
| 46 | System kontroli martwego pola | **TAK** |
| 47 | System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu | **TAK** |
| 48 | System ABS | **TAK** |
| 49 | Wieszaczki na odzież w części pasażerskiej min. 4 sztuki | **TAK** |
| 50 | Brak ścianki działowej za częścią pasażerską | **TAK** |
| 51 | Komplet felg z lekkiego stopu z oponami letnimi | **TAK** |
| 52 | Koło zapasowe pełne | **TAK** |
| 53 | Lewarek + narzędzia do wymiany koła | **TAK** |
| 54 | Gaśnica | **TAK** |
| 55 | Apteczka samochodowa wyposażona w środki opatrunkowe (minimalne wyposażenie: bandaż elastyczny, gaza opatrunkowa, kompresy jałowe, zestaw plastrów na rany, jednorazowe rękawiczki, nożyczki ratownicze oraz preparat do odkażania rąk) | **TAK** |
| 56 | Trójkąt ostrzegawczy | **TAK** |
| 57 | Gwarancja mechaniczna minimum | **3 LAT** |
| 58 | Gwarancja na perforację nadwozia minimum | **12 LAT** |
| 59 | Spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2024, poz. 502 z późn. zm.) | **TAK** |

Czas dostawy - Zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy