Zał. nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zadanie nr 1** **Dostawa ciągnika**

Specyfikacja

* pojemność silnika minimum 3,6 dm3
* moc 95-104KM
* maksymalna prędkość minimum 37 km/h
* skrzynia biegów minimum półautomatyczna 12\*12
* rewers elektrohydrauliczny
* zmiana biegów pod obciążeniem
* klimatyzowana kabina operatora
* rejestrowany na dwie osoby
* fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie
* WOM 540/540E/ 1000
* TUZ i TUR Przedni sterowane dżojstikiem z kabiny
* TUZ Przedni
* TUZ tylni z szybkozłączami sterowany min. mechanicznie
* 3 pary wolnej hydrauliki z tyłu
* załączany napęd na 4 koła
* pompa hydrauliczna minimum 76l/min
* zaczep transportowy automatyczny
* Obwody pneumatyczne 2+1
* TUR o udźwigu maksymalnym minimum 1600kg i wysokości załadunku 3,5m kompatybilny z ciągnikiem
* TUR w kolorze ciągnika
* amortyzacja hydrauliczna
* maszyna fabrycznie nowa z rocznika minimum 2024
* ogumienie przód minimum 360/70/24
* ogumienie tył minimum 460/70/34
* oświetlenie robocze („kogut” plus minimum 4 lampy robocze)
* Osłona Maski
* Błotniki przód min 540mm
* Okres gwarancji na ciągnik min 36m-cy
* Okres gwarancji na Ładowacz minimum 24m-cy

**Zadanie nr 2 - Dostawa przyczepy**

Specyfikacja

* przyczepa jednoosiowa
* ładowność min. 5t
* wysokość burty min. 0,5m
* wywrot min dwustronny
* kliny pod koła
* dyszel z zaczepem
* hamulec postojowy ręczny
* hamulec pneumatyczny min 1 przewodowy
* Gwarancja minimum 24m-cy