Załącznik nr 4

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup narzędzi ratowniczych dla OSP Błażkowa -**

**akumulatorowe uniwersalne narzędzie hydrauliczne nożyco - rozpieracz**

**wraz z wyposażeniem**

|  |
| --- |
| 1. Ciśnienie robocze - 720/72 bar/MPa, |
| 1. Szerokość rozpierania min. 380 mm, |
| 1. Max. siła rozpierania min.  1860 / 189.7 kN/t, |
| 1. Rozwarcie ostrza min.: 320 mm, |
| 1. Siła cięcia min.: 670 / 68.3 kN/t, |
| 1. Zakres ciągnięcia min.: 293 mm, |
| 1. Pręt okrągły (wg EN 13204) - 36 mm, |
| 1. Siła ściskania min.: 87 / 8.9 kN/t, |
| 1. Klasyfikacja wg EN 13204 :CK43/380J-20.3, |
| 1. IP57 ( możliwość pracy w zanurzeniu), |
| 1. Waga urządzenia gotowego do pracy max.: 20.3 kg, |
| 1. Dwa zęby chwytne we wnętrzu ostrza, |
| 1. Możliwość połączenia narzędzia z aplikacją poprzez bluetooth, |
| 1. Dwa biegi pracy urządzenia (tryb precyzyjny, tryb szybki), |
| 1. Możliwość ładowania baterii bezpośrednio na narzędziu ( bez konieczności wyjmowania baterii z urządzenia), 2. Ładowarka z kablem do ładowania, 3. Akumulator 8Ah. |