***Nr postępowania GP.271.1.22.2024 Załącznik nr 1d do SWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowego wyposażenie strażaków z OSP Perlejewo i OSP Twarogi Lackie, zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu ratowniczo-gaśniczego** | **Szczegółowy opis** | **Ilość** |
| **1.** | Kombinezon ochronny chemoodporny | * Kategoria ochrony – III (duże ryzyko) * Typ odzieży chemoochronnej – Typ 3, typ 4, typ 5, typ 6 * Czynniki ryzyka: czynniki biologiczne, skażenie promieniotwórcze, chemia-ochlapanie, chemia-pyły, chemia-ciecz rozpylona, chemia-strumień cieczy, elektrostatyka * Rozmiary: 4 szt.-M; 4szt.- L; 4 szt.- XL | 12 szt. |
| **2.** | Półmaska filtracyjna z pochłaniaczem | * Ochrona dróg oddechowych przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi, amoniakiem i jego pochodnymi, pyłami i aerozolami ciekłymi * Regulowany pasek wokół głowy * Rozmiary: 12 szt. - M | 12 szt. |
| **3.** | Okulary ochronne | * Materiał: poliwęglan * Klasa optyczna 1 | 12 szt. |
| **4.** | Butla PV Stop do paneli fotowoltaicznych | * Pojemność min. 9 l * Zasięg strumienia do 10 m * Możliwość pokrycia ok. 45 m2 powierzchni | 4 szt. |
| **5.** | Latarka czołowa | * Zasięg światła min. 130 m * Strumień świetlny min. 30 lm * Zasilanie bateryjne * Wyposażona w pasek z regulacją | 12 szt. |
| **6.** | Rękawice chemoodporne | * Kategoria ochrony – III * Materiał: nitryl * Grubość min. 0,35 mm * Rozmiary: 6 szt. – L; 6 szt.- XL | 12 szt. |
| **7.** | Plandeka ochronna standard 6x8 | * Wymiary 6mx8m * Materiał wodoodporny * Wzmocnienie krawędzi sznurkiem pp | 4 szt. |
| **8.** | Detektor wielogazowy CH4, O2, H2S, CO | * Pomiar gazów: O2, H2S, CO, CH4 * Zasilany akumulatorami wielokrotnego ładowania lub bateriami alkaicznymi * Wodoodporna obudowa | 4 szt. |
| **9.** | Wanna uchwytowa składana | * Pojemność min. 75 l * Wykonana z nieprzemakalnego, olejoodpornego, odpornego na wysokie i niskie temperatury materiału * Wyposażona we wzmocnienie utrzymujące kształt | 4 szt. |
| **10.** | Sorbent 120 kg | * Wielkość ziarna – 0,5mm-1mmm * Waga 120 kg | 2 szt. |
| **11.** | Rozsiewacz do sorbentu | * Pojemność 12 l * Materiał: tworzywo sztuczne, metal * Regulacja rozrzutu | 4 szt. |
| **12.** | Odtłuszczacz (dyspergent) 10l | * Pojemność min. 10 l | 2 szt. |
| **13.** | Spryskiwacz do dyspergentu | * Pojemność min. 10 l | 2 szt. |
| **14.** | Zestaw zgodny z ADR | W skład jednego zestawu wchodzi:   * Torba 70 l 1 szt. * Kamizelka 1 szt. * Rękawice ochronne 1 szt. * Łopatka 1 szt. * Trójkąt ostrzegawczy 1 szt. * Półmaska ochronna 1 szt. * Sorbent sypki 3 kg * Maty absorpcyjne 5 szt. * Roztwór do płukania oczu 1 szt. * Worek na odpady niebezpieczne 1 szt. * Okulary ochronne 1 szt. * Latarka 1 szt. | 2 szt. |