**ZSS/26/23/ZP/1/2025**

**Załącznik Nr 7. - 7.3. do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE**

**– Wykonawca składa wraz z ofertą**

**PAKIET NR 3**

**Pozycja Nr 7 – Urządzenie Wielofunkcyjne Laserowe:**

## Oferuję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## zgodnie z n/w parametrami – podać nazwę, producenta, marka, model, typ, itp.

**Part Numer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość | Opis wymaganych parametrów |
|  | 1 szt. | Przeznaczenie do druku tylko mono - tekst i grafika  rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia  koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) 6.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)  koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) 1.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)  technologia druku laserowa monochromatyczna  format A4  drukowanie poufne tak  wydajność tonera startowego do 5100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)  wydajność tonera standardowego do 21000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)  funkcja oszczędzania tonera tak  standardowa pamięć 1024 MB  maksymalna pamięć 1024 MB  miesięczne obciążenie do 150000 stron  szybkość procesora min. 800 MHz (x2)  poziom hałasu max 72.9 dB  rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi  szybkość kopiowania do 43 kopii/min (A4)  zakres skalowania min 25 % max 400 %  ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz  maksymalna liczba kopii 999  automatyczne kopiowanie dwustronne tak  inne funkcje Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4  strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości  maksymalna gramatura nośników do 199 g/m2  ilość podajników w standardzie 3  automatyczny podajnik dokumentów (ADF)  pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy  podajnik na pojedyncze arkusze  opcjonalny podajnik papieru  pojemność głównego podajnika papieru do 550 arkuszy  maksymalna pojemność podajników do 2350 arkuszy  pojemność odbiornika papieru do 150 arkuszy  możliwość drukowania kopert  niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76.2 mm max 216 mm  niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm max 355.6 mm  obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły,papier makulaturowy, papier o wysokiej gramaturze, papier o niskiej gramaturze,etykiety, pocztówki, koperty, obsługiwane formaty nośników A4,A5,A6,B5,Legal, Letter,Executive,Statement,Officio,B-Officio,M-Officio,GLTR,GLGL,Foolscap,16K,pocztówki,kartki indeksowe  koperty (COM10, Monarch, DL, C5)  standardowe języki drukarki UFRII,PCL 6,PostScript,czcionki i znaki 93 czcionki PCL,136 czcionek PostScript.  ethernet - druk w sieci LAN tak  wireless - druk przez WiFi tak  NFC nie  standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)  Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)  Wireless (802.11b/g/n)  Wi-Fi Direct  drukowanie z chmury tak (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive; formaty: PDF/JPEG)  drukowanie z urządzeń mobilnych tak (iOS: AirPrint)  waga produktu (netto) ok. 19.8 kg  waga w opakowaniu ok. 32 kg  szerokość produktu max 494 mm  głębokość produktu max 464 mm  wysokość produktu max 452 mm  rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)  zużycie energii średnio 1430 W  Energy Star  panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. LCD 12,5 cm |

**Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą**

**Brak złożenia przedmiotowego Załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.**

**\*podać dla wszystkich oferowanych produktów**

* 1. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, **dla danej pozycji.**
  2. **Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy**.