Załącznik nr 4 do SWZ

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w zakresie spełniania parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem – WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanałów i sieci kanalizacyjnych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

**„Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem – WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanałów i sieci kanalizacyjnych”**

znak postępowania: **ZWIK.271.1.2025.DT**

**oświadczam**, że oferowany ciagnik **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(marka/producent, typ ciągnika, model, rok produkcji)

posiada parametry techniczne i wyposażenie nie gorsze od założeń zawartych w dokumentach zamówienia.

**Parametry techniczne do oceny zgodności zaoferowanych parametrów i wyposażenia z opisem przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry  **(wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane)** |
|  | **1** | **2** | **3** |
| 1. | 4 cylindrowy silnik diesel chłodzony cieczą, 4- suwowy turbodiesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa | wymagane |  |
| 2. | Napęd 4X4 4WD | wymagane |  |
| 3. | Moc (KM/HP) – min 70 | wymagane |  |
| 4. | Skrzynia biegów zsynchronizowana | wymagane |  |
| 5. | Rewers mechaniczny | wymagane |  |
| 6. | Wspomaganie kierownicy | wymagane |  |
| 7. | Dzielone hamulce | wymagane |  |
| 8. | Blokada mechanizmu różnicowego | wymagane |  |
| 9. | WOM/PTO – 3 prędkości 540, 540E (750), 1000 | wymagane |  |
|  | TUZ 3- punktowy KAT II | wymagane |  |
| 11. | Udźwig TUZ na końcówkach kulowych (kg) - 3000 | wymagane |  |
| 12. | Wyjścia hydrauliczne (szt. (EA)/liczba sekcji) – 4/2 ( z przodu) | wymagane |  |
| 13. | tempomat | wymagane |  |
| 14. | Fotel – komfortowy z wysokim oparciem i podłokietnikami, z możliwością obracania o 20°, z zawieszeniem pneumatycznym | wymagane |  |
| 15. | Typ opon - rolnicze | wymagane |  |
| 16. | Kabina - wyposażona w klimatyzację i ogrzewanie | wymagane |  |
| 17. | Przednia wycieraczka dwuramienna | wymagane |  |
| 18. | Półprzezroczysta osłona przeciwsłoneczna | wymagane |  |
| 19. | Zewnętrzny pomocniczy siłownik hydrauliczny | wymagane |  |
| 20. | Waga (kg/g) – min. 2950 (bez balastu) | wymagane |  |
| 21. | Obciążniki - komplet | wymagane |  |
| 22. | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2024 | wymagane |  |
| 23. | Stan - nowy | wymagane |  |
| **OSPRZĘT** | | | |
| 1. | Urządzenie tupu WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanałów melioracyjnych – wersja napędzana z ciągnika rolniczego, za pośrednictwem wału odbioru mocy (WOM) | wymagane |  |
| 2. | Ciśnienie – min. 250 bar | wymagane |  |
| 3. | Wydajność – min. 30l/min | wymagane |  |
| 4. | Przekładnia redukcyjna | wymagane |  |
| 5. | Zbiornik wody o podwyższonej wytrzymałości – pojemnik zbiornika wody ok. 600 l | wymagane |  |
| 6. | Bęben roboczy | wymagane |  |
| 27. | Wąż ciśnieniowy 3/8” – 60m | wymagane |  |
| 28. | Głowica kanałowa udrożniająca | wymagane |  |
| 29. | Głowica kanałowa czyszcząca | wymagane |  |
| 30. | Lanca ciśnieniowa z pistoletem oraz dyszą | wymagane |  |
| **DOKUMENTACJA** | | | |
| 1. | Instrukcja obsługi pojazdu | wymagane |  |
| 2. | Homologacja: dopuszczenie do ruchu drogowego | wymagane |  |
| 3. | Karta lub książka gwarancyjna | wymagane |  |
| 4. | Katalog części zamiennych | wymagane |  |
| 5. | Książka serwisowa | wymagane |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | wymagane |  |
| 7. | Gwarancja dla ciągnika – min. 36 miesięcy | wymagane |  |
| 8. | Gwarancja dla osprzętu – min. 12 miesięcy | wymagane |  |

**Uwaga**:

**Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie nr 3, brak wypełnienia którejkolwiek pozycji powoduje odrzucenie oferty.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)