KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232150-8

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA: WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

Budowa przyłącza wodociągowego do studni głębinowych w działkach nr 721/8, 720/8, 719/8, 718/5, 717/5, 716/5, 716/10 obręb Wysokie Mazowieckie, teren miasta Wysokie Mazowieckie Wysokie Mazowieckie

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w

Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 6

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Budowa przyłącza wodociągowego do studni głębinowych w działkach nr 721/8, 720/8, 719/8, 718/5, 717/5, 716/5, 716/10 obręb Wysokie Mazowieckie, teren miasta Wysokie Mazowieckie Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis j.m. | | Ilość | Cena | Wartość |
| KOSZTORYS: Budowa przyłącza wodociągowego do studni głębinowych w działkach nr 721/8, 720/8, 719/8, 718/5, 717/5, 716/5, 716/10 obręb Wysokie Mazowieckie, teren miasta Wysokie Mazowieckie | | | | | | |
| 1 |  | Element nr 1. Przyłącze wodociągowe | | | | |
| 1  d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,1670 |  |  |
| 2  d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci | km | 0,1670 |  |  |
| 3  d.1 | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III na odkład. Wraz z zabezpieczeniem wykopów | m3 | 258,5100 |  |  |
| 4  d.1 | Kalulacja  indywidualna | Pełne umocnienie ścian wykopów | m | 334,0000 |  |  |
| 5  d.1 | KNNR 4 1111-06 | Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.150 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 1,0000 |  |  |
| 6  d.1 | KNNR 4 1009-07 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm wraz z podłączeniem do studni głębinowych | m | 167,0000 |  |  |
| 7  d.1 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 167,0000 |  |  |
| 8  d.1 | KNNR 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm | 200 m -1 prób | 1,0000 |  |  |
| 9  d.1 | Kalkulacja  własna | Koszty związane z analizą wody i płukaniem wodociągu | kpl. | 1,0000 |  |  |
| 10  d.1 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I- współczynnik zagęszczenia Js=1.00) materiałem dowiezionym ,wraz z zagęszczeniem | m3 | 255,1500 |  |  |
| 11  d.1 | KNNR 1 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat.  I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi- wywóz gruntu | m3 | 258,5100 |  |  |
| 12  d.1 | KNNR 1 0208-01 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km | m3 | 258,5100 |  |  |
| Razem dział: Element nr 1. Przyłącze wodociągowe | | | | | | |
| Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto | | | | | | |