# *(Załączniki składane wraz z ofertą)*

# **Załącznik nr 2A**

**Ekologiczny Związek Gmin**

**„Działdowszczyzna”**

**ul. Przemysłowa 61**

**13 - 200 Działdowo**

**Szczegółowy Opis Oferowanych pojemników**

**w prowadzonym postępowaniu na**

**„Zakup i dostawa kontenerów”**

………………………………………………....

( Nazwa i adres wykonawcy)

1. **Deklarujemy dostawę pojemników o następujących parametrach:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis parametru** | **Deklaracja wykonawcy**  **(TAK/NIE/Opis)** |
| 1. **Kontenery typu KP o pojemności 15 m3 – fabrycznie nowy, otwarty** 2. pojemność całkowita pojedynczego kontenera 15 m3,z przeznaczeniem na odpady budowlane 3. wymiary wewnętrzne kontenera długość 4500mm, wysokość 1500mm, szerokość 2300mm 4. kontener dostosowany do transportu w systemie hakowym , 5. montaż zaczepu hakowego na wysokości wg normy DIN 30722 – hak 1570 **(tzw. duży hak)** 6. hak zaczepowy z materiału atestowanego, dodatkowe wzmocnienie ściany przedniej przy haku zaczepowym 7. kontener wykonany z blachy stalowej o ściankach bocznych min. 3 mm, podłodze grubości min. 4 mm. Kontenery muszą być zabezpieczone przeciw korozji i odporne na czynniki zewnętrzne. Kontener pomalowany na kolor zielony wg tabeli RAL 6018 8. powierzchnia wewnętrzna kontenera gładka z półokrągłym dnem w narożnikach lub gięta skośnie, pozwalająca na bezproblemowy wyładunek; 9. Ożebrowanie kontenera wykonane z profili konstrukcyjnych – ilość żeber 5 10. Wyładunek kontenera poprzez tylne drzwi dwuskrzydłowe , otwierane -270 stopni na zewnątrz i zaczepiane o burty boczne. Zaczepy na burtach bocznych – haczyki. Drzwi dwuskrzydłowe, ryglowane za pomocą jednego zabezpieczenia – uchwytu , blokującego jednocześnie oba skrzydła drzwi w górnej i dolnej części. Dodatkowo dolne zabezpieczenie drzwi z boku kontenera. Zawiasy drzwi tylnych ze smarowniczkami. 11. Kontener z rolkami jezdnymi stalowymi. Rolki z systemem smarowania ze smarowniczkami. 12. Minimum 1 szt. drabinki umieszczonej na przedniej ścianie kontenera przy haku zaczepowym. 13. Kontener wyposażony w haczyki do zamocowania plandeki.   **Specyfikacja plandeki**  - Materiał – wykonany z wysokiej jakości zapewniający zwiększoną trwałość, odporny na przecieranie, rozrywanie, przedarcie, przeciekanie, zmiany temperatury, pleśń i grzyby. Gramatura tkaniny min. 150g/m2;  - obszycie wzmacniającą taśmą krawędziową;  - okucia stalowymi oczkami (odległości oczek dostosowane do kontenera);  - linka gumowa do montażu po obwodzie plandeki;  - **plandeka zwinięta na rurze z demontowaną korbą;**  - kolor plandeki – ciemna zieleń  **Ilość sztuk: 6** |  |
| 1. **Kontenery**  **typu KP o pojemności 30m3 – fabrycznie nowy, otwarty** 2. TYP 650,20 wg normy DIN 30722 3. Wymiary kontenera: dł. wewnętrzna 6,5m, szerokość 2,3m, wysokość 2,0m 4. Ściany boczne krępowane z blachy twardej w gat. S 355 ≠3mm, żebra z ceownika 100x50x4 5. Wykończenie góry rura Ø 88,9x6,3 6. Drzwi dwuskrzydłowe na trzy zawiasy z zapięciem ściągającym oraz blokadą poziomą dwu-punktową 7. Tylna rama wzmacniana wewnętrznie w części bocznej i poziomej 8. Podłoga z blachy twardej ≠ 3 w gat. S 355 9. Kontener piaskowany, gruntowany i malowany w kolorze RAL 6018 10. kontener dostosowany do transportu w systemie hakowym 11. montaż zaczepu hakowego na wysokości wg normy DIN 30722 – hak 1570 **(tzw. duży hak)** 12. Kontenery wyposażone w plandekę zwijaną na profilu z podestem. 13. Kontener z rolkami jezdnymi stalowymi. Rolki z systemem smarowania ze smarowniczkami. 14. pojemność całkowita pojedynczego kontenera 30 m3,z przeznaczeniem na odpady budowlane i wielkogabarytowe   **Specyfikacja plandeki**  - Materiał – wykonany z wysokiej jakości zapewniający zwiększoną trwałość, odporny na przecieranie, rozrywanie, przedarcie, przeciekanie, zmiany temperatury, pleśń i grzyby. Gramatura tkaniny min. 150g/m2;  - obszycie wzmacniającą taśmą krawędziową;  - okucia stalowymi oczkami (odległości oczek dostosowane do kontenera);  - linka gumowa do montażu po obwodzie plandeki;  - **plandeka zwinięta na rurze z demontowaną korbą;**  - kolor plandeki – ciemna zieleń  **Ilość sztuk: 4** |  |
| 1. **Kontenery**  **typu KP** o pojemności 40m3 **– fabrycznie nowy, z dachem stałym** 2. Ściany boczne krępowane z blachy twardej w gat. S 355 ≠3mm, żebra z ceownika 100x50x4 3. Wymiary kontenera: dł. wewnętrzna 7,25m, szerokość 2,3m, wysokość 2,4m 4. Drzwi dwuskrzydłowe na trzy zawiasy z zapięciem ściągającym oraz blokadą poziomą dwu-punktową 5. Tylna rama wzmacniana wewnętrznie w części bocznej i poziomej 6. Podłoga z blachy twardej 4,0 mm 7. Dach stały – 2,0 mm 8. Kontener piaskowany, gruntowany i malowany w kolorze RAL 6018 9. kontener dostosowany do transportu w systemie hakowym montaż zaczepu hakowego na wysokości wg normy DIN 30722 – hak 1570 **(tzw. duży hak)** 10. Kontener z rolkami jezdnymi stalowymi. Rolki z systemem smarowania ze smarowniczkami. 11. pojemność całkowita pojedynczego kontenera 40 m3,z przeznaczeniem na tekstylia i odzież   **Ilość sztuk: 4** |  |
| **Okres gwarancji:** 24 miesięcy / 36 miesięcy |  |
| **Termin dostawy** |  |
| **Dostawa i rozładunek** do siedziby Zamawiającego 13-200 Działdowo,  ul. Przemysłowa 61 |  |

…………….……. dnia ………….……. r.

*(miejscowość)*

...............................................................................................

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

**Załącznik nr 3**

***Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”***

***ul. Przemysłowa 61***

***13-200 Działdowo***

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*…………………………………………………………………….*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn***. „*Zakup i dostaw kontenerów”** prowadzonego przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ *Wypełnić jeśli zachodzą wymienione poniżej okoliczności*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 lub 5 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością spełniam łącznie następujące przesłanki o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

……………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…………………… *(miejscowość i data)* ......................................................

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*