**Załącznik Nr 5a do swz**

**Tabela oceny technicznej zgodności z OPZ**

**dla zamówienia pn.:**

***„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu doka z otwartą skrzynią   
na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”***

1. **Zamawiający:**

**GMINA POLICE**

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

72-010 Police, ul. Bankowa 18**,**

NIP: 851-10-00-695 REGON: 000525866

1. **Wykonawca[[1]](#footnote-1):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Pełna nazwa /firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG** |
|  |  |
|  |  |

1. **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:**

***UWAGI W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA TABELI PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:***

*• Podpisując niniejszy dokument Wykonawca potwierdza zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wszelkimi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w OPZ. Z tego powodu domyślnie Zamawiający wpisał w kolumnie „Deklaracja Wykonawcy….” słowo „Spełnia”.*

*• Wypełniając tabelę potwierdzenia parametrów przedmiotu zamówienia Wykonawca* ***ZOBOWIĄZANY*** *jest w rubryce „Deklaracja Wykonawcy ….” w pozycjach* ***wykropkowanych*** *uszczegółowić wskazane parametry/cechy/opisy, aby jednoznacznie potwierdzić spełnienie danego wymagania.* ***Brak uszczegółowienia parametrów/cech/opisów w którejkolwiek pozycji będzie skutkował uznaniem oferty za niezgodną z wymaganiami Zamawiającego   
i w następstwie jej odrzuceniem.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego** | **Deklaracja Wykonawcy  w zakresie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia/uwagi Wykonawcy** |
| **I.** | **Wymagania techniczne - Podwozie** | |
|  | ROK PRODUKCJI 2024/2025 | **Spełnia**  Rok produkcji: ………………………………….  Producent: ………………………………….  Model/typ: …………………………………. |
|  | Kierownica po lewej stronie | **Spełnia** |
|  | Liczba drzwi: 4 | **Spełnia** |
|  | przystosowane do przewozu minimum 6 osób | **Spełnia/ ile osób…….** |
|  | Rodzaj doka z otwarta skrzynią | **Spełnia** |
|  | 2 osie, | **Spełnia** |
|  | Wyposażony w hak holowniczy | **Spełnia** |
|  | **Wymiary** |  |
|  | Szerokość całkowita: maksimum do 2200 mm | **Spełnia** |
|  | Długość całkowita: maksimum do 5549 mm | **Spełnia** |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg | **Spełnia …………kg** |
|  | **Silnik** |  |
|  | **-**  spalinowy, czterocylindrowy, zasilany olejem napędowym | **Spełnia** |
|  | - pojemność skokowa minimum 1950 cm3 | **Spełnia …………….cm3** |
|  | - moc minimum 145 KM | **Spełnia …………. KM** |
|  | Zużycie paliwa, emisja CO2 (zgodne z normami UE) | **Spełnia** |
|  | **Układ napędowy** | **Spełnia** |
|  | - napęd na oś tylną lub przednią | **Spełnia** |
|  | **-** skrzynia biegów: manualna | **Spełnia** |
|  | **Lakier** | **Spełnia** |
|  | Kolor jasny: biały/szary/srebrny | **Kolor:** |
|  | **Wyposażenie (wymagane minimum):** | **Spełnia** |
|  | system ABS , TCS, ESC, HSA | **Spełnia** |
|  | Tylna kamera ułatwiająca parkowanie | **Spełnia** |
|  | system wspomagania kierownicy EPAS | **Spełnia** |
|  | regulacja wysokości i głębokości kolumny kierownicy | **Spełnia** |
|  | poduszka powietrzna kierowcy | **Spełnia** |
|  | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa | **Spełnia** |
|  | Klimatyzacja manualna z regulacją temperatury | **Spełnia** |
|  | ogrzewanie z recyrkulacją powietrza | **Spełnia** |
|  | Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna | **Spełnia** |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min 60 l | **Spełnia** |
|  | Zbiornik AdBlue | **Spełnia** |
|  | Lusterka boczne | **Spełnia** |
|  | Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi | **Spełnia** |
|  | Wycieraczki | **Spełnia** |
|  | fabryczny centralny zamek zdalnie sterowany | **Spełnia,** |
|  | radio dotykowe FM/DAB | **Spełnia,** |
|  | fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth | **Spełnia** |
|  | gniazdo elektrycznych 12V | **Spełnia** |
|  | Gniazdo USB | **Spełnia** |
|  | Fotel kierowcy z możliwością regulacji w co najmniej dwóch kierunkach | **Spełnia,** |
|  | Immobilizer | **Spełnia,** |
|  | Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem | **Spełnia** |
|  | Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka | **Spełnia** |
|  | Przestrzeń ładunkowa – wyposażona w zaczepy mocowania ładunku zgodnych z normami ISO/ DIN | **Spełnia** |
|  | Wielofunkcyjna kierownica | **Spełnia** |
|  | Koło zapasowe | **Spełnia** |
|  | Koła na felgach stalowych + kołpaki | **Spełnia** |
|  | Opony letnie | **Spełnia** |
|  | **WYMIARY SKRZYNI:** |  |
|  | Długość – minimum 3000 mm | **Spełnia……..(ile)** |
|  | Szerokość maksimum: 2200mm | **Spełnia……..(ile)** |
|  | Wysokość burt w przedziale 350-500 mm | **Spełnia……..(ile)** |
|  | Burty uchylne | **Spełnia** |
|  | Burta tylna ze stopniem wejściowym | **Spełnia** |
|  | Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy oraz konstrukcja umożliwiająca mocowanie ładunku | **Spełnia** |
|  | Rama pośrednia aluminiowa | **Spełnia** |
|  | Podłoga- sklejki antypoślizgowa dwustronnie foliowana o grubości co najmniej 15 mm | **Spełnia** |
|  | Zabudowa- krata/klatka, wysokość skrzyni z kratą min. do wysokości dachu kabiny pasażerskiej (słupki aluminiowe, anodowane poprzeczki aluminiowe, profilowane  i lakierowane proszkowo) - bez konieczności zabudowy górnej- „dachu” | **Spełnia** |
|  | Wyposażona w belkę przeciw najazdową- boczną (osłona boczna antyrowerowe) | **Spełnia** |
|  | komplet błotników z chlapaczami, | **Spełnia** |
|  | krata osłonowa aluminiowa | **Spełnia** |
|  | **Gwarancja** |  |
|  | Gwarancja na naprawy mechaniczne minimum 24 m-ce | ……..m-ce |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia minimum 24 m-ce | ……..m-ce |
|  | Gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 24 m-ce | ……...m-ce |
|  | SERWIS | **Spełnia**  Serwis stacjonarny znajduje się w odległości **50 km** od siedziby Zamawiającego.  Adres serwisu: ……………… |

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………

*(podpis osoby upoważnionej)*

**Uwaga !**

**Należy podpisać** zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

1. W przypadku gdy oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy

   i adresy wszystkich tych Wykonawców [↑](#footnote-ref-1)