**Wzór oferty** Załącznik nr 1.

**wraz z opisem przedmiotu zamówienia.**

Wykonawca:

…………………………………………

…………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu:*

*NIP:………………….…………………*

*KRS: ……………………………………*

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………….………………

Nr tel. …………………..…………

mail …………………..……………

**OFERTA Część 4**

**W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na:**

**Dostawa sprzętu medycznego, znak sprawy SzSPOO.SZP.3810.65.2025,**

**przedstawiamy następującą o**fertę:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jedn. netto PLN*** | ***Wartość netto PLN*** | ***VAT %*** | ***Wartość brutto***  ***PLN*** |
| 1. | Wózek do przewozu zwłok Nazwa:…………………………………………  Typ/ Model: ……………………………………………  Producent: ……………………………………  Kraj……………………………………………..  Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji ( nie starszy niż 2025)…………………………………….. | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | X | X | X |  | X |  |

**UWAGA!**

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

Dostawa wózków do przewozu zwłok – 2 sztuki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę  (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
|  | Wózek do przewozu zwłok fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku. | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 700 mm x 2 030 mm +/- 5mm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w blat ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. | TAK |  |
|  | Hydraulicznie regulowana wysokość za pomocą metalowych elementów hyrdraulicznej pompy nożnej po obu stronach powierzchni wózka w zakresie 600 – 900 mm +/- 5mm. | TAK |  |
|  | Wymiary blatu ze stali nierdzewnej 600 x 1920 mm +/- 5mm. | TAK |  |
|  | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo. | TAK |  |
|  | Podstawa oraz kolumna obudowana szczelną osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Wózek osadzony na jednej regulowanej hydraulicznie kolumnie. Nie dopuszcza się konstrukcji na ramionach wznoszących oraz konstrukcji podstawy oraz kolumny nie osłoniętej obudową z tworzywa sztucznego . | TAK |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia wózka po obu stronach. | TAK |  |
|  | Kółka min. 150 mm z centralnym hamulcem. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w krążki odbojowe na krawędziach wózka. | TAK |  |
|  | Półokrągła pokrywa z łatwozmywalnego tworzywa sztucznego w kolorze białym. | TAK |  |
|  | **POZOSTAŁE** |  |  |
|  | Dostępność opieki serwisowej i części zamiennych przez okres minimum 10 lat | TAK, podać |  |
|  | Dostawa z wniesieniem, montażem i instruktażem | TAK |  |
|  | Deklaracja CE | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK, podać  24 miesiące – 0 pkt  36 miesięcy - 20 pkt  48 miesięcy - 30 pkt  60 miesięcy – 40 pkt |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis osoby upoważnionej