Załącznik nr 1

do formularza oferty

................................ (miejscowość, data)

……………………………………..

*(Nazwa Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE**

**o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Remont dróg wojewódzkich:**

**ZADANIE NR 1 – dr woj. nr 139 na odcinku od km 33+780 do km 34+030 oraz od km 34+430 do km 35+050 w m. Mierczany**

**ZADANIE NR 2 – dr woj. nr 132 na odcinku od km 32+346 do km 33+098 w m. Bogdaniec**

**DOTYCZY ZADANIA NR …………………………**

1. Oświadczam\* że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp.
2. Oświadczam\* że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ...... ustawy pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

....................................................................................................................................

1. Oświadczam\* że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.*
2. Oświadczam\* że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt ...... ustawy z dnia 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* *(podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1).*
3. Oświadczam**, że spełniam warunki udziału w postępowaniu** w zakresie ………………………………………………………………………………………………

*(wskazać jednostkę redakcyjną dokumentu –SWZ pkt 14.1, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*

1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*\*niepotrzebne skreślić*

Dokument należy podpisać **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.**

***Uwaga:***

*W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.*

*W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa* ***także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby****, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.*

Załącznik nr 2

do formularza oferty

..................................................

*(pełna nazwa podmiotu oddającego potencjał)*

**ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW**

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

………………………………………………………………………………………………………………………

*(określenie zasobu\* – zdolności zawodowe)*

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa Wykonawcy)*

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

**Remont dróg wojewódzkich:**

**ZADANIE NR 1 – dr woj. nr 139 na odcinku od km 33+780 do km 34+030 oraz od km 34+430 do km 35+050 w m. Mierczany**

**ZADANIE NR 2 – dr woj. nr 132 na odcinku od km 32+346 do km 33+098 w m. Bogdaniec**

**DOTYCZY ZADANIA NR …………………………**

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………

*(określenie zasobu – zdolność zawodowa (wiedza i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy))*

………………………………………………………………………………………………………………………

*(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 14.1. d) Instrukcji, przez udostępniane zasoby)*

1. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobów przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………..…..……

1. zakres naszego udziału przy wykonywaniu tego zamówienia będzie następujący:

…….……………………………………………………………………………………………………

1. zrealizuję / nie zrealizuję\* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………..………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

Dokument należy podpisać **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.**

*\*podać właściwe*

*\*\*niepotrzebne skreślić*

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:*

*a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego,*

*b) sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,*

*c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.*

Załącznik nr 3

do formularza oferty

………………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Remont dróg wojewódzkich:**

**ZADANIE NR 1 – dr woj. nr 139 na odcinku od km 33+780 do km 34+030 oraz od km 34+430 do km 35+050 w m. Mierczany**

**ZADANIE NR 2 – dr woj. nr 132 na odcinku od km 32+346 do km 33+098 w m. Bogdaniec**

**DOTYCZY ZADANIA NR …………………………**

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy, siedziba (miejscowość) | NIP | Osoby uprawnione do reprezentacji |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oświadczamy, że:

1. Warunek w zakresie zdolności zawodowej, dotyczący doświadczenia, opisany w pkt 14.1.d.1) SWZ spełnia/ją w naszym imieniu Wykonawca/cy:

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy, siedziba (miejscowość) | Roboty budowlane, które będą wykonywane przez Wykonawcę\* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\*\*wskazać dokładny zakres robót budowlanych, zgodny z opisem wynikającym z pkt 14.1.d.1) SWZ

**Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

**Podstawa prawna złożenia oświadczenia:**

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane **(art. 117 ust. 3 Pzp**).

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy **(art. 117 ust. 4 Pzp).**

Zgodnie z opinią UZP obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. W świetle art. 860 §1 ustawy Kodeks cywilny, spółka cywilna jest umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W świetle art. 4 ust. 2 ww. ustawy, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zatem stroną umów zawieranych w związku z działalnością prowadzoną w ramach spółki cywilnej, nie jest sama spółka lecz jej wspólnicy. Tym samym, na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych, przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4

do formularza oferty

………………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**Remont dróg wojewódzkich:**

**ZADANIE NR 1 – dr woj. nr 139 na odcinku od km 33+780 do km 34+030 oraz od km 34+430 do km 35+050 w m. Mierczany**

**ZADANIE NR 2 – dr woj. nr 132 na odcinku od km 32+346 do km 33+098 w m. Bogdaniec**

**DOTYCZY ZADANIA NR 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja wg specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. miary** | **Obmiar miary** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł** |
|  | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,870 |  |  |
|  | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** |  |  |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 4 727,50 |  |  |
|  | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** |  |  |  |  |
| 3 | D-05.03.05a | Ułożenie warstwy wyrównawczo-ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S (175 kg/m2) z transportem do miejsca wbudowania | t | 827,31 |  |  |
| 4 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4 cm, odwieść na składowisko Wykonawcy i utylizacja (wcięcia w istniejącą nawierzchnię) | m2 | 110,00 |  |  |
|  | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |  |  |
| 5 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy humusem z obsianiem mieszanka traw o średniej grub. 5 cm | m2 | 1 603,00 |  |  |
| 6 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem wraz z ewentualną ścinką pobocza do grub. 20 cm | m2 | 105,00 |  |  |
| **7** | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1-6) zł:** | | | | |  |
| **8** | **PODATEK VAT 23% (od poz.7 ) zł:** | | | | |  |
| **9** | **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 7 i 8) zł:** | | | | |  |

**Wartość brutto złotych z wiersza nr 9 formularza cenowego należy przenieść do sekcji VIII formularza ofertowego.**

Dokument należy podpisać **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.**

Załącznik nr 4

do formularza oferty

………………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**Remont dróg wojewódzkich:**

**ZADANIE NR 1 – dr woj. nr 139 na odcinku od km 33+780 do km 34+030 oraz od km 34+430 do km 35+050 w m. Mierczany**

**ZADANIE NR 2 – dr woj. nr 132 na odcinku od km 32+346 do km 33+098 w m. Bogdaniec**

**DOTYCZY ZADANIA NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja wg specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. miary** | **Obmiar miary** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł** |
|  | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i granic działek inwestycji w terenie równinnym oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem do ośrodków geodezyjnych | km | 0,752 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni kostki kamiennej - zwężenie jezdni | m2 | 8,10 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości do 25 cm (zwężenie jezdni) | m2 | 67,50 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieków podchodnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej wg KPED 01.31 (3 ścieki) wraz z umocnionym wylotem wg KPED 01.34 | m | 23,50 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych (wywóz na składowisko Wykonawcy i utylizacją) na ławie betonowej | m | 123,10 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych (wywóz na składowisko Wykonawcy i utylizacją) na ławie betonowej | m | 114,80 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z elementów prefabrykowanych (kostka betonowa) z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacja (wyspy) | m2 | 25,60 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Demontaż znaków drogowych z wywiezieniem materiałów na składowisko Zamawiającego (OD Kłodawa) - 6 szt. tarczy i 2 szt. słupków | szt. | 6,00 |  |  |
|  | **D-03.00.00** | **ODWODNIENIE KORPUSU DROGI** | |  |  |  |
| 9 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa wraz z nadbudową betonem włazów, wpustów | szt. | 2,00 |  |  |
|  | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** |  |  |  |  |
| 10 | D-04.01.01 | Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane mechanicznie do głębokości 25 cm (chodnik, wyspa, zjazd, poszerzenia jezdni, uzupełnienia chodnika) | m2 | 147,12 |  |  |
| 11 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 4 996,70 |  |  |
| 12 | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm (poszerzenie jezdni i wyspa rozbiórkowa) | m2 | 22,70 |  |  |
| 13 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik i pas separacyjny) | m2 | 107,80 |  |  |
| 14 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zjazd) | m2 | 4,16 |  |  |
| 15 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P (250 kg/m2) z transportem do miejsca wbudowania (poszerzenie jezdni i wyspa rozbiórkowa) | t | 5,68 |  |  |
|  | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** |  |  |  |  |
| 16 | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo piaskowej (kostka kamienna z rozbiórki) - pas separacyjny | m2 | 8,10 |  |  |
| 17 | D-05.03.05b | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W (200 kg/m2) z transportem do miejsca wbudowania (poszerzenie jezdni i wyspa rozbiórkowa) | t | 4,54 |  |  |
| 18 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy | m2 | 4 905,90 |  |  |
| 19 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11S PMB 45/80-55, grubość warstwy 5 cm | m2 | 4 905,90 |  |  |
| 20 | D-05.03.23a | Nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem (zjazd i uzupełnienie po wycince drzew na chodniku) | m2 | 7,12 |  |  |
| 21 | D-05.03.23a | Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (istniejące chodnik i lokalnie zatoka) | m2 | 165,40 |  |  |
| 22 | D-05.03.23a | Ułożenie ścieków z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1,00 |  |  |
|  | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |  |  |
| 23 | D-06.01.01 | Wykonanie wlotu do wpustu deszczowego z betonu C12/15 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm obramowany krawężnikiem 15 x 30 cm | szt. | 3,00 |  |  |
| 24 | D-06.01.01 | Profilowanie oraz humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem nasionami traw (odtworzenie muldy) | m2 | 225,00 |  |  |
| 25 | D-06.03.01 | Wykonanie ścinki pobocza (profilowanie, zagęszczenie i odwiezienie nadmiaru humusu na składowisko wraz z utylizacją) o średniej głębokości 20 cm z ewentualnym uzupełnieniem warstwą humusu do grub. 30 cm (pobocza i po zwężeniu jezdni) | m2 | 313,00 |  |  |
| 26 | D-06.03.02 | Umocnienie skarp narzutem kamiennym średniej grubości 40 cm o uziarnieniu 63/150 mm wraz z wyprofilowaniem podłoża - zabezpieczenie skarp | m2 | 31,00 |  |  |
|  | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** | | | | |
| 27 | D-07.01.01 | Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowe wykonywane mechanicznie | m2 | 255,68 |  |  |
| 28 | D-07.02.01 | Wymiana znaku drogowego U-5a + C9 (słupek wymienić na zamontowany w gniazdo RS) - folia 2 generacji | szt. | 2,00 |  |  |
|  | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC** |  |  |  |  |
| 29 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 129,00 |  |  |
| 30 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wysepkowe o wymiarach 25x30 cm i obniżające na ławie z oporem z betonu C12/15 | m | 19,00 |  |  |
| 31 | D-08.01.01b | Płyty betonowe wysepkowe o wymiarach 10x30 cm na ławie z betonu C12/15 | m | 8,00 |  |  |
| 32 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 114,80 |  |  |
| 33 | D-08.05.01 | Ściek podchodnikowy z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej wg KPED 01.31 (4 ścieki) wraz z umocnieniem wylotu wg KPED 01.34 | m | 13,50 |  |  |
| **34** | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1-33) zł:** | | | | |  |
| **35** | **PODATEK VAT 23% (od poz.34 ) zł:** | | | | |  |
| **36** | **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 34 i 35) zł:** | | | | |  |

**Wartość brutto złotych z wiersza nr 36 formularza cenowego należy przenieść do sekcji VIII formularza ofertowego.**

Dokument należy podpisać **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.**