|  |
| --- |
| ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ |

O F E R T A - (formularz ofertowy) /OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

**„Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec wraz z wyposażeniem”**

1. Wykonawca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko wykonawcy)*

ul. \_\_\_\_\_\_, kod pocztowy: \_\_-\_\_\_, miejscowość:\_\_\_\_\_\_, województwo:\_\_\_\_\_\_, kraj: \_\_\_\_\_\_\_,NIP: \_\_\_\_\_\_, REGON:\_\_\_\_\_\_,Tel.: \_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_.

1. Oświadczam, że składam ofertę we własnym imieniu/\*jako lider w konsorcjum zarządzanego przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa lidera)*

Partnerem w konsorcjum jest:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa partnera, NIP, REGON, KRS – jeśli dotyczy)*

*(\* niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu)*

1. Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę (my) do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców\* / zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców\*   
   w następującym zakresie: *(\*niepotrzebne skreślić)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Część zamówienia (zakres rzeczowy) przedmiotu zamówienia,**  **który zamierzamy powierzyć podwykonawcy** | **Nazwa (firma) podwykonawcy, (jeżeli jest już znany)** |
|  |  |

1. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
2. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych i zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią SWZ i zawartą umową.
4. Oświadczam (my), iż nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
5. **Oferuję (my) wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł, w tym VAT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %**

**Termin dostawy: \_\_\_\_\_ dni (\* wypełnić – w przypadku braku wypełnienia termin dostawy wynosi 30 dni tj. okres wymagany zgodnie z SWZ).**

1. Oświadczam(my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Oświadczam(y), iż realizując zamówienie będę/będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”).
3. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w osobnym pliku oznaczone pn.: „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione (wypełnić, jeśli dotyczy).
4. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z treścią art. 225 ust. 1 PZP informujemy, że wybór oferty **nie będzie\*/będzie\*** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa towaru (rodzaj) lub usługi** | **Wartość bez podatku VAT (zł)** | **Stawka podatku VAT (%)** |
|  |  |  |

*\* niepotrzebne skreślić w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadził do obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.*

1. **Oświadczam, iż jestem: (\* należy zaznaczyć odpowiednie pole)**

□\* mikro przedsiębiorstwo; □\* małe przedsiębiorstwo; □\* średnie przedsiębiorstwo; □\* jednoosobowa działalność gospodarcza; □\* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; □\* inny rodzaj.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ – parametry wymagane)**

**\*\*Wypełnia Wykonawca**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna pojazdu ciężarowego**  ***\*\**Marka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *\*\**Rok produkcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (OPZ)** | **Należy wypełnić wpisując TAK lub Parametr Oferowany** *\*\** |
| ***1*** | ***2*** |
| **I. PODWOZIE** |  |
| 1. Dopuszczalna masa całkowita: do 26 000 kg | **do…..…….. kg** |
| 1. Podwozie fabrycznie nowe |  |
| 1. Podwozie samochodu ciężarowego |  |
| 1. Silnik wysokoprężny, zasilany olejem napędowym |  |
| 1. Moc silnika: minimum 309 kW (420 KM) | **……..….kW (………KM)** |
| 1. Norma emisji spalin EURO 6 |  |
| 1. Ogrzewany filtr paliwa |  |
| 1. Wstępny filtr paliwa z separatorem wody/oleju, czujnikiem wody i ogrzewaniem (zawór mieszający) |  |
| 1. Fartuchy dźwiękochłonne silnika |  |
| 1. System redukcji pylenia od wentylatora chłodnicy |  |
| 1. Przednia osłona chłodnicy – siatkowa |  |
| 1. Bagnet i cyfrowy wskaźnik poziomu oleju |  |
| 1. Komunikat ostrzegawczy o poziomie chłodziwa, z sygnałem wstępnym |  |
| 1. Regeneracja katalizatora tylko po komunikacie ostrzegawczym, wyłącznie na postoju |  |
| 1. Rozstaw osi główny: minimum 4500 mm | **…………… mm** |
| 1. Grubość podłużnicy ramy głównej: minimum 7,5 mm | **…………… mm** |
| 1. Tłumik spalin boczny, po stronie kierowcy |  |
| 1. Układ wydechowy z wylotem dolnym |  |
| 1. Wlot powietrza górny, za kabiną |  |
| 1. Układ elektryczny: dwa akumulatory (min. 180 Ah), alternator (min. 90 A), mechaniczny wyłącznik akumulatora | **2 akumulatory (……….Ah)**  **alternator (………..A)**  **mechaniczny wyłącznik akumulatora** |
| 1. Zbiornik paliwa: pojemność minimum 290 l | **…………. L** |
| 1. Zbiornik AdBlue: pojemność minimum 40 l | **……..…… L** |
| 1. Zamykany na klucz korek wlewu paliwa, dostosowany do systemu klucza głównego |  |
| 1. Zamykany korek wlewu AdBlue |  |
| 1. Boczne osłony przeciwwjazdowe |  |
| 1. Koło zapasowe |  |
| 1. Winda do koła zapasowego |  |
| 1. Belka poprzeczna końcowa |  |
| 1. Tylna belka przeciwwjazdowa |  |
| 1. Dwa kliny pod koła |  |
| 1. Podgrzewany osuszacz powietrza |  |
| 1. Elektroniczny system hamulcowy (EBS) |  |
| 1. System ABS (zapobiegający blokowaniu kół) |  |
| 1. Asystent hamowania awaryjnego |  |
| 1. Hamulce silnikowe |  |
| 1. Hamulce tarczowe – oś przednia |  |
| 1. Hamulce tarczowe – oś tylna |  |
| 1. Hamulce tarczowe – oś wleczona |  |
| 1. Hamulce postojowe z mechanizmem sprężynowym na osiach tylnych (w tym pchanej/wleczonej) |  |
| 1. Wskaźniki zużycia okładzin hamulcowych z sygnałem ostrzegawczym |  |
| 1. System harmonizacji zużycia okładzin między osiami |  |
| 1. Automatyczne światła awaryjne przy gwałtownym hamowaniu |  |
| 1. Akustyczny sygnał cofania przy włączonym biegu wstecznym |  |
| 1. Boczne światła obrysowe LED |  |
| 1. Automatyczna lub w pełni zautomatyzowana skrzynia biegów (bez pedału sprzęgła), wyposażona w bieg pełzający |  |
| 1. Konfiguracja osi: 6x2-4 |  |
| 1. Koła 22,5 cala z oponami 315/80 |  |
| 1. Wzmocniony stabilizator osi przedniej |  |
| 1. Opony bliźniacze na osi tylnej |  |
| 1. Wzmocniony stabilizator osi tylnej |  |
| 1. Oś wleczona: nienapędzana, prosta, kierowana, podnoszona |  |
| 1. Opony pojedyncze na osi wleczonej |  |
| 1. Blokady mechanizmu różnicowego osi napędowych |  |
| 1. Podniesiony poziom jazdy tylnej osi o 30 mm |  |
| 1. Przednie zawieszenie resorowe, paraboliczne, 3-piórowe, stalowe |  |
| 1. Tylne zawieszenie powietrzne |  |
| 1. Zawieszenie powietrzne osi wleczonej |  |
| 1. Stabilizatory: na osi przedniej, tylnej i wleczonej |  |
| 1. Elektroniczny program stabilizacji (ESP) |  |
| 1. ASR – układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych |  |
| 1. Przystawka odbioru mocy, zgodna z wymaganiami zabudowy |  |
| 1. Sprzęg szczękowy do przyczepy z obrotnicą, montowany na belce końcowej |  |
| 1. 2-przewodowe przyłącze hamulca przyczepy, koniec ramy, strona lewa |  |
| 1. Gniazdo przyczepy 24V, 7+7 pin, koniec ramy |  |
| 1. Gniazdo ABS przyczepy, koniec ramy |  |
| 1. Zaczep centralny ze sworzniem, zintegrowany w przedniej belce/zderzaku |  |
| 1. Lampy błyskowe ostrzegawcze – kolor pomarańczowy: 1 szt. z przodu na dachu z logo Zamawiającego, 2 szt. z tyłu pojazdu |  |
| **II. Zabudowa** |  |
| 1. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2025 | **……………… Rok** |
| 1. Nominalna ładowność: 20 ton |  |
| 1. Maksymalna techniczna ładowność: 22 tony |  |
| 1. Zakres długości kontenerów: od 4600 mm do 7000 mm | **od …….. mm do …….. mm** |
| 1. Wysokość haka: 1570 mm (DIN 30722) |  |
| 1. Ciśnienie robocze: 30 – 33 MPa |  |
| 1. Zbiornik oleju hydraulicznego |  |
| 1. Pompa hydrauliczna |  |
| 1. Główne siłowniki hydrauliczne |  |
| 1. Teleskopowe ramię główne (minimalna długość teleskopowania: 1400 mm) | **długość teleskopowania**  **………..… mm** |
| 1. Szerokie, spawane rolki prowadzące kontener |  |
| 1. Wysuw ramienia kątowego z łożyskowaniem na wymiennych płytach ślizgowych |  |
| 1. Rama zabudowy z wysokogatunkowej stali |  |
| 1. Sterowanie z kabiny i zewnętrzne awaryjne |  |
| 1. Rozdzielacz hydrauliczny i zamki bezpieczeństwa |  |
| 1. Hydrauliczna blokada kontenera z wizualną sygnalizacją w kabinie |  |
| 1. Ucho zaczepowe z materiału Hardox |  |
| 1. Oklejenie konturowe zgodne z przepisami PRD |  |
| 1. Mocowanie tylnej tablicy rejestracyjnej |  |
| 1. Lakierowane rurki hydrauliczne w kolorze urządzenia |  |
| 1. Kamera cofania |  |
| 1. Dokumentacja i aktualne badania UDT |  |
| 1. Instrukcja obsługi zabudowy |  |
| **III. Kabina** |  |
| 1. Kabina dzienna w kolorze białym, minimum dwa niezależne fotele z zagłówkami i pasami |  |
| 1. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 1. Tylna ściana kabiny z oknem |  |
| 1. Klimatyzacja |  |
| 1. Ogrzewane, elektrycznie regulowane lusterka zgodne z przepisami |  |
| 1. Lusterko przednie |  |
| 1. Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny |  |
| 1. Centralny zamek |  |
| 1. Elektrycznie sterowane szyby |  |
| 1. Oświetlenie zgodne z przepisami |  |
| 1. Osłony tylnych lamp |  |
| 1. Światła do jazdy dziennej |  |
| 1. Regulacja zasięgu świateł |  |
| 1. Tempomat |  |
| 1. Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim |  |
| 1. Tachograf cyfrowy |  |
| 1. Fabryczny immobilizer |  |
| **Specyfikacja techniczna - Przyczepa podkontenerowa**  **PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (OPZ)** | **Należy wypełnić wpisując TAK lub Parametr Oferowany** *\*\** |
| 1. **Przyczepa** | |
| 1. Fabrycznie nowa przyczepa podkontenerowa przeznaczona do transportu kontenerów wymiennych zgodnych z normą DIN 30722. |  |
| 1. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy wynosi 18 000 kg. |  |
| 1. Podwozie wykonane ze spawanego stalowego profilu o podwyższonej wytrzymałości, gatunek stali 18g2a. |  |
| 1. Zawieszenie pneumatyczne zapewniające komfort i stabilność podczas transportu. |  |
| 1. Techniczne obciążenie osi: 2 x 9 tony, użytkowe obciążenie osi: 2 x 8 ton. |  |
| 1. Aluminiowe osłony przeciwpojazdowe boczne. |  |
| 1. Bieżnia przystosowana do załadunku i transportu kontenerów wymiennych, umożliwiająca załadunek od tyłu przyczepy. |  |
| 1. Maksymalna długość przewożonych kontenerów do 7000 mm. | **……….… mm** |
| 1. Pneumatyczna blokada rolki kontenera dla stabilnego osadzenia ładunku. |  |
| 1. Czteropunktowe mechanizmy blokujące kontener. |  |
| 1. Wyposażona w obrotnicę ułatwiającą manewrowanie kontenerem. |  |
| 1. Ucho dyszla o średnicy 40 mm. |  |
| 1. Dwuprzewodowy układ pneumatyczny marki KNORR. |  |
| 1. Automatyczna regulacja siły hamowania (ALB) dostosowująca hamowanie do ciężaru ładunku. |  |
| 1. Automatyczny hamulec postojowy. |  |
| 1. Hamulce bębnowe/tarczowe na osiach przyczepy. | **Hamulce …………** |
| 1. Felgi stalowe. |  |
| 1. Koła typu „bliźniak” o rozmiarze 265/70 R 19,5, łącznie 8 sztuk plus jedno koło zapasowe. |  |
| 1. Chlapacze zamontowane na tylnym zderzaku. |  |
| 1. Instalacja elektryczna 24 V. |  |
| 1. Oświetlenie zgodne z przepisami RL76/756/EWG. |  |
| 1. Lampy obrysowe przednie – 2 sztuki. |  |
| 1. Lampy obrysowe boczne. |  |
| 1. Lampy obrysowe tylne na wysięgnikach – 2 sztuki. |  |
| 1. Lampy podświetlające tablicę rejestracyjną – 2 sztuki. |  |
| 1. Lampy zespolone tylne – 2 sztuki. |  |
| 27. Dwa 7-pinowe złącza elektryczne. |  |
| 28. Podwozie przyczepy śrutowane, gruntowane i lakierowane na kolor grafitowy. |  |
| 1. **Wyposażenie dodatkowe:** | |
| 1. Kosz na siatkę zabezpieczającą ładunek. |  |
| 1. Dwa kliny pod koła wraz z mocowaniami. |  |
| 1. Trzy złącza elektryczne 7-pinowe (2 złącza do oświetlenia, 1 do systemu ABS/EBS). |  |
| 1. Pneumatyczne złącze DUOMATIC do podłączenia instalacji hamulcowej. |  |

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
 data  Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy

**mikro przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

**małe przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

**średnie przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które nie jest ani małym ani średnim przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

.