**Załącznik nr 2 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Poprzez sformułowanie „zakup kruszywa drogowego z darmową dostawą” należy rozumieć sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, dowóz, rozładunek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ważenia dostarczonego towaru. Z czynności tej sporządzony będzie stosowny dokument, który następnie zostanie przedłożony Zamawiającemu.
3. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane dotyczącymi kruszyw budowlanych.
4. Przedmiot umowy winien odpowiadać normie PN-EN 13242 lub równoważnej.
5. Dostawy winny być realizowane w terminie określonym w SWZ w oparciu o jednorazowe zapotrzebowania Zamawiającego przekazane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Wykonawca dostarczać będzie kruszywo własnym transportem samochodowym i samodzielnie rozładowywał w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie granic administracyjnych Gminy Dubienka.
7. Wykonawca winien posiadać możliwość dostarczenia towaru w partiach dziennych w zakresie od 500 kg do 1500 kg, z zastrzeżeniem, że wielkość dostawy w ww. przedziale będzie doprecyzowana przez Zamawiającego w jednorazowym zgłoszeniu.
8. Dostawa będzie następowała w terminie do 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania.
9. Kruszywo musi spełniać wymogi ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie; kruszywo nie może zawierać substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg. odrębnych przepisów np. azbest, popioły. Kruszywo nie może zawierać żadnych ciał obcych takich jak niesortowane kruszywo, drewno, szkło, plastik, drut, gwoździe, inne metale, domieszek gliny, itp. mogących pogorszyć ich wyrób końcowy. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa ww. zanieczyszczeń, Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru i żądać usunięcia ich na koszt Wykonawcy.
10. Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy był dołączany dokument określający rodzaj i ciężar dostarczonego towaru w tym; datę odbioru przez osobę upoważnioną, datę załadunku kruszywa, ilość ton kruszywa, datę odbioru, markę i nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo.
11. Na dodatkowe żądanie Zamawiającego, Wykonawca dołączać będzie atest oraz certyfikat zgodności lub inny równoważny dokument.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji tonażu dostarczonego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyposażonym w wagę elektroniczną. Dodatkowo Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości, technicznych właściwości dostarczanego kruszywa, poprzez pobranie jego próbek w celu zlecenia badania laboratoryjnego na potrzeby sprawdzenia czy spełnia ww. normy. W przypadku uzyskania wyników niezgodnych z wymaganiami koszt badań ponosi dostawca kruszywa.
13. W przypadku dostawy kruszywa w jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia lub/i w ilości mniejszej od ilości wskazanej w jednorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania. Zamawiający może odmówić przyjęcia całej dostawy lub jej części. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć brakującą ilość kruszywa lub/i kruszywo w jakości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia do dostarczenia kruszywa, zgodnego z zamówieniem w terminie następnych 24 godzin.
14. Wykonawca winien w czasie wykonywania dostaw w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób uprawnionych do przebywania w pobliżu rozładunku.