Nr referencyjny: **PT.2370.4.2025**

**Uzupełnienie do SWZ i projektu budowlanego**

**na realizację inwestycji:**

**pn. „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim - II etap – zamówienie z podziałem na 2 części”**

Zamawiający informuje, że:

1. W związku z częściową wymianą okien podczas wcześniejszych etapów termomodernizacji. Ilość okien przeznaczonych do wymiany wynosi 9 szt.:

- wymiar w świetle otworu: szerokość 1300 mm x 1800 mm, okno z zastosowaniem mlecznej szyby; (okno do archiwum od ulicy Sikorskiego, I piętro), ilość 1 szt.;

- wymiar w świetle otworu: szerokość 1500 mm x 1700 mm, ilość 3 szt. (okna od ulicy Kościuszki i placu wewnętrznego, parter)

- wymiar w świetle otworu: szerokość 1500 mm x 800 mm, ilość 2 szt. (okna od ulicy Sikorskiego, I piętro)

- wymiar w świetle otworu: szerokość 1100 mm x 400 mm, ilość 3 szt. (okna w piwnicy)

Oferent na własny koszt zweryfikuje zakres i obmiar niezbędny do realizacji zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie stolarki drzwiowej jest dostawa i montaż 2 par drzwi wejściowych (kolor RAL 7015 lub zbliżony), zgodnie z załączoną dokumentacją. Stolarka drzwiowa zewnętrzna do pomieszczeń technicznych (kotłowni) została zamontowana podczas wcześniejszych etapów termomodernizacji i nie jest przedmiotem zamówienia w postępowaniu.

Drzwi muszą być wyposażone w elektrozamki z panelem umożliwiającym otwarcie kodem dostępu i kluczem, czytnikiem kontroli dostępu; kompatybilny z aktualnie zamontowanym systemem (kod PIN i zbliżeniowo) oraz wideodomofonem; Wykonanie pełnej instalacji elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania drzwi po stronie WYKONAWCY; ZAMAWIAJACY dopuszcza wykorzystanie obecnej instalacji w przypadku gdy spełniać będzie ona wymagania. Powyższe zastosowanie wymaga uzyskania zgody ZAMAWIAJACEGO.

1. W przedmiarze pomocniczym w pkt. 5 jest mowa o wykonaniu schodów w miejscu zsypu – Zamawiający zrezygnował z tego rozwiązania i nie jest przedmiotem zamówienia w postępowaniu.
2. W dokumentacji jest mowa o rozebraniu murowanego komina zlokalizowanego na elewacji budynku – prace rozbiórkowe zostały wykonane w poprzednich etapach termomodernizacji i nie są przedmiotem prac w postępowaniu.