Załącznik nr 4 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Część 1**

**Dostawa namiotów pneumatycznych – 4 szt.**

**Opis ogólny:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech (4) sztuk namiotów pneumatycznych przeznaczonych do szybkiego rozstawienia, zapewniających schronienie dla minimum 10 osób każdy. Namioty mają być wykonane z trudnopalnych, wodoszczelnych i odpornych na warunki atmosferyczne materiałów, z pełnym wyposażeniem standardowym.

**Wymagania techniczne:**

**Konstrukcja i materiały:**

* Konstrukcja pneumatyczna, stało-ciśnieniowa, wykonana z trudnopalnej tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 500 g/m².
* Tkanina zasadnicza: obustronnie powlekana polichlorkiem winylu (PVC), odporna na promieniowanie UV i starzenie się, gramatura nie gorsza niż 400–450 g/m².
* Wytrzymałość na rozerwanie (osnowa/wątek) nie gorsza niż: 170 daN/50 mm (zgodnie z ISO 1421 – przedstawić do wglądu przed podpisaniem umowy)
* Odporność na ogień: klasa B1.

**Podłoga:**

* Antypoślizgowa, obustronnie powlekana tkanina poliestrowa z PVC, gramatura nie gorsza niż 675–725 g/m².
* Odporność na ogień – klasa B1.
* Wytrzymałość na rozerwanie nie gorsza niż – 260 daN/50 mm.
* Podłoga wypinana.

**Charakterystyka użytkowa:**

* Namiot w pełni pneumatyczny, napełniany powietrzem z pompki elektrycznej lub butli powietrznej.
* Konstrukcja modułowa z możliwością łączenia namiotów.
* Wodoszczelne i ogniotrwałe poszycie.
* Trójwarstwowe okna.
* Dwa przeciwległe wejścia o wymiarach nie mniejszych niż 2,0 × 1,9 m, zamykane na zamek błyskawiczny, z rolowanymi drzwiami.
* Konstrukcja połączona z poszyciem w sposób umożliwiający wypięcie w celu naprawy.
* Rękawy do podłączenia nagrzewnic, klimatyzacji lub kabli elektrycznych.
* Pas doświetlający w dachu.

**Wymiary i parametry:**

* Minimalne Wymiary zewnętrzne: 8,5 m × 5,0 m × 2,75 m.
* Powierzchnia użytkowa nie mniej niż: 39 m².
* Waga transportowa (bez osprzętu): nie więcej niż 125 kg.
* **Wyposażenie standardowe:**
* Zestaw do kotwienia (linki odciągowe, kotwy, młotek).
* Pokrowiec transportowy.
* Zestaw naprawczy.
* Żółto-czarny pas ostrzegawczy na progach namiotu.
* Zawory bezpieczeństwa.
* Uchwyty do mocowania oświetlenia.
* Zawór umożliwiający napełnienie powietrzem z butli.